| Sendungszusammenstellung auf der Basis von Lieferorten |  |
| Die Sendungszusammenstellung ist der Prozess der automatischen Erstellung von Sendungen auf der Basis von (entnommenen) Auslagerungsvorschlägen. Der Wert für den Lieferort wird über das Feld Lieferort im Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) in Auftragsverwaltung an Lagerwirtschaft übermittelt. Der Lieferort wird an die Auslagerungsposition des Lagerauftrags übertragen, wenn eine Abrufposition an Lagerwirtschaft übertragen wird. Vorhandene Sendungszusammenstellungskriterien: Art Warenversender, Warenversender, Adresse Warenversender Art Warenempfänger, Warenempfänger, Adresse Warenempfänger Geplant für Frachtplan (J/N) Manuelle Sendung (J/N) Abteilung Firma der Abteilung Tour Lieferbedingungen Ort der Eigentumsübergabe Transportgrund Spediteur Geplanter Liefertermin Lieferort Sendungsreferenz Im Prinzip bilden die Warenempfänger und die entsprechende Warenempfängeradresse in ERP LN die detaillierteste Ebene, auf der die Warenziele definiert werden. Häufig ist das Gelände von Kunden/Erstausrüstern (OEMs) jedoch sehr groß, daher erfolgt der Wareneingang an mehreren Lieferorten. Für eine effiziente Handhabung von Waren muss dem Lieferanten/der versendenden Firma der spezifische Lieferort bekannt sein, an dem die Waren entladen werden sollen. Dieses Ziel wird erreicht, indem Sie die Lieferadressen um Lieferorte ergänzen und sie als Sendungszusammenstellungkriterien berücksichtigen. ERP LN gruppiert Auslagerungsvorschläge mit dem gleichen Lieferpunkt als Sendungspositionen in einer Sendung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzelner Lieferort pro Sendung im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000), um die Sendungspositionen im Rahmen der Sendungszusammenstellung nach Lieferort zu gruppieren. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ERP LN gruppiert die Auslagerungspositionen wie folgt: Auslagerungspositionen mit dem gleichen Lieferort werden wie Sendungspositionen auf der gleichen Sendung zusammengefasst, wenn andere Sendungszusammenstellungen dies zulassen. Ansonsten werden Auslagerungspositionen wie Sendungspositionen auf unterschiedliche Sendungen aufgeteilt. Die bedeutet, dass die Erstellung mehrere Sendungen für den gleichen Lieferort in besonderen Fällen zulässig ist. Auslagerungspositionen mit verschiedenen Lieferorten werden auf unterschiedliche Sendungen aufgeteilt. Das folgende Beispiel erläutert das Szenario, in dem Sendungen auf der Basis von Lieferorten erstellt werden:
Auftrag | Position | Warenempfänger | Lieferort | Sendung
SSC000123 | 10 | VW | Verladeplatz A | SHP000234
SSC000123 | 20 | VW | Verladeplatz B | SHP000235
SSC000124 | 10 | Opel | Verladeplatz A | SHP000236
SSC000125 | 10 | VW | Verladeplatz A | SHP000234
SSC000126 | 10 | Opel |  | SHP000237
Fracht-Integration Falls auf einer Auslagerungsauftragsposition ein Lieferort vorhanden und das Kontrollkästchen Einzelner Lieferort pro Sendung im Programm Lagerauftragsarten (whinh0110m000) aktiviert ist, wird der Lieferort an den entsprechenden Frachtauftrag weitergeleitet (falls Fracht implementiert ist). Das Kontrollkästchen Einzelner Lieferort pro Sendung kann in Fracht nicht verändert werden. Die bedeutet, dass die Frachtzusammenstellung in Fracht immer den Frachtzusammenstellungsanweisungen in Lagerwirtschaft folgt. Dies setzt wiederum voraus, dass der Planungsalgorithmus in Fracht getrennte Sendungen nach Lieferort anstatt nach Lieferadresse aufbaut. Dieses Verhalten kann zu mehreren Sendungen pro Entladeadresse innerhalb einer Ladung führen. Verwandte Themen Sendungszusammenstellung auf der Basis der Sendungsreferenz Frachtzusammenstellung auf der Basis eines einzelnen Warenempfängers pro Ladung |