| Berechnen von Produktionsrate und Zykluszeit aus Normzeitentabellen |  |
| Produktionsrate Die Produktionsrate ist die Anzahl von Malen, d. h. Normeinheiten, pro Minute oder pro Stunde, die eine Tätigkeit für eine Kombination aus x-Achsenwert und y-Achsenwert aus der Normzeitentabelle ausgeführt werden kann, multipliziert mit einem Umrechnungsfaktor. Dieser Umrechnungsfaktor wird im Programm Normzeitentabellen (tirou0130m000) für die Normzeitentabelle festgelegt. Hinweis Wenn Sie einen Wert ausgewählt haben, der nicht auf der x- oder y-Achse erscheint, wird die Produktionsrate über lineare Interpolation ermittelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Berechnen auf Basis von Normzeitentabellen. Beispiel 1 (Normeinheiten in MINUTEN)
Normzeitentabelle | AAA Sägen von Brettern
Umrechnungsfaktor | 1,0000
Breite in mm | Durchmesser in mm | 50,00 | 70,00 | 90,00
4,00 | - | 7 | 6 | 5
6,00 | - | 5 | 4 | 3
8,00 | - | 3 | 2 | 1
Bei einer Breite von 60,00 mm und einer Stärke von 4 mm können sieben Bretter pro Minute gesägt werden (bei Umrechnungsfaktor 1,0000). Wenn der Umrechnungsfaktor in 10,0000 geändert wird, können 60 Bretter pro Minute gesägt werden. Die Werte in der Tabelle bleiben unverändert, unabhängig vom Wert des Umrechnungsfaktors. Das Ergebnis der Änderung ist erst nach Berechnung der Normzeit und der Produktionsrate (Normeinheiten) im Feld Berechnete Normzeit und Berechnete Produktionsrate im Programm Normzeit berechnen (tirou0230m000) sichtbar. Die Anzahl der Einheiten wird entweder pro Minute oder pro Stunde berechnet, je nachdem, welcher Wert im Programm Parameter Arbeitsplanverwaltung (ROU) (tirou0100m000) im Feld Zeiteinheit Produktionsrate festgelegt wurde. Zykluszeit Die Zykluszeit ist die Normzeit in MINUTEN, die zur Ausführung einer Tätigkeit an einem Werkstück für eine Kombination aus x-Achsenwert und y-Achsenwert in der Normzeitentabelle erforderlich ist, multipliziert mit zwei Umrechnungsfaktoren. Diese Faktoren werden im Feld Umrechnungsfaktor im Programm Normzeitentabellen (tirou0130m000) und im Feld Faktor im Programm Normzeit berechnen (tirou0230m000) festgelegt. Hinweis Wenn Sie einen Wert ausgewählt haben, der nicht auf der x- oder y-Achse erscheint, wird die Zykluszeit über lineare Interpolation ermittelt. Beispiel 2 (Normzeiten in MINUTEN)
Normzeitentabelle | 10B Bohren von Löchern
Umrechnungsfaktor | 1,0000
Stärke des Bretts in mm | Durchmesser des Lochs in mm | 5,00 | 7,00 | 9,00
40 | - | 0,500 | 1,000 | 1,500
50 | - | 1,000 | 1,500 | 2,000
75 | - | 2,000 | 2,500 | 3,000
Bei einem Umrechnungsfaktor von 1,0000 dauert es eine halbe Minute, ein Loch mit einem Durchmesser von 5 mm in ein Brett mit einer Stärke von 40 mm zu bohren. Wenn Sie den Umrechnungsfaktor in 10,000 ändern, dauert es 5 Minuten, das Loch zu bohren. Die Werte in der Tabelle bleiben unverändert, unabhängig vom Wert des Umrechnungsfaktors. Das Ergebnis der Änderung ist erst nach der Berechnung der Normzeit und der Produktionsrate (Normeinheiten) in den Feldern "Berechnete Normzeit" und "Berechnete Rate" im Programm Normzeit berechnen (tirou0230m000) sichtbar. Verwandte Themen Berechnen auf Basis von Normzeitentabellen |