| Estructura genérica (tiapl2510m000) |  |
| Utilice esta sesión para definir los datos de plantilla para la estructura (BOM) genérica de un artículo genérico. Los subartículos del artículo genérico pueden ser artículos genéricos o bien módulos de ingeniería. Según esta plantilla, se crea una estructura específica de orden al crear la variante de producto. Los artículos genéricos pueden ser artículo principal y subartículo, en función de su posición en la estructura. Mediante el menú Específico, puede hacer zoom a un nivel inferior, es decir, a un nivel en el que el subartículo seleccionado es el artículo principal. Sólo puede hacer zoom a un nivel superior si primero ha hecho zoom a un nivel inferior. Si no ha hecho zoom primero a un nivel inferior, no puede hacer zoom a un nivel superior, porque el artículo principal puede aparecer más de una vez como subartículo en la estructura, en cuyo caso no está claro a qué incidencia desea hacer zoom. Por lo tanto, el comando Subir nivel sólo sirve como función de Volver. Si selecciona un módulo de ingeniería, puede iniciar la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000) desde el menú Específico. Nota Los cambios en la estructura genérica no se procesan en estructuras de variantes de producto existentes. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje
Campos | Descripción
Artículo principal | El artículo genérico de nivel superior. El artículo debe tener las características siguientes: El tipo de artículo debe ser Genérico El artículo debe ser Seriado El artículo debe tener datos de orden. El sistema de creación de órdenes de artículo debe ser FAS Estas características se definen en las sesiones Artículos - General (tcibd0501m000) y Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000).
Posición | Un número de referencia que identifica una combinación específica de artículos de fabricación y artículos de componente en una estructura de materiales. El número de posición se subdivide por los números de secuencia que se utilizan para hacer referencia al uso de un componente entre fechas concretas. De forma predeterminada, ERP LN muestra el último número de posición utilizado más 10. Este procedimiento proporciona la secuencia 10, 20, 30, etc. La numeración de las posiciones es sin restricciones. ERP LN recomienda que utilice los valores predeterminados, de modo que pueda usar números intermedios para insertar componentes.
Posición/Secuencia | El número de secuencia de estructura permite definir más de un artículo de componente en cada posición. Cuando son válidos, estos componentes intercambiables pueden tener fechas distintas. Cuando sustituya artículos en las estructuras, ERP LN también utilizará números de secuencia. Ejemplo Supongamos que fabrica bicicletas y utiliza cuadros que compra del proveedor A hasta el mes de agosto. Sin embargo, después de este mes utilizará cuadros idénticos que compra del proveedor B. Para el segundo cuadro, no debe utilizar una posición de estructura nueva. En su lugar, utilice un nuevo número de secuencia. ERP LN supone que existe una línea para cada número de secuencia. ERP LN selecciona el número de secuencia válido para la fecha de la operación, o para la unidad del producto que se configura. Si son válidas varias líneas con el mismo número de posición pero con diferente número de secuencia, se utiliza la línea con el número de secuencia más bajo. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje
Artículo | Un componente del artículo principal. El subartículo puede ser de dos tipos: Genérico Módulo de ingeniería
Tipo de artículo | El tipo de subartículo. El tipo puede ser Genérico o Módulo de ingeniería. Un artículo genérico debe tener las características siguientes: El tipo de artículo debe ser Genérico El artículo debe ser Seriado El artículo debe tener datos de orden. El sistema de creación de órdenes de artículo debe ser FAS Estas características se definen en las sesiones Artículos - General (tcibd0501m000) y Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000).
Fecha de efectividad | La fecha en la que el subartículo pasa a ser efectivo para la estructura. Nota El solapamiento de efectividad está permitido. La Fecha de efectividad debe ser anterior a la Fecha de vencimiento. Si se utiliza una excepción, la asignación de operación es efectiva si tanto el rango de fechas como la excepción son válidos.
Fecha de vencimiento | La fecha hasta la cual el subartículo es válido para la estructura. Nota El solapamiento de efectividad está permitido. La Fecha de efectividad debe ser anterior a la Fecha de vencimiento. Si se utiliza una excepción, la asignación de operación es efectiva si tanto el rango de fechas como la excepción son válidos.
Configuración estándar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el subartículo forma parte de la configuración estándar. La configuración estándar define qué artículos deben utilizarse siempre en esta estructura, a menos que una excepción anule la configuración estándar. Temas relacionados Excepciones en preconfiguración de unidades
Hay excepciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una excepción vinculada al subartículo. No puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación, pero debe seleccionar una excepción en la sesión Excepciones (tcuef0105m000). Haga clic en Excepciones para hacer zoom a esa sesión. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no puede deseleccionar la casilla de verificación Configuración estándar. Temas relacionados Excepciones en preconfiguración de unidades
Comandos | Descripción
Excepciones | Inicia la sesión Excepciones (tcuef0105m000).
Estructura y operaciones de montaje | Inicia la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000).
Bajar nivel | Hace zoom a un nivel inferior, es decir, a un nivel en el que el subartículo seleccionado es el artículo principal.
Subir nivel | Hace zoom a un nivel superior. Sólo puede hacer zoom a un nivel superior si primero ha hecho zoom a un nivel inferior. Si no ha hecho zoom primero a un nivel inferior, no puede hacer zoom a un nivel superior, porque el artículo principal puede aparecer más de una vez como subartículo en la estructura, en cuyo caso no está claro a qué incidencia desea hacer zoom. Por consiguiente, esta opción sólo sirve como función de Volver.