| Cantidad planificada que se debe fabricar |  |
| La cantidad planificada de productos que debe fabricarse es la base para el cálculo de las horas y los materiales estimados. Deben distinguirse dos cantidades distintas: Cantidad planificada de salida Cantidad planificada de entrada Cuando se crea una orden de fabricación, la cantidad planificada de salida de la operación final se hace coincidir con la cantidad pedida de la orden de fabricación. Operación única La cantidad planificada para una operación única se calcula mediante la fórmula siguiente:
    Cantidad planificada de entrada = cantidad planificada de salida/(rendimiento/100%) + merma
Cantidad planificada de entrada | cantidad de productos en la que se basa el cálculo de materiales y horas
Cantidad planificada de salida | cantidad de un producto que se prevé que salga de una operación
Rendimiento | efectividad de una operación expresada como porcentaje
Merma | cantidad perdida al inicio de la operación
Múltiples operaciones Si un producto se fabrica en una sucesión de operaciones, la cantidad planificada de salida de una operación es igual que la cantidad planificada de entrada de la próxima operación. Es la cantidad de submontajes que pasan de una operación a la siguiente. Ejemplo La operación 20 es posterior a la operación 10. La operación 20 tiene un rendimiento del 95%. La cantidad planificada de salida de la operación 20 es 1.000 unidades. La cantidad planificada de entrada de la operación 20 es 1.053 (=1.000/0,95). La cantidad planificada de salida de la operación 10 es 1.053. Temas relacionados Merma Rendimiento Cálculo de cantidades estimadas |