| Período congelado de cross-docking |  |
| Introducción En la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000) puede especificar las tolerancias de tiempo mínimas y máximas para definir un período congelado para la fecha planificada de entrega de una determinada demanda (línea de orden de salida). En la misma sesión también puede definir un plazo de entrega cross-docking. Si asigna el valor cero a las tolerancias de tiempo mínima y máxima, ERP LN no considera el período congelado. Período congelado en un entorno de DMS Si ejecuta la planificación de DMS y la distribución de proceso, el sistema genera órdenes cross-docking y órdenes de transferencia. El período congelado y el valor del campo Forzar rango cross-docking pueden influir sobre la generación de las órdenes cross-docking. Sólo se efectúa cross-docking de las mercancías recibidas si el total de la fecha de la recepción más el plazo de entrega cross-docking se halla dentro del periodo congelado. De no ser así, el sistema procesa la entrada de las mercancías recibidas. La fecha que ERP LN considera depende de la forma en que se ejecuta DMS:
Si se ejecuta DMS... | ERP LN considera...
Durante la confirmación de la recepción | Fecha real de recepción
Tras registrar una operación como terminada | Fecha de recepción planificada
Manualmente tras la confirmación de la recepción | Fecha real (DMS)
Ejemplo Este ejemplo presupone que se ejecuta DMS durante la confirmación de la recepción. Tal como muestra la siguiente figura, la fecha de recepción más el plazo de entrega cross-docking se hallan dentro del período congelado. Período congelado de cross-docking En este caso, se genera una orden cross-docking. Si el resultado de la fecha de recepción y el plazo de entrega cross-docking se halla fuera del período congelado, no se genera una orden cross-docking. El sistema efectúa un proceso de entrada sobre las mercancías en lugar de un proceso de cross-docking. Si se define un período congelado, puede evitar que se efectúe el cross-docking de las mercancías demasiado pronto, lo que provoca que las mercancías estén mucho tiempo en la ubicación de expedición. Por otra parte, puede efectuar el cross-docking de las mercancías que ya han vencido, considerando el límite del período congelado. Nota El sistema considera siempre las tolerancias máxima y mínima del período congelado para la combinación de almacén y artículo cuya orden cross-docking se debe generar. Si se crea, por ejemplo, una orden cross-docking para el almacén de suministro WH1 y el artículo X, se puede usar otro período congelado para una orden cross-docking creada en el almacén de destino WH2 para el artículo X. Período congelado en un entorno sin DMS El período congelado de cross-docking está estrechamente relacionado con el valor de forzar rango cross-docking y con la configuración de la opción Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción, que también se define en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la confirmación de la recepción sólo se generan líneas de orden cross-docking para las órdenes cross-docking que se encuentran en el período congelado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se generan órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking si se ha establecido forzar rango cross-docking. Si es necesario, también debe cumplirse con el período congelado. Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Restricciones de cross-docking Suministro directo de material (DMS) Cross-docking dinámico Forzar rango cross-docking Impacto de la configuración de cross-docking Reglas de prioridad de planificación ¿Qué pasa si...? Solución de problemas |