| Varios medios de transporte por carga |  |
| Las consignaciones de mercancías se transportan con frecuencia mediante medios de transporte segmentados, por ejemplo, una combinación de camión y tráiler o una locomotora que arrastra varios vagones. En tales casos, puede que desee realizar la planificación de fletes sólo para algunos de los segmentos que componen el medio de transporte o quizá para todos ellos. En Gestión de fletes puede especificar si el transporte debe realizarse mediante medios de transporte individuales o medios de transporte segmentados para cada línea de orden de flete. Si elige medios de transporte individuales, puede añadir un grupo de medios de transporte a la línea de orden de flete. Si anexa un medio de transporte a las líneas de orden de flete, Gestión de fletes intentará asignar este medio de transporte a la carga generada en el proceso de creación de carga. Para obtener más información, consulte Uso de grupos de medios de transporte, Selección de medios de transporte y Agrupación de órdenes de flete Si opta por medios de transporte segmentados, puede añadir una combinación de medios de transporte a la línea de orden de flete. Una combinación de medios de transporte puede incluir varios medios de transporte individuales; esto depende de la forma en la que configure las combinaciones de medios de transporte. Como resultado, Gestión de fletes puede asignar más de un medio de transporte a cada carga generada en el proceso de creación de carga. Nota Asimismo, puede anexar un grupo de medios de transporte o una combinación de medios de transporte a una línea de orden de flete; sin embargo, no puede anexar ambos al mismo tiempo. Si no inserta un grupo de medios de transporte o una combinación de medios de transporte en una línea de orden de flete, el motor de creación de carga selecciona un grupo de medios de transporte o una combinación de medios de transporte en función de los datos de configuración. El motor de creación de carga busca primero un grupo de medios de transporte adecuado. Si no encuentra ningún grupo de medios de transporte, utiliza el grupo de medios de transporte predeterminado definido para el transportista. Si no se ha definido ningún grupo de medios de transporte predeterminado, el motor de creación de carga busca una combinación de medios de transporte. Si no la encuentra, se toma la combinación de medios de transporte predeterminada definida para el transportista. Para obtener más información sobre el motor de creación de carga, consulte El proceso de creación de carga. Las combinaciones de medios de transporte también están disponibles para la agrupación de órdenes de flete. Una combinación de medios de transporte es uno de los criterios utilizados para generar grupos de órdenes de flete. Combinaciones de medios de transporte Una combinación de medios de transporte constituye una combinación de vehículos y consta de varios segmentos. Por ejemplo, una combinación de camión y tráiler, o una locomotora que arrastra varios vagones. Para especificar los segmentos que componen la combinación de medios de transporte, debe anexar tipos de vehículos y/o medios de transporte. Tipos de vehículos Un tipo de vehículo no se puede identificar de forma exclusiva, sino que es anónimo. Para cada tipo de vehículo debe especificar el número de vehículos que se utiliza para la combinación de medios de transporte. Por ejemplo, si los medios de transporte combinados constan de una locomotora y cinco vagones, para el tipo de vehículo CAR debe insertar 5 y para el tipo de vehículo LOC debe insertar 1. Medios de transporte Un medio de transporte hace referencia a un vehículo identificable de forma exclusiva para el que Gestión de fletes puede realizar comprobaciones de disponibilidad durante la creación de carga. Para definir un segmento identificable de forma exclusiva, debe añadir un medio de transporte y un tipo de vehículo a la combinación de medios de transporte. Por ejemplo, si los medios de transporte combinados constan de una locomotora y cinco vagones y desea habilitar la comprobación de disponibilidad para la locomotora, puede insertar el medio de transporte LOCOMOTIVE AX00023 y el tipo de vehículo LOC para la locomotora. Para obtener más información, consulte Configurar combinaciones de medios de transporte. Puede añadir varios medios de transporte a una combinación de medios de transporte. De este modo, Gestión de fletes puede planificar el transporte para que más de un medio de transporte se encargue de transportar una carga. Configurar combinaciones de medios de transporte Para configurar combinaciones de medios de transporte, proceda del modo siguiente: En la sesión Códigos de combinación (fmfmd0120m000), defina códigos de combinación. En la sesión Tipos de transporte (fmfmd0140m000), defina tipos de transporte. En la sesión Medios de transporte (fmfmd0155m000), defina medios de transporte, y en la sesión Calendario de medio de transporte (fmlbd0560m000), configure el calendario de medios de transporte. En la sesión Grupos de medios de transporte (fmfmd0150m000), defina grupos de medios de transporte. En la sesión Tipos de vehículos (fmfmd0147m000), defina tipos de vehículos. En la sesión Combinación de medios de transporte (fmfmd0642m000), defina combinaciones de medios de transporte. En la sesión Tipos vehículo y medios transporte por combinación medios transporte (fmfmd0148m000), añada tipos de vehículos y medios de transporte que pertenezcan a una combinación de medios de transporte. Para definir un segmento anónimo para una combinación de medios de transporte, debe añadir un tipo de vehículo y el número de vehículos de dicho tipo. Por ejemplo, si los medios de transporte combinados constan de una locomotora y cinco vagones, para el tipo de vehículo CAR debe insertar 5 en el campo Número de vehículos. Para definir un segmento identificable de forma exclusiva, debe añadir un medio de transporte y un tipo de vehículo. El número de vehículos para un segmento identificable de forma exclusiva no puede ser superior a uno. En la sesión Combinaciones de medios de transporte por transportista/LSP (fmfmd0144m000), defina las combinaciones de medios de transporte que están disponibles para los transportistas. En la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000), seleccione o deseleccione la casilla de verificación Comprobar disponibilidad de GMT y CMT para especificar si se debe comprobar la capacidad de carga y la disponibilidad de medios de transporte o combinaciones de medios de transporte durante la creación de carga. |