| Parámetros de recombinación/secuencia (tiasl4110m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener y mostrar los parámetros de recombinación o secuencia de un usuario. Los parámetros se muestran por segmento. Sólo puede editar sus propios datos. Si desea ver datos de otro usuario, haga clic en el botón Buscar. Nota Puede definir más parámetros generales en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Resumen de control de montaje
Campos | Descripción
Usuario | El código de inicio del usuario. Sólo puede editar sus propios datos.
Segmento de línea | Los parámetros sólo son válidos para este segmento de línea.
Segmento línea | Los parámetros sólo son válidos para un segmento de línea especificado.
Número de ejecuciones locales | El número de veces que ERP LN efectúa un cálculo para determinar la mejor secuencia en el segmento de línea.
Número de ejecuciones globales | El número de veces que ERP LN efectúa un cálculo para determinar la mejor orden de secuencia en el segmento de línea. En la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000), este parámetro se tiene en cuenta para determinar el número de veces que el proceso de recombinación se debe llevar a cabo para conseguir una mejor combinación de línea.
Distancia de intercambio máxima local | El número máximo de posiciones entre las órdenes que intercambia en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000). Si aumenta la distancia de intercambio, la calidad mejora porque hay más intercambios posibles. No obstante, si aumenta la distancia de intercambio, cada ejecución de simulación de secuencia tarda más.
Distancia de intercambio máxima global | El número máximo de posiciones entre las órdenes que intercambia en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000). Si aumenta la distancia de intercambio, la calidad mejora porque hay más intercambios posibles. No obstante, si aumenta la distancia de intercambio, cada ejecución de simulación de secuencia tarda más.
Recuento de ejecución local | El número máximo de intercambios intentados por ejecución de secuencia. ERP LN comprueba si se ha superado este número después de cada serie de intercambios, determinado por la diferencia máxima de intercambio y el número de órdenes. Cuando se haya superado el valor de este campo, se habrá completado una ejecución de secuencia.
Recuento de ejecución global | El número máximo de intercambios intentados por ejecución de secuencia. ERP LN comprueba si se ha superado este número después de cada serie de intercambios, determinado por la diferencia máxima de intercambio y el número de órdenes. Cuando se haya superado el valor de este campo, se habrá completado una ejecución de secuencia. Este parámetro se tiene en cuenta en la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000). Representa el número máximo de intercambios intentados por ejecución de recombinación.
Recuento sin mejora local | El número de veces que ERP LN intercambia las órdenes en el segmento seleccionado sin mejorar el costo antes de detener la ejecución de secuencia.
Recuento sin mejora global | El número de veces que ERP LN intercambia las órdenes en el segmento seleccionado sin mejorar el costo antes de detener la ejecución de secuencia. Este parámetro se tiene en cuenta en la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000). Representa el número de veces que se intercambian las órdenes en el segmento seleccionado sin mejorar el costo antes de detener la ejecución de recombinación.