| Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería (tiedm2125m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver los materiales agotados y los materiales alternativos para los materiales en los datos de copia de una estructura de ingeniería. También puede mantener algunos de los campos. Puede modificar los campos siguientes: Método de copia de estructura de ingeniería Alternativa a artículo Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales alternativos en estructuras Definir materiales alternativos
Campos | Descripción
Artículo de ing. | Un artículo en el proceso de desarrollo. Puede definir múltiples revisiones de un artículo de ingeniería. Normalmente, las revisiones más recientes todavía están en una fase de diseño o de prueba; puede que otra revisión se haya llevado a fabricación y que las revisiones más antiguas sean obsoletas. Un artículo normal sólo puede convertirse en sujeto a revisiones cuando se copia del módulo Gestión de datos de ingeniería.
Revisión | La revisión del artículo de ingeniería.
Artículo principal | El artículo principal de la estructura de fabricación.
Posición de estructura de ingeniería | El número de posición de la línea de estructura de ingeniería. Es equivalente al número de posición de una estructura de fabricación, excepto en el hecho de que no existe número de secuencia. Un número de secuencia define los artículos que son válidos en fechas diferentes. Las revisiones pueden llevar a cabo esa función (definir los artículos que son válidos en fechas diferentes) para los artículos de ingeniería.
Componente | El componente de la revisión del artículo de ingeniería. El componente puede ser un artículo de ingeniería o un artículo estándar.
Posición | Identificación del registro de material alternativo.
Prioridad alternativa | La prioridad alternativa determina qué alternativa seleccionará ERP LN primero. Valores permitidos Agotar Este es un material obsoleto ( material agotado ) que debe agotarse primero. 1 La alternativa que se seleccionará si el stock del material estándar (y del material agotado, si lo hay) es insuficiente. 2 La alternativa que se seleccionará si el stock del material estándar y del primer material alternativo (y del material agotado, si lo hay) es insuficiente. 3, 4, 5, ... Materiales alternativos de prioridad menor. 9 El material alternativo de prioridad menor. Temas relacionados La búsqueda de materiales alternativos
Método de copia de estructura de ingeniería | El método de copia utilizado por ERP LN para copiar la estructura de ingeniería en la estructura de fabricación. Valores permitidos Ninguna acción de copia Copiar artículo ingeniería en artículo Artículo no proyecto a artículo proyecto Sólo estruct. ingeniería a fabr. planta Valores posibles Temas relacionados Estructuras de ingeniería
Categoría de artículo | La categoría de artículo del material alternativo destino.
Alternativa a artículo | Los artículos que copia como material alternativo en la estructura de destino.