| Forzar rango cross-docking |  |
| Introducción En la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000), puede especificar las cantidades mínimas y máximas de cross-docking por forzar, lo que permite forzar el cross-docking siempre que se reciba una cantidad que se halle dentro del rango especificado. Impacto de forzar cross-docking Si las cantidades mínimas y máximas de cross-docking por forzar se fijan a cero, ERP LN no intenta forzar el cross-docking de la cantidad recibida. Para DMS, esto significa que ERP LN siempre intenta suministrar primero desde el stock si DMS en stock está establecido en Recepción y salida. Si la demanda excede el stock disponible, ERP LN efectúa el cross-docking de la cantidad recibida para satisfacer la demanda restante. Si fija la cantidad máxima de cross-docking por forzar en el máximo y la cantidad mínima de cross-docking por forzar en cero, ERP LN siempre intenta primero efectuar el cross-docking de las mercancías recibidas. Para DMS, esto significa que la primera cantidad recibida se utiliza para satisfacer la demanda. Si la demanda supera la cantidad recibida, la cantidad restante se suministra desde el stock, si DMS en stock está establecido en Recepción y salida. Ocurre lo mismo cuando la cantidad mínima y máxima de cross-docking por forzar se fijan en valores específicos, y la cantidad recibida se halla dentro de este rango. Forzar cross-docking en un entorno DMS En función de las cantidades de cross-docking por forzar, ERP LN asigna primero la cantidad recibida o la cantidad física. Los siguientes ejemplos presuponen que ha especificado un valor para forzar rango de cross-docking de cero a 20. Ejemplo 1
Artículo | X
Almacén | WH1
Cantidad recibida en unidad de stock | 10 ud.
Cantidad física | 15 ud.
La cantidad recibida es 10 y, por lo tanto, se halla dentro del rango previsto. En consecuencia, la cantidad recibida se asignará primero, y después la cantidad física. La distribución en la sesión de DMS es la siguiente:
Prioridad | Fecha | Demanda | WH | Insuficiencia | Cantidad recibida asignada | Stock asignado
106 | 14-4-2005 | Ventas S4 | 2 | 2 | 2 |
203 | 11-4-2005 | Ventas S1 | 1 | 10 | 8 | 2
205 | 13-4-2005 | Ventas S3 | 2 | 5 |  | 5
212 | 15-4-2005 | Transferir T2 | 1 | 5 |  | 5
500 | 20-4-2005 | Previsión F1 | 2 | 20 |  | 3
Ejemplo 2
Artículo | X
Almacén | WH1
Cantidad recibida en unidad de stock | 25 ud.
Cantidad física | 15 ud.
La cantidad recibida es 25 y, por lo tanto, está fuera del rango previsto. En consecuencia, la cantidad física se asignará primero, y después la cantidad recibida. La distribución en la sesión de DMS es la siguiente:
Prioridad | Fecha | Demanda | WH | Insuficiencia | Cantidad recibida asignada | Stock asignado
106 | 14-4-2005 | Ventas S4 | 2 | 2 |  | 2
203 | 11-4-2005 | Ventas S1 | 1 | 10 |  | 10
205 | 13-4-2005 | Ventas S3 | 2 | 5 | 2 | 3
212 | 15-4-2005 | Transferir T2 | 1 | 5 | 5 |
500 | 20-4-2005 | Previsión F1 | 2 | 20 | 3 |
La cantidad recibida restante se coloca en stock. Nota En ocasiones, toda la demanda se puede suministrar desde el stock y la cantidad total recibida se coloca en el stock. Forzar cross-docking en un entorno que no es DMS El valor de forzar rango cross-docking está estrechamente relacionado con el período congelado de cross-docking y con la configuración de la opción Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción, que también se define en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000). Si establece un valor para forzar rango cross-docking y la cantidad recibida se halla dentro de este rango, ERP LN realiza los pasos siguientes: Intenta efectuar el cross-docking de las mercancías recibidas en la medida de lo posible. ERP LN busca en toda la demanda (líneas de orden de salida) el artículo recibido en el almacén donde se reciben las mercancías. ERP LN busca primero órdenes cross-docking abiertas para las que puedan crearse líneas de orden cross-docking. Si quedan todavía mercancías en las que efectuar el cross-docking, ERP LN busca líneas de orden de salida que todavía no tengan una orden cross-docking. Si halla una o más órdenes, ERP LN clasifica estas líneas según las propiedades de planificación o las prioridades de orden cross-docking que se usan, y crea órdenes cross-docking o líneas de orden cross-docking según se necesite. ERP LN repite estos pasos hasta que se ha procesado toda la cantidad recibida o hasta que no hay más demanda. Nota ERP LN también realiza los pasos anteriores si la casilla de verificación Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción está deseleccionada. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Generar líneas de orden cross-docking al confirmar recepción, y no se ha establecido ningún valor para forzar rango cross-docking, ERP LN intenta crear líneas de orden cross-docking para las órdenes cross-docking existentes. Sin embargo, ERP LN no creará órdenes cross-docking nuevas. Si se ha fijado un período congelado, también deben cumplirse las restricciones impuestas por el período congelado. Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Restricciones de cross-docking Período congelado de cross-docking Suministro directo de material (DMS) Cross-docking dinámico Impacto de la configuración de cross-docking Reglas de prioridad de planificación Solución de problemas ¿Qué pasa si...? |