| Muestras de orden de inspección (qmptc1110m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener muestras, basadas en el tamaño de muestra de la orden de inspección. El total de todas las cantidades de muestra no puede superar el Tamaño máximo. Una vez creada una orden de inspección, pero antes de que pueda llevarse a cabo la inspección, deberá tomar una muestra representativa de toda la orden o lote. Puede tomar más de una muestra, pero la cantidad total de las muestras no puede ser superior al tamaño de muestra especificado para la orden de inspección. Para terminar una orden de inspección, el total de la cantidad de muestra debe ser igual al tamaño de muestra. Las inspecciones deben mantenerse en la sesión " Órdenes de inspección (qmptc1100m000) " para que las muestras puedan mantenerse. No es posible modificar dichas muestras para las que ya se han especificado los datos de prueba.
Campos | Descripción
Orden | Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos.
Orden | El estatus de inspección indica el estatus actual de la orden de inspección.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Los artículos estándar se expresan en un código de artículo. Los artículos segmentados constan de un segmento de código de proyecto y un segmento básico de artículo (el código de artículo del artículo personalizado). Los segmentos que pueden formar un artículo se definen en la sesión Segmentación de códigos de artículo (tcibd0500m000). Nota La combinación de calidad del artículo (definida en esta sesión) anula la combinación de calidad del grupo de calidad al que pertenece el artículo. Temas relacionados Usar códigos
Tamaño máximo | El tamaño máximo de la cantidad de muestra depende del tipo de prueba. - 100% o Muestreo simple: Tamaño máximo = Tamaño de muestra - Muestreo continuo: Tamaño máximo = ( Cantidad de orden/ Frecuencia ) x Tamaño de muestra La muestra del muestreo continuo es igual al tamaño de muestra.
Tamaño máximo | La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico.
Cantidad total | La cantidad total de todas las muestras. Al final, la cantidad debe ser igual al tamaño de muestra.
Muestra | Una pequeña cantidad que se extrae de la cantidad total (orden) y que representa la calidad de la cantidad de la orden.
Cantidad de prueba | La parte de una cantidad de muestra que se prueba cada vez. Explicación: una muestra de 5 kg se probará en fases de 1 kg cada una.
Cantidad de muestra | Si extrae una muestra de una cantidad de orden específica, generalmente no deseará probar todas las piezas a la vez. Una cantidad de muestra es la cantidad real que se extrae del tamaño de muestra total y que se prueba a la vez.
Fecha | La fecha en la que se toma la muestra.
Origen | Un módulo o paquete integrado con el que se relaciona una orden (de inspección).
Orden de origen | El número de orden del origen de la inspección.
Número de línea | El número de la orden a la que está vinculada la orden de inspección. Este número puede ser: El número de posición la línea de orden de venta. El número de posición de la línea de orden de compra. El número de posición de la estructura. Si el origen es Rutas (TI), el número de operación.