| Niveles de servicio de flete (fmfmd0170m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener niveles de servicio de flete. Temas relacionados Uso de niveles de servicios de flete El proceso de creación de carga
Campos | Descripción
Nivel de servicio de flete | Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.
Tiempo de transporte | El tiempo de transporte del nivel de servicio de flete actual. El tiempo de transporte se expresa con un número y una unidad de tiempo. En este campo debe especificar el número y en la lista Unidad de tiempo debe especificar la unidad de tiempo. Por ejemplo, para especificar un tiempo de transporte de doce horas, especifique 12 en este campo y seleccione Horas en la lista Unidad de tiempo. El tiempo de transporte se utiliza para calcular el plazo de entrega de transporte predeterminado para los siguientes tipos de órdenes, siempre que se haya especificado un Nivel de servicio de flete para esas órdenes: Órdenes de compra Órdenes de venta Órdenes de almacenaje Órdenes de flete Para las órdenes de flete, ésta es la fecha planificada de descarga predeterminada. Si no se ha especificado Nivel de servicio de flete para la orden de flete, la fecha planificada de descarga predeterminada se toma de la distancia (tiempo) entre las direcciones del expedidor y del receptor. Las distancias entre direcciones se definen en las sesiones Tabla de distancias por población (tccom4537m000) y Tabla de distancias por código postal (tccom4538m000). En cada caso, el calendario de las direcciones y el transportista (si se ha definido), y las tolerancias definidas para las direcciones también se utilizan para determinar la fecha planificada de descarga.
Unidad de tiempo | La unidad de tiempo del tiempo de transporte. Por ejemplo, para especificar un tiempo de transporte de doce horas, debe especificar 12 en el campo Tiempo de transporte y seleccionar la opción Horas.
Entrega permitida después de fecha planificada | Este campo determina si se permite la descarga después de la fecha planificada de descarga. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizará el cálculo normal para determinar la fecha de descarga, incluida cualquier tolerancia. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la última fecha de descarga será la fecha planificada de descarga en la orden de flete. Temas relacionados Plazos de entrega a direcciones