| Órdenes de inspección de almacén (qmptc2100m000) |  |
| Utilice esta sesión para definir y modificar órdenes de inspección de almacén para un artículo. Si hace doble clic en una orden de inspección, puede ver los detalles de la sesión Órdenes de inspección (qmptc1100m000). Nota Sólo puede crear o modificar órdenes de inspección si el campo Estatus tiene el valor Libre o Activa (consulte la sesión Inspecciones de almacén de artículo (qmptc2120m000) ) y si ninguna línea de orden tiene el estatus de orden de línea superior a Activa (consulte la sesión de detalles de la sesión Líneas de orden de inspección (qmptc1101m000) ). Temas relacionados Inspecciones de almacén
Campos | Descripción
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Los artículos estándar se expresan en un código de artículo. Los artículos segmentados constan de un segmento de código de proyecto y un segmento base de artículo (el código de artículo del artículo personalizado). Los segmentos de que puede constar un artículo se definen en la sesión Segmentación de códigos de artículo (tcibd0500m000).
Secuencia | El número de secuencia de la orden de inspección a partir de la cual se comprueban las características de varias muestras.
Orden | Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos.
Tipo de prueba | Una especificación de la manera en la que se toman las muestras de la cantidad de la orden. Valores permitidos Valores posibles
Frecuencia | El intervalo entre dos muestras, expresado en la unidad de frecuencia. Explicación: Se toma una nueva muestra de 10 unidades por cada 100 unidades. En este caso, existirán 11 muestras de 10 unidades. Ejemplo
Muestra | 10 unidades
Frecuencia | 100 unidades
Cantidad de orden | 1150 unidades
Nota No puede proseguir con el procedimiento de inspección si la cantidad de orden es menor que la cantidad de frecuencia, por ejemplo, si la cantidad de la orden es 40 y la cantidad de frecuencia es 50. En tal caso, no pueden generarse muestras y deberá reducir la cantidad de frecuencia.
Tamaño de muestra | El tamaño de muestra es la cantidad total de todas las muestras que deben probarse de la cantidad de la orden, expresada en la unidad del tamaño de muestra. En este campo, se expresa como cantidad fija.
Unidad | La unidad del tamaño de muestra.
Nivel de calidad aceptable | El porcentaje mínimo de una muestra de prueba que debe aprobarse para que pueda aprobarse la cantidad completa del artículo. Por ejemplo, si el nivel de calidad aceptable está establecido en 90 y el porcentaje aprobado está por debajo de esta cifra, se rechaza la cantidad completa.