| Inspecciones estándar |  |
| Las inspecciones estándar contienen órdenes de inspección que se utilizan para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados, transferidos o vendidos. En el caso de los productos en stock, se utiliza una orden de inspección de almacén en lugar de una orden de inspección estándar. Cómo funcionan las inspecciones estándar: Las órdenes de inspección se crean automáticamente por medio de combinaciones de calidad predefinidas, pero también puede añadir, borrar o mantener manualmente órdenes de inspección en función del origen de la orden (consulte la sesión Órdenes estándar por origen (qmptc1120m000) ). Por cada orden de inspección, puede crear diferentes muestras con tamaños de muestra y fechas y horas también diferentes en la sesión Muestras de orden de inspección (qmptc1110m000). ERP comprueba si el total de todas las muestras coincide con el tamaño de la muestra. Tras haber creado las muestras, puede especificar los datos de prueba en la sesión Datos de prueba de la muestra por característica (qmptc1115m000) (por característica) o en la sesión Datos de prueba de la muestra por número de serie (qmptc1116m000) (por número de serie). La sesión en la que se especifican los datos de prueba depende de los valores especificados en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000). Al especificar los datos de prueba, el sistema generará los resultados globales definidos para esa característica concreta. Puede terminar la inspección colectivamente o por orden, origen o almacenamiento en la sesión Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000). Si se termina una orden de inspección, ERP comprobará que se hayan especificado todos los datos de prueba. De lo contrario, no podrá terminarse la orden de inspección. Las órdenes de inspección pueden procesarse por orden de inspección, por origen y por inspección de almacén en la sesión Procesar órdenes de inspección (qmptc1204m000). ERP determina las unidades satisfactorias y deficientes en el tamaño de muestra. En función de esta evaluación, ERP calcula las cantidades rechazadas y aceptadas reales. Estas cantidades rechazadas y aceptadas se comparan con el nivel aceptable de calidad (AQL) especificado en la sesión de detalles Grupos de pruebas (qmptc0136m000). Si el porcentaje de cantidad aceptada es menor que el AQL, se rechazará toda la orden o lote. En caso de muestreo continuo, se rechazará la parte de la orden que aparece en el campo Frequency. Si se ha definido un algoritmo para una característica, este algoritmo se calcula durante la inspección. Cada algoritmo se calcula únicamente cuando se especifican las variables (características) necesarias para dicho algoritmo. |