| Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener las piezas de montaje, operaciones y estaciones de línea necesarias para un módulo de ingeniería concreto. Restricciones Si la casilla de verificación Piezas de montaje y operaciones externas de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000) está seleccionada, las piezas y operaciones comprimidas se entregan desde un origen externo. Como resultado, no se pueden cambiar los datos de la sesión actual, excepto si trabaja en Modo de prueba. Si esa casilla de verificación no está seleccionada, las piezas de montaje y operaciones se comprimen durante el cálculo de las necesidades de piezas de montaje. Sólo puede modificar datos en esta sesión si su compañía actual está definida como compañía maestra. Procedimiento Después de cambiar los datos en esta sesión, debe ejecutar las sesiones siguientes: Calcular necesidades de piezas de montaje (tiapl2221m000) o Calcular necesidades de piezas de montaje (varias Bshell) (tiapl2222m000) Actualizar y congelar órdenes de montaje (tiapl3203m000) o Actualizar y congelar órdenes de montaje (varias Bshells) (tiapl3204m000) Operaciones independientes de las piezas de montaje Para definir operaciones que no están vinculadas a una pieza de montaje específica, deje el campo Pieza de montaje vacío. ERP LN tiene en cuenta estas operaciones cuando crea variantes de estación de línea. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje
Campos | Descripción
Módulo de ingeniería | El código del módulo de ingeniería para el que se muestran las piezas de montaje y operaciones necesarias en esta sesión.
Revisión | La revisión del módulo de ingeniería.
Número de posición | El número de posición de la línea que contiene las piezas de montaje y operaciones comprimidas en la sesión actual. De forma predeterminada, ERP LN muestra el último número de posición utilizado más 10. Este procedimiento proporciona la secuencia 10, 20, 30, etc. La numeración de las posiciones es sin restricciones.
Número de secuencia | El número de secuencia es una subdivisión del número de posición. Puede utilizar números de secuencia para crear una variante de un registro, por ejemplo, con otra fecha de referencia o excepción.
Fecha de efectividad | La fecha en la que la información mostrada, como pieza de montaje, cantidad, etc. pasa a ser efectiva para el módulo de ingeniería seleccionado. Nota El solapamiento de efectividad está permitido. La Fecha de efectividad debe ser anterior a la Fecha de vencimiento. Si se utiliza una excepción, la información es efectiva si son válidos tanto el rango de fechas como la excepción.
Fecha de vencimiento | La fecha hasta la cual la información mostrada, como pieza de montaje, cantidad, etc. es efectiva para el módulo de ingeniería seleccionado. Nota El solapamiento de efectividad está permitido. La Fecha de efectividad debe ser anterior a la Fecha de vencimiento. Si se utiliza una excepción, la información es efectiva si son válidos tanto el rango de fechas como la excepción.
Pieza de montaje | La pieza de montaje que se utiliza para el módulo de ingeniería seleccionado. Las condiciones siguientes se aplican a la pieza de montaje: El Tipo de artículo debe ser Fabricación o Compra. Deben estar presentes los datos de planificación de artículo. Consulte la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) para obtener información acerca de estos datos. Si deja este campo vacío, la operación no se vincula a ninguna pieza de montaje específica.
Cantidad neta | El número de piezas de montaje necesarias para el módulo seleccionado. Nota El valor cero no está permitido.
Operación | El código de la operación necesario en el módulo de ingeniería seleccionado.
Revisión | La revisión de la pieza de montaje.
Vincular con EDM | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la estructura de montaje se vincula a una estructura de ingeniería.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto presente para esta línea de estructura.
Comandos | Descripción
Excepciones | Inicia la sesión Excepciones (tcuef0105m000).
Implosión de piezas de montaje | Inicia la sesión Implosión de piezas de montaje (tiapl2521m000).