| Posconsumir piezas y horas de montaje |  |
| Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Líneas de montaje\Líneas de montaje – tiasl1530m000. Si no desea registrar cada entrega de un material o cada hora de fabricación imputada por separado, puede aplicar el posconsumo. Esto ahorra tiempo, pero se pierde precisión. Normalmente, el posconsumo se utiliza para el material de bajo costo con un consumo regular. El posconsumo no refleja el flujo de material físico, pero es un proceso administrativo. El posconsumo se puede definir como la entrega automática de materiales de stock, o la administración de horas imputadas a la fabricación de un artículo, en función del uso teórico y cantidad del artículo registrado como terminado. Para obtener más información, consulte Posconsumo de montaje. Para posconsumir las piezas y horas de montaje, lleve a cabo los pasos siguientes. Seleccione la línea de montaje. Haga clic en Necesidades de piezas de montaje > Necesidades de posconsumo... en el menú Específico. Se inicia la sesión Necesidades de posconsumo (tiasc7241m000). Haga clic en Posconsumir para iniciar el proceso de posconsumo. Cuando el proceso de posconsumo es satisfactorio, ERP LN establece el estatus de todas las órdenes de estación de línea relacionadas con órdenes de montaje en Cerrado. Las órdenes de montaje tienen el estatus Terminado. Cerrar órdenes de montaje Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Órdenes de montaje\Órdenes de montaje – tiasc2502m000. Requisitos previos Sólo puede cerrar las órdenes de montaje si se cumplen las condiciones siguientes: El estatus de las órdenes de montaje debe ser Terminado. Todas las órdenes de estación de línea que están vinculadas a las órdenes de montaje deben tener el estatus Cerrado, es decir, estas órdenes de estación de línea deben haberse posconsumido. Consulte la sesión Necesidades de posconsumo (tiasc7241m000). Funcionalidad El cierre de una orden de montaje tiene las consecuencias siguientes, a menos que se especifique lo contrario: Las órdenes de montaje de las líneas de suministro también se cierran. Si utiliza el proceso de transacciones Basado en orden, la sesión Órdenes de montaje (tiasc2502m000) cierra también las órdenes de estación de línea agrupadas de las órdenes de montaje especificadas. Esta acción produce el cálculo de los resultados y la creación de los asientos contables mencionados en la ayuda en línea de la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000). Si la orden de montaje que se cierra es la orden de montaje de la línea de salida, el estatus de la variante de producto en la Configuración de línea de montaje (LAC) tiene el valor Terminado. ERP LN crea los asientos contables para las órdenes de montaje cerradas. ERP LN genera mensajes de error si los asientos contables no pueden completarse. Haga clic en el botón Mensajes para ver los mensajes de error. Los recargos de artículo se contabilizan, y la variante adicional de departamento de cálculo se calcula y contabiliza. Asientos contables La variante adicional de departamento de cálculo se calcula de la forma siguiente:
    Variante adicional de departamento de cálculo = OEC estimada + recargos por recepción de artículos - precio de costo basado en opción.
En este cálculo, el precio de costo basado en opción se calcula y recupera de la Configuración de línea de montaje (LAC). Los asientos contables siguientes se contabilizan cuando la variante adicional de departamento de cálculo se calcula y contabiliza: Origen de transacción: fabricación ASC. Asiento contable de integración: variante adicional de departamento de cálculo.
Débito | Variante adicional de departamento de cálculo
Crédito | OEC de fabricación
Origen de transacción: fabricación ASC. Asiento contable de integración: recargo de artículo (recepción).
Débito | OEC de fabricación
Crédito | Recargo de absorción
Nota Si utiliza el proceso de transacciones Basado en estación de línea, las órdenes de estación de línea agrupadas se cerrarán mediante la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000). Si utiliza el proceso de transacciones Basado en orden, puede reabrir las órdenes de montaje Cerrado, es decir, cambiar el estatus a Terminado, reservando horas extras para las órdenes en el paquete Control de Personal. Para cerrar órdenes de montaje, lleve a cabo los pasos siguientes. Seleccione órdenes de montaje y haga clic en Cerrar órdenes de montaje... en el menú Específico. Se inicia la sesión Cerrar órdenes de montaje (tiasc7210m000). Seleccione órdenes de montaje en el Rango de selección y haga clic en Cerrar órdenes. Si el proceso para cerrar órdenes de montaje es satisfactorio, ERP LN establece el estatus de todas las órdenes de montaje en Cerrado. Cerrar líneas de montaje Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Líneas de montaje\Líneas de montaje – tiasl1530m000. Requisitos previos Sólo puede cerrar líneas de montaje mediante esta sesión si se cumplen las condiciones siguientes: Utiliza el proceso de transacciones Basado en estación de línea. El parámetro Proceso de transacciones se establece en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Si utiliza el proceso de transacciones Basado en orden no podrá utilizar esta sesión, ya que ERP LN cierra la línea automáticamente cuando se cierran las órdenes de montaje en la sesión Cerrar órdenes de montaje (tiasc7210m000). Todas las órdenes de estación de línea tienen el estatus Cerrado, lo que significa que todas las órdenes de estación de línea para este día se han posconsumido. Funcionalidad Si cierra una línea de montaje, se llevan a cabo las acciones siguientes: Los recargos de línea se aplican a la OEC real. Esto ocurre antes de calcular los resultados de fabricación. Los resultados de la línea se calculan y contabilizan. Las órdenes de estación de línea agrupadas (CLSO) que están vinculadas a las estaciones de línea reciben el estatus Cerrado. En el proceso de transacciones Basado en estación de línea, una CLSO se vincula a una estación de línea por día, y esta CLSO retiene todas las necesidades de piezas. Requisitos posteriores Una vez que se ha ejecutado esta sesión, debe borrar los datos no deseados con las sesiones Depurar datos ASC dependientes de estatus (tiasl1200m000) y Depurar datos ASC independientes de estado (tiasl1210m000). Asientos contables El resultado de fabricación se calcula de la forma siguiente:
    Resultado de fabricación = OEC estimada - OEC real
Los asientos contables que se contabilizan dependen de si la línea de montaje en cuestión es una línea principal o una línea de suministro. Si la línea de montaje es una línea de suministro, se contabilizan las transacciones siguientes: Origen de transacción: fabricación ASC Asiento contable de integración: recargos de línea
Débito | OEC de fabricación
Crédito | Cobertura de recargo
Origen de transacción: fabricación ASC Asiento contable de integración: Resultado de fabricación
Débito | OEC de fabricación
Crédito | Resultado de fabricación
Si la línea de montaje es una línea principal, la OEC de cada orden se transfiere al departamento de cálculo de la orden, lo que da lugar a que se contabilice la entrega y recepción de una transferencia de OEC. Además de las contabilizaciones proporcionadas en los párrafos anteriores, también se contabilizan las transacciones siguientes: Origen de transacción: fabricación ASC Asiento contable de integración: entrega de transferencia OEC
Débito | OEC en tránsito
Crédito | OEC de fabricación
Origen de transacción: fabricación ASC Asiento contable de integración: recepción de transferencia OEC
Débito | OEC de fabricación
Crédito | OEC en tránsito
Nota Si utiliza el proceso de transacciones Basado en estación de línea, sólo podrá obtener resultados por línea de montaje por día. Si ejecuta esta sesión para un rango de días, es decir, para cada día que se aplican los recargos de línea a la OEC real de dicho día, los resultados de fabricación se calculan y contabilizan para cada día. El resultado final se calcula por línea de montaje por día, y se registra en la última estación de línea de la línea de montaje. Los recargos de línea se aplican a la OEC real antes de calcular los resultados de fabricación. Las cifras de OEC se aplican a todas las estaciones de línea de todas las órdenes de un día concreto. Puede reabrir una línea de montaje reservando horas extras en Control de Personal. Entonces, debe cerrar la línea de montaje mediante la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000). Debe realizar el posconsumo satisfactoriamente antes de poder cerrar las líneas de montaje. Para cerrar líneas de montaje, lleve a cabo los pasos siguientes. Seleccione la línea de montaje principal y haga clic en Cerrar... en el menú Específico. Se inicia la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000). Seleccione Cerrar líneas en el menú Específico. Si el proceso para cerrar las líneas de montaje es satisfactorio, todas las Órdenes agrupadas de estación de línea (tiasc7530m000) deben tener el estatus Cerrado. |