| Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener y consultar la estructura real de producto según fabricación de un artículo seriado. Directamente después de generar la estructura según fabricación, los componentes que aparecen en esta sesión equivalen a los materiales estimados de la orden de fabricación. Si el componente es un artículo seriado y la cantidad de estructura del artículo es mayor que uno, puede ver un registro de cada instancia del artículo. Puede especificar un número de serie para cada registro. En otras palabras, el número de registros de un artículo seriado equivale a la cantidad de estructura del artículo. El valor de Cantidad usada es uno (1) para cada registro. Si el material de una estructura específica es un artículo controlado por lote y hay más de una estructura de ese artículo, el campo Cantidad usada refleja la cantidad de estructura. Sólo puede ver un registro para ese artículo en la sesión, con el número de lote de componente adecuado. Sin embargo, si los designadores de referencia están definidos en la estructura para los componentes no seriados, se crea una línea de componente según fabricación diferente para cada designador de referencia. Control de planta (SFC) Si se selecciona la casilla de verificación Sólo art. seriados y controlados por lote en comp. según fabricación de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000), sólo aparecen los artículos seriados y los controlados por lote en la sesión Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000). Si no se selecciona la casilla de verificación Sólo art. seriados y controlados por lote en comp. según fabricación, también aparecen los artículos no seriados y no controlados por lote. Control de montaje (ASC) Si el campo Piezas de montaje según fabricación en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000) es Seriado y controlado por lote, sólo aparecen las piezas seriadas y las controladas por lote en la sesión Artículo seriado terminado - Componentes según fabricación (timfc0111m000). Si la casilla de verificación Piezas de montaje según fabricación es Todo, también aparecen las piezas no seriadas y las que no están controladas por lote. Nota La sesión muestra la estructura del artículo después de terminarlo. Esta estructura no es necesariamente igual a la estructura diseñada o planificada. Tenga en cuenta que los cambios en el material estimado no producen cambios automáticos en la estructura según fabricación y viceversa. Puede añadir o borrar libremente las líneas de componentes según fabricación. Con el fin de garantizar el máximo de flexibilidad, no se efectúan comprobaciones de validación. Temas relacionados Resumen de artículos seriados Artículos seriados en Fabricación Resumen de designadores de referencia
Campos | Descripción
Orden de fabricación/montaje | La orden de fabricación o la orden de montaje para la que se fabrica el artículo seriado.
Artículo | El artículo padre que incluye los componentes según fabricación.
Número de serie | La identificación exclusiva de un artículo físico individual. ERP LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
Artículo | El componente del artículo seriado.
Número de serie de componente | El número de serie del componente.
Código de lote | Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se pueden identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
Unidad preconfigurada de artículo | La unidad preconfigurada del componente.
Cantidad usada | La cantidad necesaria del componente. Los componentes de la estructura que aparecen en esta sesión equivalen a los materiales estimados de la orden de fabricación. Si el componente es un artículo seriado y la cantidad de estructura del artículo es mayor que uno, podrá ver un registro de cada instancia del artículo. Puede especificar un número de serie para cada registro. En otras palabras, el número de registros de un artículo seriado equivale a la cantidad de estructura del artículo. El valor de Cantidad usada es uno (1) para cada registro. Si un material de estructura específico es un artículo controlado por lote y la cantidad de estructura de ese artículo es mayor que uno, sólo podrá ver un registro para ese artículo en la sesión, con el número de lote de componente adecuado.
Designador de referencia | Indica la ubicación para insertar un componente en un artículo, por ejemplo, el lugar donde se puede montar un componente electrónico en una placa de circuito impreso. Los designadores de referencia se suelen utilizar en componentes electrónicos, y se pueden originar desde una estación de diseño asistido por ordenador (CAD). Sólo puede editar el campo si el campo Momento de generar números de serie en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) tiene el valor Manualmente. Desde este campo, puede hacer zoom a la sesión Designadores de referencia por artículo (tcibd0120m000). Si los designadores de referencia están definidos en la estructura, se crea una línea diferente de componentes según fabricación para cada designador de referencia, aunque el componente no esté seriado. Temas relacionados Resumen de designadores de referencia
Descripción | La descripción del designador de referencia. Por ejemplo, puede ser un código que expresa la ubicación en la que debe montarse un artículo de componente.
Estatus de serie | El estatus del número de serie del artículo terminado. Valores permitidos Valores posibles Temas relacionados Trabajar con artículos seriados en Fabricación
Posición | El número de posición del componente.
Comandos | Descripción
Generar componentes | ERP LN genera los componentes del artículo seriado.