| Estructuras de variantes de producto (tiapl3510m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener estructuras de variantes de producto. Una estructura de variante de producto define la estructura de un artículo configurado concreto especificando las relaciones entre este artículo y los artículos genéricos y los módulos de ingeniería que componen este artículo. Los subartículos genéricos también pueden tener sus propios subartículos y/o módulos de ingeniería. El nivel por debajo de los módulos de ingeniería se especifica en las piezas de montaje comprimidas, que aparecen en la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000). La estructura de variante de producto se crea en los siguientes momentos: Cuando se especifica y se guarda la variante de producto, se crea la estructura de variante de producto, respecto a la relación entre el artículo principal y los subartículos genéricos. Cuando ejecuta la sesión Generar estructuras de variantes de producto (tiapl3210m000), se crea la estructura de variante de producto, respecto a la relación entre el artículo principal y los módulos de ingeniería. No obstante, tenga en cuenta que esto sólo ocurre si la casilla de verificación Estructura de variante de producto externa no está seleccionada en los detalles de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Si es preciso, la estructura de variante de producto también se puede generar en las sesiones siguientes: Generar órdenes de montaje (tiapl3201m000) Actualizar y congelar órdenes de montaje (tiapl3203m000) Los artículos genéricos y los módulos de ingeniería se recuperan de los orígenes siguientes: Las relaciones de estructura (BOM) con subartículos genéricos se copian siempre de la plantilla del artículo, que se define en la sesión Estructura genérica (tiapl2510m000). Las relaciones de la estructura con los módulos de ingeniería se copian de la plantilla del artículo o bien se entregan desde un origen externo, dependiendo de la selección de la casilla de verificación Estructura de variante de producto externa de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, las relaciones de la estructura con los módulos de ingeniería se entregan desde un origen externo. ERP LN no proporciona funcionalidades para copiar los módulos de ingeniería desde un origen externo a la estructura de variante de producto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las relaciones de la estructura con los módulos de ingeniería se copian desde la plantilla del artículo, que se define en la sesión Estructura genérica (tiapl2510m000). Se selecciona la información recuperada de la estructura genérica, que se basa en la unidad preconfigurada de la variante de producto y en las fechas de efectividad y vencimiento. Se evalúa el rango de fechas en relación con la Fecha de configuración de producto, que se muestra en los detalles de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). Sólo puede cambiar los datos de la sesión actual si se cumplen las condiciones siguientes: Su compañía actual se define como la compañía maestra de la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). Puede trabajar en Modo de prueba, que también se define en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000). El campo Estatus de montaje, que aparece en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000), tiene el valor Abierto. Las estructuras de variantes de producto se borran si se borran las variantes de producto correspondientes. Para obtener más información, consulte la casilla de verificación Pendiente de borrado en los detalles de la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000) y la sesión Depurar variantes de producto (tiapl3200m000). Temas relacionados Resumen de planificación de montaje
Campos | Descripción
Variante de producto | El código de la variante de producto para la que se muestra la estructura de variante de producto.
Artículo principal | El artículo principal genérico que debe montarse. Este artículo puede ser el artículo terminado o un artículo genérico entre el artículo terminado y los módulos de ingeniería. El artículo debe tener las características siguientes: El tipo de artículo debe ser Genérico El artículo debe ser Seriado El artículo debe tener datos de orden. El sistema de creación de órdenes de artículo debe ser FAS Estas características se definen en las sesiones Artículos - General (tcibd0501m000) y Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000).
Número de posición | El número de posición del componente que identifica la combinación del artículo principal y el subartículo. De forma predeterminada, ERP LN muestra el último número de posición utilizado más 10. Este procedimiento proporciona la secuencia 10, 20, 30, etc. La numeración de las posiciones es sin restricciones. Se recomienda utilizar los valores predeterminados, de modo que pueda utilizar números intermedios para insertar componentes.
Subartículo | El módulo de ingeniería o artículo genérico que está directamente por debajo del nivel del artículo principal mostrado en la estructura de variante de producto.
Tipo de artículo | El tipo de artículo del subartículo. El tipo de artículo es Genérico o Módulo de ingeniería.
Comandos | Descripción
Generar estructuras de variantes de producto | Inicia la sesión Generar estructuras de variantes de producto (tiapl3210m000).
Estructura y operaciones de montaje | Inicia la sesión Estructura y operaciones de montaje (tiapl2520m000).
Implosión de módulos de ingeniería | Inicia la sesión Implosión de módulos de ingeniería (tiapl3511m000).