| Kit de montaje (whwmd4150s000) |  |
| Utilice esta sesión para definir y mantener kits de montaje. Nota En la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000) puede especificar si un artículo de un determinado almacén pertenece a un kit de montaje. Sólo puede especificar un kit de montaje si el sistema de suministro es Sistema controlado por SILS.
Campos | Descripción
Kit de montaje | Un conjunto de artículos dependientes de orden que se deben suministrar agrupados al almacén en planta.
Intervalo de tiempo máximo | El intervalo de tiempo máximo para calcular el número de kits de montaje que se deben notificar.
Intervalo de tiempo máximo | La unidad de tiempo en la que se expresa el Intervalo de tiempo máximo.
Estación de activación | La estación de línea desde donde se activa el suministro de artículos.
Límite de período congelado | Un período congelado es el número de días u horas laborables previos a la fecha/hora de inicio planificada de una orden de estación de línea (LSO). El límite del período congelado y la fecha de recepción planificada del kit de montaje determinan el período en que los componentes que se deben suministrar para la orden de montaje ya no se pueden cambiar más. Por lo que no se permite ninguna modificación del contenido de la orden de montaje cuando la fecha y hora de la modificación se hallan dentro del período especificado por la fecha de recepción planificada menos el límite del período congelado. Temas relacionados Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000)
Límite de período congelado | La unidad en que se expresa el límite del período congelado.
Plazo de entrega de seguridad | El plazo de entrega de seguridad se usa para determinar la fecha de recepción planificada de los kits de montaje. Fecha/hora de recepción planificada = fecha/hora de inicio de montaje + retraso de programación - plazo de entrega de seguridad.
Plazo de entrega de seguridad | La unidad en que se expresa el plazo de entrega de seguridad.
Generar período congelado | Un período congelado es el número de días u horas laborables previos a la fecha/hora de inicio planificada de una orden de estación de línea (LSO). El mensaje de suministro para una pieza de montaje con sistema de suministro de tipo sistema controlado por SILS se genera en la sesión Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000) si la hora de inicio planificada de la orden de estación de línea (LSO) a la que está vinculada la pieza de montaje es igual o inferior a la fecha y hora actuales más el valor que especifique en el campo Generar período congelado. Nota Únicamente la sesión Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000) utiliza este campo. Temas relacionados Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000)
Última actualización de período congelado | Un período congelado es el número de días u horas laborables previos a la fecha/hora de inicio planificada de una orden de estación de línea (LSO). El mensaje de suministro para una pieza de montaje con sistema de suministro de tipo sistema controlado por SILS deja de actualizarse al ejecutar la sesión Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000) si la hora de inicio planificada de la orden de estación de línea (LSO) a la que está vinculada la pieza de montaje es igual o inferior a la fecha y hora actuales más la última actualización del período congelado. Nota Únicamente la sesión Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000) utiliza este campo. Temas relacionados Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000)