| Listar órdenes de estación de línea (código de barras) (tiasc2411m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar los códigos de barras para: Números de órdenes de montaje. Un listado terminado (de una orden de estación de línea). Deshacer un listado terminado (de una orden de estación de línea). Puede utilizar códigos de barras para registrar órdenes como terminadas o deshacer un listado terminado, si ha cometido algún error, con la sesión Notificar final. orden estación línea mediante código barras (tiasc2211m000). Utilice uno de los dos métodos siguientes para listar códigos de barras: Utilización del programa BWPRINT Utilice el programa BWPRINT para imprimir en cualquier impresora de tipo de dispositivo Windows. Realice los pasos siguientes: Fase 1. Haga clic en Listar. Si hace clic en Listar, se inicia la sesión Seleccionar dispositivo (ttstpsplopen ). Fase 2. Seleccione un dispositivo. Seleccione un dispositivo con el tipo de dispositivo impresora Windows. Puede configurar dispositivos en la sesión Datos de dispositivo (ttaad3500m000). Fase 3. Seleccione la casilla de verificación Previsualizar. Esta casilla de verificación está agrupada en las Opciones de impresora Windows. Fase 4. Haga clic en el botón Continuar. Se inicia el programa BWPRINT y aparece una previsualización de los códigos de barras. Fase 5. Haga clic en el icono Listar. Haga clic en el icono Listar y seleccione la impresora habitual. Nota El archivo bwprint.exe deberá estar en el directorio BW/bin. Si no es así, debe instalar bwprint para su estación de trabajo o equipo. Puede utilizar BWPRINT en Windows y en Unix. Directamente desde la cola de impresión de Unix Fase 1. Haga clic en Listar. Si hace clic en Listar, se inicia la sesión Seleccionar dispositivo (ttstpsplopen ). Fase 2. Seleccione una impresora. Seleccione la impresora habitual. Nota Si imprime directamente desde la cola de Unix, se aplican los requisitos previos siguientes: Debe utilizar tipos de letra especiales, normalmente en un cartucho complementario. Para inicializar los tipos de letra de impresora, debe tener instalados los archivos de programa correctos. Para identificar los códigos de impresora debe tener la lógica correcta en el archivo de programa. Su administrador del sistema debe configurar los scripts correctamente. Este procedimiento no es sencillo, por tanto, es recomendable que utilice en su lugar el método 1 (BWPRINT). Temas relacionados Resumen de control de montaje Códigos de barras para Windows NT
Campos | Descripción
Usar tipo de código de barras | Seleccione el tipo de código de barras apropiado para el hardware de escaneo.
Listar códigos de acción | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listarán los códigos de acción, que son Terminado y Deshacer. La sesión Notificar final. orden estación línea mediante código barras (tiasc2211m000) utiliza estos códigos.
Listar órdenes de estación de línea | Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan las órdenes de estación de línea.
Comandos | Descripción
Listar | Lista la selección especificada.