| Cargas maestras (fmlbd4510m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver cargas maestras. Una carga maestra es un grupo de cargas que recorren una planificación de ruta. Temas relacionados Uso de planificaciones de ruta El proceso de creación de carga Mantenimiento de plan de carga, carga y expedición
Campos | Descripción
Plan | El plan de carga al que pertenece la carga maestra.
Carga maestra | La carga maestra. Una carga maestra es un grupo de cargas que recorren la misma planificación de ruta.
Carga | Una carga que pertenece a la carga maestra.
Expedición | Una expedición de la carga que pertenece a la carga maestra.
Línea de expedición | El número de línea de expedición de la expedición.
Viaje | El viaje en el que se basa la expedición.
Planificación de la ruta | Una red de direcciones de carga y descarga, y una de ellas es un punto de pooling. Una planificación de ruta se suele definir mediante rutas que implican transporte multimodo. Una planificación de ruta consta de uno o más trayectos. Cada trayecto, o parte de la ruta, se puede gestionar de forma diferente dependiendo de la categoría de transporte y del grupo de medios de transporte especificados.
Trayecto de planificación de ruta | El trayecto previo es la primera parte de la ruta donde las mercancías se recogen y se transportan a un punto de pooling, como un aeropuerto, una estación de tren o un puerto. El trayecto principal se inicia en el punto de pooling y finaliza en el destino intermedio. En el punto de pooling, las mercancías del trayecto previo se cargan en un avión, barco, tren o camión, y se llevan al destino intermedio. El trayecto posterior se desarrolla entre el destino intermedio y el final. En el destino intermedio, las mercancías se transfieren del avión a camiones para llevar las mercancías a su destino final. Una planificación de ruta puede constar de más de un trayecto previo y posterior, pero sólo debe tener un trayecto principal. El primer trayecto que se debe de definir es siempre el principal.
Línea de planificación de ruta | El número de identificación del trayecto de planificación de ruta.
Secuencia de planificación de ruta | El número de secuencia de un trayecto previo o posterior. El número de secuencia indica el orden de visita de las direcciones a lo largo de los trayectos de la planificación de ruta.
Línea de orden de flete | La orden de flete a partir de la que se crean las cargas de la carga maestra.
Línea de orden de flete | La línea de orden de flete a partir de la que se crean las cargas de la carga maestra.