| Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000) |  |
| Utilice esta sesión para generar y mantener los datos de copia para una estructura de ingeniería de nivel único. Puede modificar los detalles de los datos de una línea particular en la sesión de detalles Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000). También puede utilizar esta sesión para modificar los datos generados en la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000) y en la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000). Selección de datos Para crear los datos de copia para un nivel único de una estructura, seleccione un artículo-I padre de una revisión particular desde la que se originan los datos y un artículo padre al que se copiarán los datos. El artículo padre es el artículo del siguiente nivel superior de la estructura comparado con los componentes para los que registra los datos de copia. Si no existe ya una relación entre los artículos-I y los artículos, ERP LN genera el vínculo cuando guarda los datos. Para copiar los datos Puede copiar los datos que genera en esta sesión con la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). Si desea copiar sólo los datos de la vista actual, puede seleccionar la opción de copiado de los datos de ingeniería en el menú Específico (CTRL+SHIFT+X). Opciones del menú Específico Desde el menú Específico, puede iniciar las sesiones siguientes: Generar datos de copia de estructura de ingeniería Si detecta que los datos de copia son diferentes de la estructura de ingeniería, debe utilizar esta opción para actualizar los datos de copia para la estructura de nivel único. Si desea copiar una estructura de ingeniería multinivel, utilice la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000). Tenga en cuenta que las líneas no se copian. Sólo se actualizan los datos de copia. Comprobar coherencia Si los datos de copia de la estructura de ingeniería y la estructura de fabricación son diferentes, ERP LN muestra un mensaje que informa de la posición de la estructura (línea) en la que se produce la discrepancia. Para mostrar o listar la incoherencia, utilice una de las sesiones siguientes: La sesión Coherencia entre estructuras de ingeniería y de fabricación (tiedm1520m000) La sesión Listar coherencia entre estr. ingeniería y fabricación (tiedm1470m000) Finalizar Utilice esta opción para copiar datos de una estructura de ingeniería de nivel único a una estructura de fabricación. ERP LN copia los datos en la vista actual. Lleve a cabo una de las siguientes acciones: Seleccione Automático en el campo Método de actualización de relación de artículo-I de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Puede modificar ese campo para un rango de artículos en la sesión Actualizar relación de ingeniería (tiedm3220m000). Cree primero una relación en la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). Si desea copiar una estructura de ingeniería multinivel, utilice la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000) seguida de la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). Copiar artículo de ingeniería en artículo ERP LN inicia la sesión Copiar artículo de ingeniería en artículo (tiedm1201m000). Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería ERP LN inicia la sesión Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería (tiedm2125m000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Resumen de designadores de referencia Procedimiento para la vinculación de designadores de referencia en la estructura de ingeniería MBC y designadores de referencia Definir materiales alternativos
Campos | Descripción
Artículo de ingeniería | Especifique el artículo-I padre de la estructura de ingeniería de nivel único que desea copiar.
Revisión de artículo de ingeniería | Especifique la revisión del artículo-I padre de la estructura de ingeniería de nivel único que desea copiar.
Revisión de artículo de ingeniería | La descripción o nombre del código.
Artículo principal | Especifique el artículo padre de la estructura de fabricación de destino (es decir, la estructura a la que desea copiar la estructura de ingeniería de nivel único).
Pos. | El número de posición de destino de la línea de estructura de fabricación.
Tipo de componente | Define si el componente es un Artículo de ingeniería o un Artículo.
Componente | El componente de origen de la línea de estructura de ingeniería.
Método de copia de estructura de ingeniería | El método de copia utilizado por ERP LN para copiar la estructura de ingeniería en la estructura de fabricación. Valores permitidos Ninguna acción de copia Copiar artículo ingeniería en artículo Artículo no proyecto a artículo proyecto Sólo estruct. ingeniería a fabr. planta Valores posibles Temas relacionados Estructuras de ingeniería
Posición de finalización | El número de línea de la estructura de fabricación destino, es decir, la estructura a la que desea copiar los datos.
Número de secuencia | El número de secuencia de la estructura de destino.
Categoría de artículo | La categoría del artículo de destino.
A artículo | El artículo componente de destino de la estructura de fabricación, que es la línea de estructura a la que desea copiar la línea de estructura de ingeniería. Temas relacionados Estructuras de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos
Texto de estructura de ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Longitud | La longitud del componente en la línea de estructura de ingeniería. Nota La Longitud también puede utilizarse para calcular la Cantidad neta: Cantidad neta = Longitud x Ancho x Número de unidades.
Ancho | El ancho del componente en la línea de estructura de ingeniería. Nota El Ancho también puede utilizarse para calcular la Cantidad neta: Cantidad neta = Longitud x Ancho x Número de unidades.
Número de unidades | El número de veces que aparece el componente en la longitud (o zona). Para un artículo físico, esto equivale al número de unidades que hay en la longitud o el área que ha definido. También puede utilizarse para calcular la Cantidad neta: Cantidad neta = Longitud x Ancho x Número de unidades.
Cantidad neta | La cantidad neta del componente de la línea de estructura de ingeniería. Es la cantidad del artículo componente utilizada en el artículo-I. Esto puede calcularse multiplicando el Número de unidades, la Longitud y el Ancho. Ejemplo: Si se especifican diez unidades de un componente de 2 cm de largo y 3 cm de ancho, la cantidad neta calculada es 60. Si no se especifica anchura, la cantidad neta es 20. Nota No puede definir cantidades netas negativas en el módulo Gestión de datos de ingeniería. Temas relacionados Cantidad de merma y rendimiento
Información adicional | En el campo Información adicional de la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000). Puede utilizar este campo para especificar un comentario acerca del artículo o la línea de estructura.
Descripción | La descripción o nombre del código.
Artículo de ingeniería copiado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de ingeniería ya se ha copiado en un artículo.
Artículo de ingeniería copiado | La fecha en la que se copió el artículo-I a un artículo.
Estructura de ingeniería copiada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la estructura de ingeniería de nivel único ya se ha copiado en una estructura de fabricación.
Estructura de ingeniería copiada | La fecha en la que se copió la estructura de ingeniería a una estructura de fabricación.
Descripción | El nombre de la revisión del artículo-I padre de la estructura de ingeniería de nivel único que desea copiar.
Independiente de cantidad | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad neta del artículo de ingeniería se copia para actualizar la cantidad de merma de la estructura. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se copia la cantidad neta del artículo-I para actualizar la cantidad neta de la estructura.
Comandos | Descripción
Generar datos de copia de estructura de ingeniería | Haga clic para generar datos de copia de estructura de ingeniería para la selección que ha realizado en esta sesión. Si desea generar datos de copia para la estructura completa, utilice la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000).
Finalizar | Haga clic para copiar los datos que ha definido en esta sesión.
Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería | Haga clic para iniciar la sesión Materiales agotados y alternativos en datos copia estruc. ingeniería (tiedm2125m000).