| Agotar los artículos obsoletos del stock restante |  |
| En este tema se presenta el concepto de materiales agotados. A menudo, se especifican artículos nuevos que, a su vez, convierten a otros artículos en obsoletos. Los artículos obsoletos ya no son entregables o los artículos ya no se fabrican. Si se ha utilizado este tipo de artículo como material en una estructura (BOM), debe sustituir el material por un artículo de sustitución con las mismas especificaciones. No obstante, si todavía tiene en stock cierta cantidad del material obsoleto, querrá utilizarlo primero. El valor del campo Última fecha de orden permitida de la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000) determina cuando ERP LN deja de pedir el material agotado. Para configurar el sistema para que agote la cantidad restante del artículo obsoleto, defina ese artículo como material agotado en la estructura. Importante Esta funcionalidad sólo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Agotamiento y uso de materiales alternativos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Restricciones Los materiales agotados y los materiales alternativos tienen la misma cantidad neta que el material estándar. Los materiales agotados y los materiales alternativos tienen exactamente los mismos valores de características como merma y rendimiento que el material estándar. Los materiales agotados, los materiales alternativos y el material estándar correspondiente pueden tener almacenes distintos, pero estos almacenes deben pertenecer al mismo grupo. Los materiales agotados y los materiales alternativos tienen las mismas relaciones de materiales y operaciones que el artículo estándar. Si un componente de una línea de estructura es un artículo estándar, es decir, un artículo con un segmento de proyecto vacío, los materiales agotados y alternativos asociados deberán ser también componentes estándar. Si un componente de una línea de estructura es un artículo de proyecto, es decir, un artículo con un segmento de proyecto rellenado, los segmentos de proyecto de los materiales agotados y alternativos asociados deberán estar: Rellenados con el mismo proyecto que el segmento de proyecto del artículo principal Vacíos (la alternativa es un artículo estándar) Si un componente de una línea de estructura es un fantasma, no puede definir un material agotado o un material alternativo para ese componente. Comprobaciones para materiales agotados En cualquiera de las situaciones siguientes, según la configuración de los parámetros, ERP LN puede comprobar si se debe utilizar un material agotado: Cuando genera órdenes de fabricación planificadas en el paquete Planificación Empresarial. Cuando el sistema genera una orden de fabricación en el módulo Control de planta (SFC). Cuando lanza una orden de fabricación. Cuando ejecuta la sesión Generar alternativos para materiales estimados (ticst0216m000) para órdenes de fabricación existentes. Cuando genera una sugerencia de salida en el paquete Almacenaje. Para obtener más información, consulte La búsqueda de materiales alternativos. Utilizar revisiones y control de lote en lugar de materiales agotados Si utiliza el módulo Gestión de datos de ingeniería (EDM) para controlar los cambios en una estructura(BOM) y vincula revisiones siguientes al mismo código de artículo de una línea de estructura, no puede aplicar la funcionalidad de agotar. Para una situación así, puede aplicar el control por lote y utilizar el método de salida FIFO. Ese método de salida le asegura agotar la revisión obsoleta antes de coger la nueva revisión. Temas relacionados Sustituir un artículo obsoleto utilizado como material en estructuras Materiales que hay que agotar y materiales alternativos en Planificación Empresarial Materiales alternativos en estructuras Definir materiales alternativos Materiales agotados y alternativos y artículos personalizados |