| Generar órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking (whinh6200m000) |  |
| Utilice esta sesión para generar un rango de órdenes cross-docking y/o líneas de orden cross-docking. Generar líneas de orden cross-docking Si selecciona Líneas de orden cross-docking, se generarán líneas de orden cross-docking para un rango de órdenes cross-docking. ERP LN priorizará y clasificará todas las órdenes cross-docking de acuerdo con su prioridad de usuario y prioridad del sistema. A continuación, ERP LN buscará líneas de orden de entrada dentro del rango de selección especificado que puedan cumplir las órdenes cross-docking, empezando por la orden cross-docking con la prioridad más alta. Las líneas de orden de entrada que pueden cumplir (parcialmente) la orden cross-docking se añaden como líneas de orden cross-docking. En primer lugar, se crearán líneas de orden cross-docking para las cantidades ya recibidas que aún no se han sugerido. A continuación, se crean líneas de orden cross-docking para las cantidades no recibidas. ERP LN tiene en cuenta las fechas planificadas de recepción de las líneas de orden de entrada, las fechas de entrega planificadas de las líneas de orden de salida (órdenes cross-docking) y el plazo de entrega cross-docking del artículo del almacén para cantidades no recibidas. Intervalo de tiempo para fechas planificadas de recepción En la ficha Generar, puede utilizar los campos Minimum Tolerance y Maximum Tolerance para crear un tiempo de intervalo que facilitará la coincidencia entre la fecha planificada de recepción de las líneas de orden de entrada y la fecha planificada de entrega de las líneas de orden de salida, teniendo en cuenta el plazo de entrega cross-docking entre ambas fechas. Nota El intervalo de tiempo sólo se tiene en cuenta para las líneas de orden de entrada que aún se deben recibir. Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Proceso de cross-docking Intervalo de tiempo de cross-docking Cross-docking dinámico ¿Qué pasa si...? Solución de problemas
Campos | Descripción
Generar
Órdenes cross-docking
Órdenes cross-docking | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar órdenes cross-docking.
Borrar primero órdenes cross-docking existentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se borrarán todas las líneas de orden cross-docking que todavía no se hayan aprobado y para las cuales aún no se haya sugerido nada. Estas líneas de orden cross-docking tienen el estatus Abierto o Cancelado. A continuación, también se borrarán todas las órdenes cross-docking con el estatus Abierto (sin que aún se haya realizado cross-docking) o Cancelado. Se pueden generar nuevas órdenes cross-docking en función de la situación (de stock) del momento. Si la casilla de verificación Cross-dock Order Líneas de orden cross-docking está seleccionada, también se pueden generar nuevas líneas de orden cross-docking. Nota El borrado de las órdenes cross-docking y las líneas de orden cross-docking sólo se realizará para el rango de almacenes y el rango de artículos especificado. No se tendrá en cuenta ningún otro rango ni opción.
Generar órdenes cross-docking | Generar órdenes cross-docking...
Serie | Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie. Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).
Líneas de orden cross-docking
Líneas de orden cross-docking | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar líneas de orden cross-docking.
Aprobar líneas de orden cross-docking | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban inmediatamente las líneas de orden cross-docking. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede aprobar las líneas de orden cross-docking manualmente o utilizando la sesión Aprobar líneas de orden cross-docking (whinh6210m100). Nota No se realizará cross-docking en las mercancías a no ser que se hayan aprobado las líneas de orden cross-docking. Esta sesión no se ve afectada por el valor Aprobar automáticamente líneas de orden cross-docking de la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000).
Tolerancia mínima | Especifique un límite inferior para el intervalo de tiempo que se utilizará para vincular las líneas de orden de entrada con una orden cross-docking. Para obtener más información, consulte Intervalo de tiempo de cross-docking.
Tolerancia máxima | Especifique un límite superior para el intervalo de tiempo que se utilizará para vincular las líneas de orden de entrada con una orden cross-docking. Para obtener más información, consulte Intervalo de tiempo de cross-docking.
Ud. | La unidad en que se expresa la tolerancia de tiempo.
Rango de selección
Almacén | Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Ubic. expedición | Si especifica una ubicación de expedición o un rango de ubicaciones de expedición determinado, ERP LN generará sólo las órdenes cross-docking y las líneas de orden cross-docking que darán lugar al cross-docking de las ubicaciones de expedición determinadas. Una ubicación de expedición se puede definir cuando se crea una orden cross-docking manualmente, o se puede determinar para cada orden cross-docking generada. Para las órdenes cross-docking generadas, la ubicación de expedición será la ubicación de muelle definida por artículo y/o partner en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), o bien, en caso de que ésta ubicación no se defina, la ubicación de expedición predeterminada definida en la sesión Almacenes (whwmd2500m000).
Opciones
Sólo órdenes urgentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN generará líneas de orden cross-docking sólo para las líneas de orden de entrada marcadas como órdenes urgentes.
Incluir órdenes planificadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN también generará líneas de orden cross-docking para las líneas de orden de entrada con el estatus Planificado. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para líneas de orden de almacenaje.
Listados
Órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking generadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN generará un listado en el que se muestran todas las órdenes cross-docking y/o líneas de orden cross-docking generadas.
Listado de errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN generará un listado de errores.
Órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking borradas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN generará un listado en el que se muestran todas las órdenes cross-docking y/o líneas de orden cross-docking borradas.
Rango de selección de órdenes
Selección de orden de salida
Origen de orden de salida | El origen de orden de la línea de orden de salida. Pueden generarse órdenes cross-docking para los siguientes orígenes de orden: Fabricación ASC Fabricación ASC (manual) Distribución EP Ventas de mantenimiento (manual) Trabajo de mantenimiento (manual) Ventas de mantenimiento Trabajo de mantenimiento Proyecto Proyecto (manual) Ventas, excepto: stock en consigna órdenes de mostrador órdenes de facturación retroactiva órdenes de costo Ventas (manual) Programación de ventas Servicio Servicio (manual) Fabricación SFC, excepto posconsumo. Fabricación SFC (manual) Transferir, excepto el tipo de transacción Transferencia OEC. Transferencia (manual), excepto el tipo de transacción Transferencia OEC. Nota Además de las excepciones anteriores, las órdenes cross-docking tampoco pueden crearse para órdenes de devolución ni para órdenes generales.
Orden de salida | El número de la línea de orden de salida.
Línea | El número de línea de la orden de almacenaje. Si la orden se genera con un paquete distinto de Gestión de Almacenes, este número será el mismo que el número de línea de orden original.
Secuenc. | El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje.
Línea de estructura | El número de línea dentro de la estructura de materiales. Nota Si la Gestión de stocks de la línea de orden de salida es: Por artículo principal, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para el artículo principal (línea de orden de salida). Por componente, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para los componentes (líneas de estructura).
Fecha entrega planificada | La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición.
Selección de orden de entrada
Origen de orden de entrada | El origen de orden de la línea de orden de entrada. Pueden generarse líneas de orden cross-docking para los siguientes orígenes de orden: Ventas de mantenimiento Ventas de mantenimiento (manual) Trabajo de mantenimiento Trabajo de mantenimiento (manual) Fabricación SFC, excepto posconsumo. Fabricación SFC (manual) Transferir, excepto el tipo de transacción Transferencia OEC. Transferencia (manual), excepto el tipo de transacción Transferencia OEC. Proyecto Proyecto (manual) Compras Programación de compras Compras (manual) Distribución EP
Orden de entrada | El número de la línea de orden de entrada.
Línea | El número de línea de la orden de almacenaje. Si la orden se genera con un paquete distinto de Gestión de Almacenes, este número será el mismo que el número de línea de orden original.
Secuenc. | El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje.
Línea de estructura | El número de línea dentro de la estructura de materiales. Nota Si la Gestión de stocks de la línea de orden de salida es: Por artículo principal, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para el artículo principal (línea de orden de salida). Por componente, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para los componentes (líneas de estructura).
Fecha de recepción planificada | La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino.
Selección de orden cross-docking
Orden cross-docking | El número de orden cross-docking.
Estatus de orden cross-docking | Estatus de orden cross-docking
Prioridad de usuario | Una prioridad que especifica el usuario. ERP LN utiliza la prioridad del usuario junto con la prioridad del sistema para determinar la prioridad de una orden cross-docking. ERP LN genera líneas de orden cross-docking y, durante la sugerencia de entrada, primero sugiere líneas de orden cross-docking para las órdenes cross-docking con la prioridad más alta. Nota La prioridad de usuario prevalece sobre la prioridad de sistema. Valor máximo: 2147483647 Valor mínimo: 1 Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking