| Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) |  |
| Utilice esta sesión para definir los parámetros del módulo Gestión de datos de ingeniería. Esta sesión contiene: Una lista histórica de los conjuntos de parámetros de Gestión de datos de ingeniería y sus fechas de efectividad. El conjunto de parámetros actual, ubicado en la parte superior de la lista (sin fecha de efectividad). Para ver configuraciones históricas, haga doble clic en los conjuntos de parámetros históricos. Para ver o cambiar la configuración de parámetros actual, haga doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad que aparece en la parte superior de la lista. Si efectúa los cambios necesarios y guarda el nuevo conjunto de parámetros, ERP LN lleva a cabo las acciones siguientes: Añade el nuevo conjunto a la lista histórica. Actualiza el conjunto actual, ubicado en la parte superior de la lista. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería
Campos | Descripción
Fecha de efectividad | La fecha y hora en que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. El conjunto de parámetros actual no tiene fecha de efectividad.
Descripción | La descripción del conjunto de parámetros.
Grupo de números para MBC | Si define un cambio de estructura masivo en la sesión MBC (tiedm3110m000), ERP LN generará un número de orden mediante el uso de un primer número libre. El parámetro que especifique aquí determinará el grupo de números desde el que se genera el número libre. Temas relacionados Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Utilizar grupos de números y series
Grupo de números para MBC | La descripción del grupo de números utilizado para generar cambios de estructura masivos en EDM. Temas relacionados Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Utilizar grupos de números y series
Serie para revisión | ERP LN utilizará la serie que especifique en este campo para generar números de revisión para revisiones del artículo de ingeniería.
Personalizar artículo copiado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos estándar que se han copiado a los artículos de proyecto mientras se copiaba la estructura de ingeniería a una estructura de fabricación se convertirán en artículos de proyecto en la estructura de fabricación. También se copian la estructura y la ruta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, un artículo seguirá siendo estándar al copiarlo a una estructura de proyecto. Temas relacionados Copia de artículos de ingeniería en artículos Estructuras de ingeniería
Historia de estructura de fabricación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, al copiar una estructura de ingeniería a una de fabricación, las líneas anteriores de estructura de fabricación se conservarán y las líneas nuevas (copiadas de la estructura de ingeniería) tendrán nuevos números de secuencia (una subdivisión del número de posición ). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se sobrescribirán los datos de estructura anteriores. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Historia de estructura en Gestión de datos de ingeniería . Temas relacionados Copia de artículos de ingeniería en artículos. Estructuras de ingeniería.
Numeración de revisión manual | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el número de revisión manualmente al crear nuevas revisiones. Si esta casilla de verificación está seleccionada y si finaliza un cambio de estructura masivo (MBC), debe seguir los pasos siguientes: Crear un MBC nuevo. Definir acciones de MBC. Definir una lista de incluir/excluir artículos-I. Generar artículos-I por MBC. Cambie el estatus de MBC a Aprobado por ingeniería. Se le preguntará si desea crear la revisión para artículos-I por MBC manualmente. Seleccione Sí. Aparece el Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000). Seleccione Revisiones de artículos de ingeniería en el menú Específico. Cree una nueva revisión para todos los artículos-I por MBC. No copie la estructura de ingeniería de una revisión anterior a la nueva. La pregunta de si desea copiar la estructura de ingeniería se suprime automáticamente si la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) se abre desde la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000) y se selecciona la casilla de verificación Numeración de revisión manual. Especifique la fecha de efectividad deseada para las revisiones si crea las nuevas revisiones en el modo de numeración de revisión manual. No puede especificar la fecha de efectividad de las revisiones en la sesión MBC (tiedm3110m000). Cumplimente la nueva revisión para todos los artículos-I por MBC en la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000) haciendo doble clic en las líneas de artículo-I. Vaya a la sesión MBC (tiedm3110m000). Procese los cambios de estructura de ingeniería para MBC. Cambie el estatus de MBC a Aprobado por fabricación. Se le preguntará si desea aprobar las revisiones para fabricación, crear una relación de artículos-I por MBC y generar datos de copia de estructura de ingeniería. Seleccione Sí en todas las preguntas. Finalice MBC. Nota No modifique esta casilla de verificación cuando ya esté trabajando con revisiones para evitar que el estilo numérico de revisión sea incoherente.
Comparar fechas de efectividad de revisiones en estructura ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la revisión de un componente en una estructura de ingeniería debe ser la misma o anterior a la revisión del artículo padre. No puede especificar un componente si su revisión es más reciente que la revisión del padre. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN omite estas comprobaciones. Si crea estructuras de ingeniería de arriba a abajo, es decir, si empieza por el artículo principal y luego crea y añade sus componentes, la comprobación de las fechas de efectividad de las revisiones puede causar problemas.
Copiar en artículo tras aprobación por fabricación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, si establece una revisión de un artículo de ingeniería en Aprobado por fabricación, ERP LN copiará la revisión del artículo de ingeniería en un artículo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, si establece una revisión de un artículo de ingeniería en Aprobado por fabricación, ERP LN no copiará la revisión del artículo de ingeniería en un artículo. Para establecer una revisión de artículo de ingeniería en Aprobado por fabricación, en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000), seleccione la revisión y, en el menú Específico, haga clic en Aprobar para fabricación. Nota La revisión de un artículo sólo se puede actualizar si existen relaciones entre artículos de ingeniería. Temas relacionados Artículos de ingeniería
Finalizar estruct. ing. vacías | Este parámetro determina si la estructura de fabricación de un artículo de fabricación debe haber vencido cuando finaliza la revisión de un artículo de ingeniería, que no tenga estructura de ingeniería definida. Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de estructura de fabricación relacionadas vencen al finalizar. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de estructura de fabricación relacionadas no cambian.
Sobrescribir descripción de artículo y claves de búsqueda | Cuando se actualizan los artículos de fabricación a partir de artículos de ingeniería, este parámetro indica si se deben sobrescribir los campos Descripción de artículo y Claves de búsqueda. Nota Este parámetro sólo se utiliza cuando se inicia el proceso de actualización mediante Objetos de negocio (integraciones de PLM). Si esta casilla de verificación está seleccionada, se sobrescriben la clave de búsqueda y las descripciones del artículo de destino. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se sobrescriben la clave de búsqueda ni las descripciones del artículo de destino.
Sobrescribir atributos físicos | Cuando los artículos de fabricación se actualizan a partir de artículos de ingeniería, este parámetro indica si se sobrescriben los campos Artículo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se sobrescriben estos campos Artículo: Unidad de peso Peso Material Estándar Tamaño Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se sobrescriben los campos mencionados.
Copiar texto | Cuando los artículos de fabricación se actualizan a partir de artículos de ingeniería, este parámetro define cómo se verá afectado el campo de texto Artículo. Valores posibles: De artículo de ingeniería: el texto del artículo se copia de Texto de artículo de ingeniería. De revisión de artículo de ingeniería: el texto del artículo se copia de Texto de revisión de artículo de ingeniería. No copiar: el texto del artículo no se copia nunca.