| Definir asignaciones de línea de montaje |  |
| Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Líneas de montaje\Líneas de montaje – tiasl1530m000. Las asignaciones se utilizan para definir características de proceso. La definición de asignaciones de línea de montaje es el proceso de vincular operaciones y recursos, es decir, operadores y máquinas, a una línea de montaje de tal modo que el proceso de montaje pueda continuar sin cuellos de botella. Este conjunto de relaciones se denomina "asignación". Para cada asignación, se define un tiempo de ciclo. Este tiempo de ciclo indica la velocidad de línea, también conocido como tiempo "takt" de la línea. Las asignaciones pueden estar basadas en la fecha de efectividad. Características de proceso Se pueden definir varias características de proceso por medio de las asignaciones. Las características de proceso aplicables a toda la línea de montaje se definen en la asignación del nivel de línea. Las características de proceso que se aplican a las estaciones de línea se definen mediante la creación de asignaciones para cada estación de línea. A continuación, todas las asignaciones de estación de línea se vinculan a las asignaciones de nivel de línea. Cuando una asignación de nivel de línea está activa, todas las asignaciones de estación de línea vinculadas son también efectivas. Las asignaciones se definen para una línea de montaje. Para cada asignación, especifique el tiempo de ciclo promedio y no promedio y el período durante el cual la asignación es activa. Para definir el período durante el cual la asignación está activa, debe especificar la Fecha de efectividad y la Fecha de vencimiento de la asignación. Asignaciones de tiempo de ciclo promedio, que se aplica a la línea: Especifique y utilice un tiempo de ciclo promedio basado en los tiempos de ciclo de asignaciones no promedio del día. El módulo Control de montaje utiliza la asignación promedio en la planificación. La planificación se basa en el tiempo de ciclo, el calendario y el tipo de disponibilidad. Una asignación promedio es válida para un día. Asignaciones de tiempo de ciclo no promedio, que se aplica a la estación de línea: Una asignación no promedio se basa en horas específicas de un día. Las asignaciones de nivel de línea no promedio sólo se vinculan a niveles de estación de línea. Nota Un tiempo de ciclo promedio no es un promedio matemático, sino que se trata del valor que considera como el promedio adecuado para los tiempos de ciclo no promedio durante el transcurso de un día entero. Cada día debe cubrirse completamente con asignaciones promedio y no promedio. Por lo tanto, asegúrese de que para cada momento del día haya una asignación no promedio efectiva, incluso si no se realiza ningún trabajo durante una parte del día. Las asignaciones promedio se aplican automáticamente a todo el día. ERP LN toma las horas del día laborable del calendario. Las asignaciones no promedio se utilizan para definir el contenido de la orden. En el caso de las órdenes generadas (no congeladas), el contenido de la orden se basa en la primera asignación activa no promedio del día. En el caso de órdenes congeladas, el contenido de orden se basa en la asignación no promedio que está en vigor cuando se congela la orden. Las asignaciones no promedio se utilizan para decalar el plazo de entrega durante la secuenciación. Cuando la entrega está secuenciada, se calcula el plazo de entrega de cada orden. Este plazo de entrega se basa en los tiempos de ciclo, y el tiempo de ciclo correspondiente se recupera de las asignaciones no promedio. Para definir características de proceso, complete los siguientes pasos: Paso 1: Seleccione la línea de montaje principal. Haga clic en Asignaciones en el menú Específico. Se inicia la sesión Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000). Paso 2: Defina la asignación de montaje de la línea de montaje. Vincular la asignación a estaciones de línea Abra \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Líneas de montaje\Líneas de montaje. Para vincular la asignación a estaciones de línea, complete los siguientes pasos: Seleccione la línea de montaje. Haga clic en Asignaciones en el menú Específico. Se inicia la sesión Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000). Seleccione la asignación de línea no promedio que ha definido en los pasos anteriores. Haga clic en Asignaciones de estación de línea en el menú Específico. Se inicia la sesión Línea de montaje - Asignaciones y estaciones de línea (tiasc5520m000). Añada las estaciones de línea que pertenecen a la línea de montaje. Para todas las estaciones de línea, debe especificar valores para lo siguiente: Carga de mano de obra. Carga de máquina. Número de tiempos de ciclo de todas las estaciones de línea. El número de tiempos de ciclo es el tiempo requerido para procesar una orden de montaje en la estación de línea de esta asignación. El tiempo se expresa como un número de ciclos. Por ejemplo, si el tiempo de ciclo es dos minutos, diez minutos se expresan como cinco ciclos. |