| Tipo de archivo |  |
| Único Los datos del mensaje EDI entrante se almacenarán en un archivo ASCII. En este caso, debe definirse el campo Posición de identificación de nivel. Además, debe definirse el campo Longitud de identificación de nivel si el campo Tipo de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000) es Longitud fija. Múltiple Los datos del mensaje EDI entrante se dividirán en múltiples archivos ASCII. |