| Historia de órdenes de inspección de almacén (qmptc2505m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar las órdenes de inspección para inspecciones de almacén llevadas a cabo en el pasado. Las órdenes de inspección se listan por artículo. Temas relacionados Inspecciones de almacén
Campos | Descripción
Fecha de finalización | La fecha en la que se terminan todas las líneas de orden de inspección. Esta fecha se actualiza automáticamente en la sesión Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) y no puede especificarse manualmente.
Orden | Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos.
Unidad de muestra | La unidad del tamaño de la muestra.
Frecuencia | El intervalo entre dos muestras, expresado en la unidad de frecuencia. Explicación: Se toma una nueva muestra de 10 unidades por cada 100 unidades. En este caso, existirán 11 muestras de 10 unidades. Ejemplo
Muestra | 10 unidades
Frecuencia | 100 unidades
Cantidad de orden | 1150 unidades
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Fecha de orden | La fecha en la que se crea la orden de inspección.
Nivel de calidad aceptable | El porcentaje mínimo de una muestra de prueba que debe aprobarse para que pueda aprobarse la cantidad completa del artículo. Por ejemplo, si el nivel de calidad aceptable está establecido en 90 y el porcentaje aprobado está por debajo de esta cifra, se rechaza la cantidad completa. Temas relacionados Ejemplos de nivel de calidad aceptable (AQL)
Porcentaje | El tamaño de muestra es la cantidad total que debe probarse. En este campo, el tamaño de la muestra se expresa como porcentaje de la cantidad de orden o de la frecuencia (en caso de que haya seleccionado el tipo de prueba Muestreo continuo ).
ID de calidad | Las condiciones que determinan la generación de órdenes de inspección y cómo se llevan a cabo las inspecciones. Una combinación de calidad vincula la siguiente información: El módulo o el paquete que es el origen de las inspecciones de calidad. El artículo o el grupo de calidad al que se aplican las inspecciones de calidad. Las necesidades de calidad que se deben cumplir (definidas en la ID de calidad).
Tamaño de muestra | La cantidad total de muestras extraídas de la cantidad de la orden que debe probarse, expresada en la unidad del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra puede especificarse como cantidad fija o como porcentaje de la cantidad de la orden o de la frecuencia (si ha seleccionado Muestra continua como tipo de prueba).
Secuencia | El número de secuencia identifica las inspecciones de almacén de un artículo determinado.
Grupo de pruebas | La definición de con qué frecuencia el usuario toma muestras para probar una cantidad de orden y cuál es el tamaño de la muestra.
Tipo de prueba | Una especificación de la manera en la que se toman las muestras de la cantidad de la orden.
Cantidad de orden | La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad.