| Relaciones de tarea (tirou0104m000) |  |
| Una tarea puede realizarse en diversos centros de trabajo y con diversas máquinas. Utilice esta sesión para indicar qué tarea se realiza en un centro de trabajo específico y qué máquina se utiliza para llevar a cabo la tarea. Esta sesión le permite: Enumerar y mantener datos respecto a cálculo de costos, tiempo de funcionamiento y capacidad para relaciones específicas entre tareas, máquinas y centros de trabajo. Tener mejor visibilidad de recursos durante la preparación del trabajo. Definir tiempos de preparación predeterminados, tiempos de ciclo a nivel de relación, etc. Es obligatorio definir relaciones de tarea para una combinación de tarea, centro de trabajo y/o máquina si las condiciones siguientes son verdaderas: El campo Método de selección de centro de trabajo o el campo Método de selección de máquina de la sesión de detalles Tareas (tirou0103m000) es Específico. El campo Tipo de tarifas de operación de la sesión Parámetros de cálculo de precio de costo (ticpr0100m000) es Tarifa de relaciones entre operaciones. Si el campo Método de selección de centro de trabajo de la sesión de detalles Tareas (tirou0103m000) es Todo, el campo Centro de trabajo de la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000) puede dejarse vacío para producir relaciones de tareas genéricas. Lo mismo se aplica a las máquinas: Si el campo Método de selección de máquina de la sesión de detalles Tareas (tirou0103m000) es Todo, el campo Máquina de la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000) puede dejarse vacío. Menú Específico En el menú Específico, puede hacer clic en: Herramientas Inicia la sesión Relación de tarea - Herramientas (tirou0115m000), en la que puede ver o mantener las herramientas que están, o deberían estar, vinculadas a la relación de tarea. Si ha vinculado herramientas a una máquina específica en la sesión Máquina - Herramientas (tirou0110m000) y ha definido una relación de tarea en la sesión actual en la que está implicada la máquina, ERP LN vinculará automáticamente las herramientas a la relación de tarea en la sesión Relación de tarea - Herramientas (tirou0115m000). Variables de proceso Inicia la sesión Relación de tarea - Variables de proceso (tirou0116m000), en la que puede vincular variables de proceso a una relación de tarea. Clases y estados de preparación Inicia la sesión Clases y estados de preparación por centro de trabajo/tarea (tirou0112m000). Actualizar operaciones de ruta Inicia la sesión Actualizar operaciones de ruta (tirou1204m000), en la que puede actualizar las operaciones de ruta que utilizan una relación de tarea que se modifica en la sesión actual. Implosión Inicia la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza una relación de tarea específica. Valor predeterminado Los valores predeterminados especificados en esta sesión se utilizan en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) y se recuperan cuando especifica una operación. Temas relacionados Planificación y trazabilidad de herramientas Microruta
Campos | Descripción
Tarea | La tarea que se vincula a uno o varios centros de trabajo. Sólo puede vincular tareas de fabricación a un centro de trabajo.
Centro de trabajo | El centro de trabajo en el que se realiza la tarea. Temas relacionados Centros de trabajo
Máquina | La máquina que se vincula a la tarea.
Descripción de relación de tarea | Utilice este campo para dar una descripción a la relación de tarea.
Clave de búsqueda | La clave de búsqueda le permite recuperar rápidamente centros de trabajo en diversas sesiones. De forma predeterminada, ERP LN muestra 16 caracteres de la descripción de tarea. Si lo desea, puede reemplazarlos por otro texto.
Código de tarifa de operación | El código de tarifa de operación que se vincula a la relación de tarea y sirve como tarifa de relaciones entre operaciones. El código de tarifa de operación debe estar predefinido en la sesión Códigos de tarifas de operación (ticpr0150m000). Los códigos de tarifa de operación sólo pueden especificarse si se aplican las condiciones siguientes: El parámetro Tipo de tarifas de operación de la sesión Parámetros de cálculo de precio de costo (ticpr0100m000) es Tarifa de relaciones entre operaciones. El centro de trabajo no es un centro de trabajo de subcontratación.
Factor de divisa de subcontratación | El factor de tarifa de subcontratación, junto con la tarifa base de subcontratación, determina el costo de subcontratación. El valor de este campo depende del campo Método de cálculo de costos de subcontratación de la sesión Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000). Si este campo tiene el valor Tarifa de operación, la siguiente construcción es posible. Puede partir de una tarifa base de subcontratación y especificar posteriormente una tarifa base para cada tiempo de operación. Ejemplo: La tarifa de subcontratación es 100 El factor de tarifa de subcontratación es 2 El costo total de la subcontratación es 200 Temas relacionados Ejemplos de tarifas de subcontratación
Cantidad de unidades de ruta | La cantidad del artículo de fabricación en el que se basa la ruta. Una cantidad de rutas permite incluir tiempos de operación muy cortos en la ruta de un artículo. Ejemplo
Cantidad de rutas | 100
Tiempo de ciclo | 60 minutos
En un período de tiempo de 60 minutos, se fabrican 100 artículos. Por lo tanto, el tiempo de operación de un artículo es de 0,6 minutos.
Carga de máquina | El número de máquinas necesarias para realizar la operación. Puede especificar valores en este campo si ha definido una máquina para el centro de trabajo seleccionado en la sesión Tareas (tirou0103m000).
Tiempo medio de preparación | El tiempo medio de preparación que se aplica a esta relación específica entre tarea y centro de trabajo.
Carga de mano obra para preparación | El número de personas necesarias para completar la preparación de la operación. Especifique el número de personas necesarias para completar la operación en el campo Carga de mano de obra para fabricación.
Tasa de producción | El número de unidades para el que se puede realizar la tarea, por unidad de tiempo. El campo Unidad de tiempo de tasa producción de la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000) determina si la unidad de tiempo es Hora o Minuto. Si ha definido tablas de tiempos normalizados, puede hacer zoom a la sesión Calcular tiempo normalizado (tirou0230m000) para calcular la tasa de producción. Nota Si la casilla de verificación Usar tasas de producción de la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000) está deseleccionada, no puede especificar valores en este campo. Temas relacionados Cálculo de tasa de producción y tiempo de ciclo de una tabla de tiempos normalizados Cálculo basado en tablas de tiempos normalizados
/ | La unidad de tiempo en la que se expresa la tasa de producción.
Tiempo de ciclo | El tiempo del ciclo que se aplica a esta relación específica entre tarea y centro de trabajo. El tiempo de ciclo se utiliza, por ejemplo, para calcular los precios de costo y los plazos de entrega de la orden. En la sesión de detalles Relaciones de tarea (tirou0104m000), puede hacer zoom a la sesión Calcular tiempo normalizado (tirou0230m000) para calcular el tiempo del ciclo. El tiempo total de la operación depende de la cantidad de la orden. Temas relacionados Cálculo de costos de operación (horas de mano de obra y máquina)
Duración fija | Una indicación sobre si el tiempo de fabricación es fijo o depende de la cantidad de la orden. Si el tiempo de fabricación tiene una duración fija, entonces es el mismo que el tiempo del ciclo. Si se indica que el tiempo de fabricación no tiene una duración fija, el tiempo del ciclo se multiplica por la cantidad de la orden. Por ejemplo, se tarda una hora en cocer un pan al horno. Cocer cien panes a la vez también tiene una duración fija de una hora. Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la duración de una operación es fija y su tiempo de fabricación no depende del tamaño del lote. Tiempo de fabricación = tiempo de preparación + (1 * tiempo del ciclo)
Posconsumo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el material y las horas de fabricación empleadas se posconsumen después de realizar la tarea. Artículos seriados Los artículos seriados sólo se pueden posconsumir si en la sesión de detalles Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000) la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada y el campo Registrar número de serie en montaje es Sí. En el resto de casos, los artículos seriados no se pueden posconsumir. Si el artículo seriado está controlado por lotes, el lote desde el que se posconsumen los artículos se basa en el método de salida ( Último entrar, primero salir (LIFO), Primero entrar, primero salir (FIFO) ) definido en la sesión de detalles Artículos - Almacenaje (whwmd4500m000). Temas relacionados Posconsumir Resumen de artículos seriados
Punto de recuento | Una operación en una ruta en que se debe determinar de forma explícita la cantidad de artículos terminados y rechazados. Si una operación es un punto de recuento, la finalización de dicha operación se debe registrar por separado. La cantidad terminada en las operaciones de seguimiento no debe sobrepasar la cantidad terminada en el punto de recuento. Si una operación no es punto de recuento, se debe establecer automáticamente en Terminada al finalizar una operación de seguimiento. Las cantidades terminadas y rechazadas se determinan a continuación mediante la cantidad terminada en el punto de recuento.
Lote de transferencia inferior a lote de fabricación | La cantidad o porcentaje de artículos para los que debe terminarse una operación antes de que pueda empezar con la siguiente operación. Aunque no haya finalizado una operación para todos los artículos de una orden de fabricación, puede empezar la operación siguiente para los artículos que ya se hayan terminado. En un entorno de fabricación donde se utilice kanban, la cantidad de lote de transferencia es igual al tamaño de kanban (que es el contenedor o el tamaño de lote estándar). La cantidad de lote de transferencia sustituye el concepto de porcentaje de solapamiento en una operación utilizado anteriormente. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede iniciar la operación siguiente antes de que termine el lote de fabricación completo. Debe especificar un valor en el campo Cantidad de lote de transferencia, que indica cuándo se puede iniciar la operación siguiente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la operación siguiente se inicia cuando termina el lote de fabricación completo. Si el campo Método de lote de transferencia de la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000) es Cantidad, debe escribir una cantidad en el campo Cantidad de lote de transferencia. Si el campo Método de lote de transferencia es Porcentaje, debe escribir un porcentaje.
Cantidad de lote de transferencia | La cantidad o porcentaje de artículos para los que debe terminarse una operación antes de que pueda empezar con la siguiente operación. Aunque no haya finalizado una operación para todos los artículos de una orden de fabricación, puede empezar la operación siguiente para los artículos que ya se hayan terminado. En un entorno de fabricación donde se utilice kanban, la cantidad de lote de transferencia es igual al tamaño de kanban (que es el contenedor o el tamaño de lote estándar). La cantidad de lote de transferencia sustituye el concepto de porcentaje de solapamiento en una operación utilizado anteriormente. Si el campo Método de lote de transferencia de la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000) es Cantidad, debe escribir una cantidad. Si el campo Método de lote de transferencia es Porcentaje, debe escribir un porcentaje.
Carga de mano de obra para fabricación | El número de personas necesarias para completar la operación. En el campo Carga de mano obra para preparación, especifique el número de personas necesarias para completar la preparación de la operación.
Información adicional | Utilice este campo para especificar información adicional.
Comandos | Descripción
Calcular tasa de producción | Calcula la tasa de producción.
Herramientas | Inicia la sesión Relación de tarea - Herramientas (tirou0115m000), en la que puede ver o mantener las herramientas que están, o deberían estar, vinculadas a la relación de tarea. Si ha vinculado herramientas a una máquina específica en la sesión Máquina - Herramientas (tirou0110m000) y ha definido una relación de tarea en la sesión actual en la que está implicada la máquina, ERP LN vinculará automáticamente las herramientas a la relación de tarea en la sesión Relación de tarea - Herramientas (tirou0115m000).
Variables de proceso | Inicia la sesión Relación de tarea - Variables de proceso (tirou0116m000), en la que puede vincular variables de proceso a una relación de tarea.
Clases y estados de preparación | Inicia la sesión Clases y estados de preparación por centro de trabajo/tarea (tirou0112m000).
Actualizar operaciones de ruta | Inicia la sesión Actualizar operaciones de ruta (tirou1204m000), en la que puede actualizar las operaciones de ruta que utilizan una relación de tarea que se modifica en la sesión actual.
Implosión | Inicia la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza una relación de tarea específica.