| Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000) |  |
| Utilice esta sesión para listar la planificación de la orden de fabricación por prioridad. En el campo Listar prioridad puede seleccionar el criterio que ERP LN utiliza para decidir qué órdenes tienen la prioridad más alta. Puede seleccionar uno de los criterios siguientes: Ratio crítico Primera fecha de vencimiento Prioridad de orden de fabricación Tiempo restante de fabricación más corto Tiempo inactivo Si especifica manualmente una prioridad de orden de fabricación en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000), puede expresar la prioridad con un número en el rango 0-999. El valor predeterminado es 999. Este número expresa la prioridad de orden más baja. La prioridad más alta en ERP LN es 0 (cero). El listado incluye los siguientes datos: Prioridad Orden de fabricación Operación Proyec. Art. Máquina Tarea Centro de trabajo Nota Si el listado tarda mucho en generarse, puede ser útil limitar el rango de órdenes (y otras variables) que seleccione. Días de retraso La columna Días de retraso es una de las columnas impresas en el listado. Los días de retraso se calculan como la diferencia (en días) entre la Fecha de entrega planificada de la orden de fabricación y la Fecha de referencia tal como se define en la sesión Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000). Cada día en el que se dispone de las horas de trabajo se cuenta como un día de retraso. Para el primer y último día, las horas de trabajo se calculan exactamente para determinar los días de retraso. Nota Si es preciso, maximice su ventana para ver correctamente los siguientes diagramas. Ejemplo Valor del campo Fecha de referencia: 26 de agosto de 1998. Es la fecha en la que se basa el cálculo de Ratio crítico y Tiempo inactivo como prioridades. Una orden de fabricación A1 consta de 4 operaciones:
operación | fecha de inicio | fecha de finalización | tiempo inactivo | solapamiento*
--- | --- | --- | --- | ---
10 | 25-ago-98 | 2-sep-98 | 0 | 50 %
20 | 29-ago-98 | 15-sep-98 | 0 | 0 %
30 | 15-sep-98 | 10-oct-98 | 8.0 | 0 %
40 | 18-oct-98 | 30-oct-98 | 0 | 0 %
*El porcentaje del solapamiento está basado en la cantidad del lote de transferencia. El diagrama de cuadro temporal: Existen 4 métodos para calcular el Ratio crítico y el Tiempo inactivo, que dependen de si se ha seleccionado la casilla de verificación Tiempo de fabricación incluido tiempo de solapamiento: Método 1: sin solapamiento o tiempo inactivo entre operaciones Método 2: con solapamiento, sin tiempo inactivo Método 3: sin solapamiento, con tiempo inactivo Método 4: con solapamiento y tiempo inactivo Ratio crítico
| Tiempo de operación |
Método | 10 | 20 | 30 | 40 | A* | B* | C* | D*
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- solapamiento -tiempo inactivo | 8 | 17 | 25 | 12 | 62 | 66 | 1.06 | 4
+solapamiento -tiempo inactivo | 4 | 17 | 25 | 12 | 58 | 66 | 1.14 | 8
- solapamiento +tiempo inactivo | 8 | 17 | 33 | 12 | 70 | 66 | 0.94 | -4
+ solapamiento +tiempo inactivo | 4 | 17 | 33 | 12 | 66 | 66 | 1.00 | 0
*
A | Tiempo restante de fabricación
B | Fecha de entrega planificada - Fecha de referencia
C | Ratio crítico
D | Tiempo inactivo
Mediante el método 3: Ratio crítico (CR) = 66 / 70 = 0,94 Si el Ratio crítico = 1, la orden sigue el programa establecido, > 1, la orden está adelantada, < 1, la orden está retrasada. Tiempo inactivo
     Tiempo inactivo =

    (Fecha de entrega planificada - Fecha de referencia) - Tiempo restante de fabricación
Mediante el método 3: Tiempo inactivo = 66 - 70 = -4 Si el Tiempo inactivo = 0, la orden sigue el programa establecido, > 0, la orden está adelantada, < 0, la orden está retrasada. Temas relacionados Imprimir un documento o un listado Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Fecha y hora de inicio de fabricación |
Fecha de entrega planificada |
Fecha de inicio de operación |
Fecha de finalización de operación |
Listar prioridad | El modo en el que se determinan las prioridades. Para obtener más información y ejemplos, consulte la sesión Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000). Valores permitidos Reglas de prioridad
Valor de prioridad de nivel inferior | Si el valor de la prioridad que ha seleccionado en el campo Listar prioridad es inferior al valor que ha especificado en este campo, no se lista.
Fecha de referencia | La fecha y la hora que ERP LN utiliza para calcular el Ratio crítico y el Tiempo inactivo.
                                        Ratio crítico = (Fecha de entrega planificada - Fecha de referencia) / Tiempo restante de fabricación
                                        Tiempo inactivo = (Fecha de entrega planificada - Fecha de referencia) - Tiempo restante de fabricación
Se ofrece más información en la ayuda de la sesión Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000). Temas relacionados Determinar en fechas de orden
Tiempo de fabricación incluido tiempo de solapamiento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tiempo inactivo que ha planificado se incluye en el cálculo del tiempo del ciclo de la orden, y se utiliza para calcular las prioridades (consulte la sesión Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000) ).
Tiempo de fabricación incluido tiempo de solapamiento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tiempo de solapamiento se tiene en cuenta en el cálculo de Ratio crítico. Si ha seleccionado Ratio crítico como criterio para la prioridad de orden, esto puede afectar al orden de las prioridades. Consulte la ayuda de la sesión Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000) para obtener más información. Temas relacionados Compresión de tiempo de cola
Debe terminarse la operación anterior | Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se lista la primera operación que no se ha listado como terminada. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan todas las operaciones. Nota No puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación si el campo Listado es Orden de fabricación.
Orden de selección base en listado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del listado se clasifican en el mismo orden que la selección principal. Ésta suele ser la forma más rápida de imprimir el listado.
Orden de selección | El orden en el que se clasifican los detalles del listado. Por ejemplo, si desea imprimir un listado para todas las órdenes de fabricación de un centro de trabajo determinado, debe seleccionar Centro de trabajo. A continuación, ERP LN lista los datos de la orden de fabricación por centro de trabajo.
Fecha y hora de inicio de fabricación |
Fecha de entrega planificada |
Fecha de inicio de operación |
Fecha de finalización de operación |
Valor de prioridad de nivel superior | Si el valor de la prioridad que ha seleccionado en el campo Listar prioridad es inferior al valor que ha especificado en este campo, no se lista.
Comandos | Descripción
Listar | Lista la selección especificada.