| Rutas estándar (fmlbd0150m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener rutas estándar. Temas relacionados Uso de rutas estándar Frecuencias de ejecución para rutas estándar El proceso de creación de carga
Campos | Descripción
Ruta estándar | Una ruta estándar es una ruta fija que se recorre con cierta frecuencia como, por ejemplo, un camión que visita direcciones de entrega y/o carga según una programación fija, un servicio ferroviario o un servicio marítimo. Normalmente, el transporte mediante rutas estándar cuesta menos que los viajes mediante rutas no fijas. Por ejemplo, puede definir una ruta como Ámsterdam a Amberes vía Rótterdam que se realiza una vez al día. Temas relacionados Uso de rutas estándar
Combinación medios transp. | Combinación de medios de transporte. Si se selecciona un grupo de medios de transporte en el campo Grp de medios de transp., no podrá seleccionar una combinación de medios de transporte. Si se inserta un transportista para la ruta estándar actual, la combinación de medios de transporte se debe anexar a este transportista. En la sesión Combinaciones de medios de transporte por transportista/LSP (fmfmd0144m000) puede anexar combinaciones de medios de transporte a transportistas. Temas relacionados Uso de grupos de medios de transporte Varios medios de transporte por carga
Grp de medios de transp. | Puede seleccionar uno de los grupos de medios de transporte que están definidos para el transportista seleccionado. Debe seleccionar la casilla de verificación Uso independiente permitido para el grupo de medios de transporte que seleccione en este campo. Temas relacionados Uso de grupos de medios de transporte Varios medios de transporte por carga
Ruta | Puede vincular una ruta estándar a una ruta. Las rutas se utilizan en otros paquetes de ERP LN.
Fecha de inicio | La fecha y hora en que empieza el viaje por la ruta estándar. Ésta es la primera fecha y hora del período definido en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000).
Frecuencia de ejecución | La frecuencia con la que se ejecuta el servicio. El número que se especifica en el campo Actualizar datos reales de carga es el período, expresado en días, en que se ejecuta una vez el servicio. Por ejemplo, especifique cinco si el transportista viaja por la ruta estándar una vez cada cinco días o uno si el servicio se ejecuta una vez al día. La frecuencia de ejecución que defina en este campo se aplica al rango de fecha y hora que defina en la sesión Fechas y horas por ruta estándar (fmlbd0155m000). Si define una frecuencia de una vez cada cinco días y especifica un rango de fechas y horas del 10 de enero al 10 de julio, el servicio se ejecuta una vez cada cinco días entre el 10 de enero y el 10 de julio. Temas relacionados Frecuencias de ejecución para rutas estándar Uso de rutas estándar
Categoría de transporte | La categoría Transporte de la ruta estándar. Nota No aplicable significa que la ruta estándar no está limitada a una Categoría de transporte determinada. Valores posibles
Transportista/LSP | El transportista que lleva a cabo el transporte a lo largo de las direcciones de la ruta estándar actual.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto que hace referencia a la ruta estándar actual.