| Definir parámetros de secuencia para segmentos de línea |  |
| Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Segmentos de línea\Segmentos de línea – tiasl1540m000. Utilice esta sesión para mantener y consultar los parámetros de recombinación o secuencia de un usuario. Los parámetros se muestran por segmento. Estos parámetros son necesarios al ejecutar el motor de secuencia. Los parámetros están vinculados a un segmento de línea y dependen del usuario. Sólo el usuario que ejecuta el motor de secuencia puede seleccionar los parámetros de secuencia definidos por el mismo usuario. A continuación se indican parámetros de recombinación/secuencia importantes. Local Número de ejecuciones locales El número de veces que ERP LN efectúa un cálculo para determinar la mejor secuencia en el segmento de línea. Distancia de intercambio máxima local El número máximo de posiciones entre las órdenes que intercambia en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000). Si aumenta la distancia de intercambio, la calidad mejora porque hay más intercambios posibles. Si aumenta la distancia de intercambio, cada ejecución de simulación de secuencia tarda más. Recuento de ejecución local El número máximo de intercambios intentados por ejecución de secuencia. ERP LN comprueba si se ha superado este número después de cada serie de intercambios, determinado por la diferencia máxima de intercambio y el número de órdenes. Cuando se haya superado el valor de este campo, se habrá completado una ejecución de secuencia. Recuento sin mejora local El número de veces que ERP LN intercambia las órdenes en el segmento seleccionado sin mejorar el costo antes de detener la ejecución de secuencia. Global Número de ejecuciones globales El número de veces que ERP LN efectúa un cálculo para determinar la mejor orden de secuencia en el segmento de línea. En la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000), este parámetro se tiene en cuenta para determinar el número de veces que el proceso de recombinación se debe llevar a cabo para conseguir una mejor combinación de línea. Distancia de intercambio máxima global El número máximo de posiciones entre las órdenes que intercambia en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000). Si aumenta la distancia de intercambio, la calidad mejora porque hay más intercambios posibles. Si aumenta la distancia de intercambio, cada ejecución de simulación de secuencia tarda más. Recuento de ejecución global El número máximo de intercambios intentados por ejecución de secuencia. ERP LN comprueba si se ha superado este número después de cada serie de intercambios, determinado por la diferencia máxima de intercambio y el número de órdenes. Cuando se haya superado el valor de este campo, se habrá completado una ejecución de secuencia. En la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000), este parámetro se tiene en cuenta. El parámetro representa el número máximo de intercambios intentados por ejecución de recombinación. Recuento sin mejora global El número de veces que ERP LN intercambia las órdenes en el segmento seleccionado sin mejorar el costo antes de detener la ejecución de secuencia. En la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000), este parámetro se tiene en cuenta. Este parámetro representa el número de veces que se intercambian las órdenes en el segmento seleccionado sin mejorar el costo antes de detener la ejecución de recombinación. Para definir parámetros de secuencia para segmentos de línea, lleve a cabo los pasos siguientes. Haga clic en Parámetros de recombinación/secuencia en el menú Específico de la sesión Segmentos de línea (tiasl1540m000). Se inicia la sesión Parámetros de recombinación/secuencia (tiasl4110m000). No puede iniciar esta sesión desde el explorador de menús. Compruebe que esté registrado como usuario. Sólo el usuario que ejecuta el motor de secuencia puede seleccionar los parámetros de secuencia definidos por el mismo usuario. Seleccione Nuevo en la barra de herramientas para especificar parámetros de secuencia para el segmento de línea. A continuación se recogen las opciones de secuenciación disponibles en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000): Mejora local: Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN optimiza la secuencia para el segmento seleccionado en el campo Segmento eje. Puede seleccionar la casilla de verificación Comprobación de vecino para optimizar la secuencia de un segmento. Comprobación de vecino: Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN tiene en cuenta los segmentos inmediatamente anteriores y posteriores a los segmentos especificados durante el proceso de optimización. Este proceso genera una secuencia que es traducible a los segmentos vecinos, lo que significa que son posibles los cambios de secuencia. Puede seleccionar esta casilla de verificación sólo si la casilla de verificación Mejora local está seleccionada. Si la casilla de verificación Mejora global está seleccionada, ERP LN seleccionará automáticamente la casilla de verificación Comprobación de vecino. Mejora global: Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN optimiza la secuencia para todos los segmentos seleccionados en esta sesión. A continuación se recogen las opciones de decalaje disponibles en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000): Pedidos pendientes: Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN tiene en cuenta los pedidos pendientes al calcular el decalaje. Por tanto, la primera orden se planifica al comienzo del período que especifique en esta sesión. Tiempos reales: Si esta casilla de verificación está seleccionada y ERP LN calcula el decalaje, ERP LN tendrá en cuenta cuándo se registró la última orden como terminada en la última estación de línea de un segmento. Cuando vuelva a ejecutar esta sesión para replanificar una secuencia de línea, ERP LN tendrá en cuenta la diferencia entre la hora de finalización planificada y la hora de finalización real. |