| Procesar MBC (tiedm3250m000) |  |
| Utilice esta sesión para ejecutar una secuencia de sesiones, para procesar una selección de MBC. Rango de selección Especifique el rango de MBC que desea procesar. Deben tener el estatus Aprobado por ingeniería. Puede simular los resultados de ejecutar esta sesión para cada MBC que seleccione en la sesión MBC (tiedm3110m000). Etapas de proceso Seleccione las casillas de verificación para ejecutar las siguientes sesiones: Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000). Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000). Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). Para ver el resultado de la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000), utilice la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000). Debe especificar un método de copia para estructuras de fabricación, que se utiliza en la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). Puede generar datos de copia de estructuras de ingeniería y finalizar datos de ingeniería sólo si las nuevas revisiones vinculadas a los MBC han sido aprobadas para ingeniería. Las revisiones pueden ser aprobadas: Manualmente, en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000). Automáticamente, en la sesión Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Estructuras de ingeniería Finalización de datos de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Usar los campos De y A
Campos | Descripción
Número de MBC | Seleccione el rango de MBC que desea procesar.
Número de MBC | Seleccione el rango de MBC que desea procesar.
Procesar modificaciones de estructura de ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se inicia la sesión Procesar cambios de estructura de ingeniería (tiedm3205m000).
Aprobar nuevas revisiones para fabricación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus de las nuevas revisiones se establece automáticamente en Aprobado por fabricación una vez generadas sus estructuras de ingeniería. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe aprobar las revisiones utilizando la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000).
Generar datos de copia de estructura de ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lleva a cabo la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000).
Finalizar datos de ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lleva a cabo la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000).
Aprobar nuevas revisiones para ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las nuevas revisiones reciben automáticamente el estatus de Aprobado por ingeniería cuando se generan estructuras de ingeniería. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las nuevas revisiones no se aprueban automáticamente. Para ello debe utilizar la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000).
Sobrescribir datos de copia de estructura de ingeniería existente | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de copia existentes de estructuras de ingeniería se sobrescriben cuando la sesión actual ejecuta la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000).
Método de actualización de estructura de fabricación | Seleccione el método que desea para copiar datos de la estructura de ingeniería a la de fabricación cuando la sesión actual ejecuta la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). Si la casilla de verificación Historia de estructura de fabricación de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) está deseleccionada, las líneas de estructura de fabricación se sobrescriben con los datos copiados. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos copiados se escriben en nuevos números de secuencia. Valores posibles Temas relacionados Estructuras de ingeniería Finalización de datos de ingeniería
Copiar vínculos de documento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los documentos anexos también se copian durante el proceso de copia. Por ejemplo, si tiene una estructura de ingeniería de A-B-C y lleva a cabo la finalización multinivel, al finalizar A también finalizan los documentos anexos de B y C.