| Carga de centro de trabajo compartido por semana (tisfc1508m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver la capacidad planificada para un centro de trabajo compartido en una semana especificada. Nota Si ha efectuado modificaciones en la planificación de planta, debe ejecutar la sesión Crear carga (tisfc0201m000) (en la compañía del centro de trabajo) antes de utilizar la sesión actual. Seleccione Automático o Manual en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). En la sesión Relaciones de centro de trabajo compartido (tirou3100m000) ha definido el Porcentaje de capacidad del centro de trabajo primario asignado al centro de trabajo secundario actual. Esto determina la capacidad del centro de trabajo secundario. Si el centro de trabajo primario tiene una capacidad de 80 horas por semana y el centro de trabajo secundario actual tiene un Porcentaje de capacidad del 50%, su capacidad será de 40 horas. Temas relacionados Centros de trabajo compartidos Órdenes de fabricación: resumen funcional
Campos | Descripción
Centro de trabajo | El centro de trabajo compartido cuya capacidad planificada desea ver.
Compañía | La compañía del centro de trabajo compartido.
Año de fabricación | El año para el que desea ver la carga planificada del centro de trabajo compartido.
Semana de fabricación | El número de la semana para la que desea ver la carga planificada del centro de trabajo compartido. La semana uno es la primera semana del año que contiene, como mínimo, cuatro días y en la que se asume que el lunes es el primer día de la semana.
Centro de trabajo | El centro de trabajo secundario cuya capacidad planificada desea ver.
Capacidad de mano de obra normal | La capacidad normal del centro de trabajo secundario expresada en horas de mano de obra. La capacidad normal se calcula desde los siguientes campos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000):
    Número de trabajadores	* Capacidad básica diaria por unidad de recurso
Capacidad de mano de obra disponible | La capacidad disponible del centro de trabajo secundario expresada en horas de mano de obra. La capacidad disponible se calcula de la forma siguiente:
    Capacidad en el	calendario * Número de trabajadores * Porcentaje de capacidad compartido.
Donde:
    Capacidad en el	calendario = Tiempo de calendario * Factor de rendimiento * Porcentaje de capacidad.
Tiempo de calendario = fecha de finalización - fecha de inicio (para un registro del calendario real). Factor de rendimiento = horario laboral / horario de reloj. Porcentaje de capacidad compartido = porcentaje asignado al centro de trabajo secundario compartido. En el caso de un centro de trabajo primario compartido o la ausencia de un centro de trabajo compartido, el porcentaje es del 100%. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Total de horas de mano de obra | Una acumulación de las horas de operación restantes/pendientes del centro de trabajo secundario para el período especificado expresadas en horas de mano de obra. Puesto que son horas restantes, las horas imputadas contabilizadas en Control de Personal no se cuentan.
Capacidad de máquina normal | La capacidad normal del centro de trabajo secundario expresada en horas de máquina. La capacidad normal se calcula desde los siguientes campos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000):
    Número de máquinas	* Capacidad básica diaria por unidad de recurso
Capacidad de máquina disponible | La capacidad disponible del centro de trabajo secundario expresada en horas de máquina. La capacidad disponible se calcula de la forma siguiente:
    Capacidad en el	calendario * Número de máquinas * Porcentaje de capacidad compartido.
Donde:
    Capacidad en el	calendario = Tiempo de calendario * Factor de rendimiento * Porcentaje de capacidad.
Tiempo de calendario = fecha de finalización - fecha de inicio (para un registro del calendario real). Factor de rendimiento = horario laboral / horario de reloj. Porcentaje de capacidad compartido = porcentaje asignado al centro de trabajo secundario compartido. En el caso de un centro de trabajo primario compartido o la ausencia de un centro de trabajo compartido, el porcentaje es del 100%. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Total de horas de máquina | Una acumulación de las horas de operación restantes/pendientes del centro de trabajo secundario para el período especificado expresadas en horas de máquina. Puesto que son horas restantes, las horas imputadas contabilizadas en Control de Personal no se cuentan.
Centro de trabajo | El centro de trabajo primario cuya capacidad planificada desea ver.
Compañía | La compañía del centro de trabajo primario.
Capacidad de mano de obra normal | La capacidad normal del centro de trabajo primario expresada en horas de mano de obra. La capacidad normal se calcula desde los siguientes campos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000):
    Número de trabajadores	* Capacidad básica diaria por unidad de recurso
Capacidad de mano de obra disponible | La capacidad disponible del centro de trabajo primario expresada en horas de mano de obra. La capacidad disponible se calcula de la forma siguiente:
    Capacidad en el	calendario * Número de trabajadores * Porcentaje de capacidad compartido.
Donde:
    Capacidad en el	calendario = Tiempo de calendario * Factor de rendimiento * Porcentaje de capacidad.
Tiempo de calendario = fecha de finalización - fecha de inicio (para un registro del calendario real). Factor de rendimiento = horario laboral / horario de reloj. Porcentaje de capacidad compartido = porcentaje asignado al centro de trabajo secundario compartido (en el caso de un centro de trabajo primario compartido o en ausencia de un centro de trabajo compartido, el porcentaje es del 100%). Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Total de horas de mano de obra | Una acumulación de las horas de operación restantes/pendientes del centro de trabajo principal para el período especificado expresadas en horas de mano de obra. Puesto que son horas restantes, las horas imputadas contabilizadas en Control de Personal no se cuentan.
Capacidad de máquina normal | La capacidad normal del centro de trabajo primario expresada en horas de máquina. La capacidad normal se calcula desde los siguientes campos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000):
    Número de máquinas * Capacidad normal diaria por unidad de recurso
Capacidad de máquina disponible | La capacidad disponible del centro de trabajo primario expresada en horas de máquina. La capacidad disponible se calcula de la forma siguiente:
    Capacidad en el	calendario * Número de máquinas * Porcentaje de capacidad compartido.
Donde:
    Capacidad en el	calendario = Tiempo de calendario * Factor de rendimiento * Porcentaje de capacidad.
Tiempo de calendario = fecha de finalización - fecha de inicio (para un registro del calendario real). Factor de rendimiento = horario laboral / horario de reloj. Porcentaje de capacidad compartido = porcentaje asignado al centro de trabajo secundario compartido. En el caso de un centro de trabajo primario compartido o en ausencia de un centro de trabajo compartido, el porcentaje es del 100%. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible
Total de horas de máquina | Una acumulación de las horas de operación restantes/pendientes del centro de trabajo principal para el período especificado expresadas en horas de máquina. Puesto que son horas restantes, las horas imputadas contabilizadas en Control de Personal no se cuentan.
Día | La fecha de fabricación a la que se aplica la carga.
Máquina | La máquina para la que desea ver la planificación en la compañía del centro de trabajo compartido.
Orden de fabricación | La orden de fabricación planificada.
Ruta | La ruta de la orden de fabricación planificada en el centro de trabajo compartido.
Operación | El código de la operación llevada a cabo en el centro de trabajo compartido.
Tarea | La tarea planificada en el centro de trabajo compartido.
Cantidad planificada | La cantidad planificada para su fabricación mediante la orden de fabricación en el centro de trabajo compartido.
Horas de mano de obra | Las horas de mano de obra necesarias para llevar a cabo la operación.
Horas de máquina | Las horas de máquina necesarias para llevar a cabo la operación.
Ubicación física | La ubicación donde se lleva a cabo la operación. También puede especificar otra información sobre la operación en este campo.
Grupo de órdenes SFC | El grupo de órdenes SFC al que pertenece la orden de fabricación. Temas relacionados Agrupación de órdenes
Artículo | El artículo planificado que se debe fabricar mediante la orden de fabricación.