| Secuenciar órdenes de montaje |  |
| Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Segmentos de línea\Simular y crear secuencias de línea – tiasl4200m000. Para obtener más información, consulte Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje. La generación de una secuencia de órdenes de montaje por estación de línea es un paso obligatorio del procedimiento, incluso aunque no pretenda utilizar el motor de secuencia. Las órdenes de montaje de cada línea deben tener el estatus Secuenciado antes de poder continuar con el proceso. El proceso de secuenciación se inicia desde la línea de salida. El motor de secuencia secuencia líneas de montaje individualmente, empezando por la línea de salida y continuando hacia atrás. Para la línea de suministro, se debe ejecutar de nuevo Sequence Engine. A continuación se recogen las opciones de secuenciación disponibles en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000). Mejora local: Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN optimiza la secuencia para el segmento seleccionado en el campo Segmento eje. Puede seleccionar la casilla de verificación Comprobación de vecino para optimizar la secuencia de un segmento. Comprobación de vecino: Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN tiene en cuenta los segmentos inmediatamente anteriores y posteriores a los segmentos especificados durante el proceso de optimización. Esta acción genera una secuencia que es traducible a los segmentos vecinos, lo que significa que son posibles los cambios de secuencia. Puede seleccionar esta casilla de verificación sólo si la casilla de verificación Mejora local está seleccionada. Si la casilla de verificación Mejora global está seleccionada, ERP LN seleccionará automáticamente la casilla de verificación actual. Mejora global: Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN optimiza la secuencia para todos los segmentos seleccionados en esta sesión. Defina los criterios de selección de secuencia. Haga clic en Generar y compruebe si se han registrado mensajes de error. Si es necesario, solucione los problemas que indiquen los mensajes. Si primero desea evaluar las secuencias generadas, no seleccione la opción Confirmar secuencia, sino evalúe primero la ejecución. Seleccione el número de ejecución del cuadro de grupo Calidad de secuencia y haga clic en Evaluar. ERP LN muestra la secuencia de las órdenes de montaje en segmentos de línea diferentes mediante un listado. Haga clic en Confirmar para confirmar el número de ejecución. ERP LN guarda la secuencia generada, que puede consultar, por segmento de línea, en la sesión Segmento de línea - Secuencia de línea (tiasl4500m000). Compruebe que la secuencia generada se ha guardado. Repita los pasos 2 y 3 para secuenciar la línea de suministro. Abra la sesión Órdenes de montaje (tiasc2502m000) y compruebe si las órdenes de montaje tienen el estatus Secuenciado. Compruebe que las órdenes de estación de línea relacionadas mantengan el estatus Planificado. Abra la sesión Órdenes de montaje (tiasc2502m000) y compruebe lo siguiente: Las órdenes de montaje con el estatus Secuenciado tienen un número de serie. ERP LN genera una cabecera Según fabricación. |