| Definición de merma y rendimiento |  |
| Puede definir varias cantidades de merma y varios porcentajes de merma y rendimiento por material y por operación. Por material Para cada material de la estructura puede definir un factor y una cantidad de merma. Estos valores pueden especificarse en la sesión Estructura (tibom1110m000). Los valores predeterminados se definen para cada artículo en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Puede modificar el factor y la cantidad de merma de una orden de fabricación en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Por operación La definición de porcentajes de rendimiento o cantidades de merma en operaciones sólo es posible si la casilla de verificación Cantidad de merma y rendimiento en operación de la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000) está seleccionada. El porcentaje de rendimiento, el tipo de rendimiento y la cantidad de merma pueden especificarse en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000). Puede modificar estos valores para una orden de fabricación concreta en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Temas relacionados Cantidad de merma y rendimiento |