| Recálculo del tiempo de ciclo al cambiar la carga de mano de obra o de máquina |  |
| Si desea cambiar el número de recursos de una operación, puede hacerlo cambiando el valor del campo Carga de mano de obra para fabricación o del campo Carga de máquina en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000) o la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Si desea evitar que el cambio en la carga de mano de obra o de máquina provoque cambios en los costos de fabricación, debe hacer clic en Sí en el caso de que ERP LN pregunte si desea volver a calcular el tiempo de ciclo. Si así procede, ERP LN calcula lo siguiente: Carga de máquina cambiada
    Tiempo de ciclo nuevo = (Carga de máquina anterior/Carga de máquina nueva) * Tiempo de ciclo anterior
    Carga de mano de obra nueva = (Carga de mano de obra anterior * Tiempo de ciclo anterior)/Tiempo de ciclo nuevo
Ejemplo
Cantidad | 10
Tiempo de ciclo | 30 minutos
Preparación | 60 minutos
Carga de mano de obra | 4
Carga de máquina | 2
Horas actuales de mano de obra | 20 horas
Horas actuales de máquina | 12 horas
Cambie la carga de máquina de 2 a 3. Resultado del recálculo Tiempo de ciclo nuevo: (2/3)*30 = 20 minutos Carga de mano de obra nueva: (4*30)/20 = 6 trabajadores Actualizado automáticamente Horas de mano de obra resultantes: 10*20*6/60 = 20 horas Horas de máquina resultantes: (3*60)/60 + (10*20*3)/60 = 3+10 = 13 horas (la hora añadida es la hora extra de preparación para la tercera máquina) Carga de mano de obra cambiada
    Tiempo de ciclo nuevo = (Carga de mano de obra anterior/Carga de mano de obra nueva) * Tiempo de ciclo anterior
    Carga de máquina nueva = (Carga de máquina anterior * Tiempo de ciclo anterior)/Tiempo de ciclo nuevo
Ejemplo
Cantidad | 10
Tiempo de ciclo | 30 minutos
Preparación | 60 minutos
Carga de mano de obra | 1
Carga de máquina | 1
Horas actuales de mano de obra | 5 horas
Horas actuales de máquina | 6 horas
Cambie la carga de mano de obra de 1 a 2. Resultado del recálculo Tiempo de ciclo nuevo: (1/2)*30 = 15 minutos Carga de máquina nueva: (1*30)/15 = 2 máquinas Actualizado automáticamente Horas de mano de obra resultantes: 10*15*2/60 = 5 horas Horas de máquina resultantes: (2*60)/60+(10*15*2)/60 = 2+5 = 7 horas (la hora añadida es la hora extra de preparación para la segunda máquina) |