| Concepto de mantenimiento - Actividades previstas (tsspc1125m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver la lista de actividades previstas para el mantenimiento preventivo de un artículo. Las actividades previstas del artículo se generan en la sesión Generar plan de mantenimiento (tsspc2200m000) (basadas en las actividades de referencia listadas en el concepto de mantenimiento del artículo), o se especifican manualmente en esta sesión.
Campos | Descripción
Artículo | El código del artículo para el que se prevén las actividades de referencia.
Clase de utilización | El código de la clase de utilización del artículo.
Clase de utilización | El nombre o la descripción de la clase de utilización.
Actividad de referencia | El código de la actividad de referencia que se realiza en el artículo.
Descripción | El nombre o la descripción de la actividad de referencia prevista para el artículo.
Número de secuencia | Este número diferencia actividades con el mismo código de referencia pero con distintos tiempos de ejecución. Nota Las actividades de referencia mostradas se clasifican en grupos con el mismo código de referencia. Los grupos se listan en orden alfabético. El orden dentro de los grupos viene determinado por el número de secuencia. Cuando ERP LN genera actividades previstas, proporciona números de secuencia mayores a actividades con tiempos de ejecución posteriores, por lo que las actividades se muestran cronológicamente dentro de sus grupos. Cuando añada manualmente una actividad, es recomendable darle un número de secuencia que muestre la actividad añadida en la secuencia cronológica correcta para su grupo.
Artículo hijo | Si una actividad prevista se aplica a un artículo hijo (constituyente) de un artículo, aquí se proporciona el código del artículo hijo.
Descripción | El nombre o la descripción del artículo.
Ciclo de mantenimiento | La duración del ciclo de mantenimiento del artículo. El valor se define en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Nota Las actividades no se pueden prever para fuera del período de duración del ciclo de mantenimiento, es decir, el valor en el campo Número de debe ser inferior o igual al valor mostrado aquí.
Ciclo de mantenimiento | La unidad de tiempo del ciclo de mantenimiento.
Años | Determina, junto con los valores en los campos adyacentes, el punto del tiempo durante el ciclo de mantenimiento del artículo en el que debe realizarse la actividad prevista. Nota El punto del tiempo determinado por estos campos debe estar comprendido en el ciclo de mantenimiento o en sus límites.
Años | La unidad aplicable.
Meses/Semanas | Determina, junto con los valores en los campos adyacentes, el punto del tiempo durante el ciclo de mantenimiento del artículo en el que debe realizarse la actividad prevista. Nota El punto del tiempo determinado por estos campos debe estar comprendido en el ciclo de mantenimiento o en sus límites. Si la duración del ciclo de mantenimiento es de un mes o superior, el valor de este campo es el número de meses. Si el ciclo de mantenimiento es inferior a un mes, el valor de este campo es el número de semanas.
Meses/Semanas | La unidad aplicable.
Días | Determina, junto con los valores en los campos adyacentes, el punto del tiempo durante el ciclo de mantenimiento del artículo en el que debe realizarse la actividad prevista. Nota El punto del tiempo determinado por estos campos debe estar comprendido en el ciclo de mantenimiento o en sus límites.
Días | La unidad aplicable.
Período de tolerancia | La fecha de inicio de la actividad puede cambiarse, a menos que esta fecha esté comprendida dentro de este período. El período que determina que todas las actividades dentro de este período pueden agruparse. El período de tolerancia puede explicarse de la forma siguiente: | actividad A | actividad B | actividad C <*********> actividad A del período de tolerancia En este caso, la actividad A y la actividad B pueden agruparse. La actividad C no se puede agrupar.
Período de tolerancia | Las unidades utilizadas para expresar el valor del período de tolerancia.
Valor independiente de predicción | El valor de la variable independiente cuando tiene que realizarse la actividad. Éste es el valor previsto para cuando la variable dependiente alcanza su valor normalizado.
Valor independiente de predicción | La unidad utilizada para medir la variable independiente.
Valor dependiente de predicción | El valor normalizado de la variable dependiente cuando la actividad debe realizarse en el artículo.
Valor dependiente de predicción | La unidad utilizada para medir la variable dependiente.