| Generar mensajes suministro SILS controlado por horizonte (tiasc8212m000) |  |
| Utilice esta sesión para generar o actualizar mensajes de suministro SILS controlados por orden que están controlados por horizonte. En el sistema de suministro en secuencia de línea (SILS), las piezas de montaje se entregan como parte de un kit de montaje. Controlado por horizonte significa que los mensajes de suministro para una orden de estación de línea (LSO) se generan o actualizan si esta LSO está en un período congelado predefinido. Se definen varios períodos congelados para controlar la generación y actualización de los mensajes de suministro. Esta sesión suele ejecutarse como un trabajo, programado durante la noche, o de forma manual para aplicar cambios al contenido de las órdenes, a la secuencia de entrega programada y a las fechas/horas. El suministro controlado por horizonte es uno de los dos métodos para generar o actualizar mensajes de suministro de piezas de montaje. El otro método es utilizar accionadores, definidos en un flujo de trabajo accionado por proceso. Por ejemplo, la finalización de una LSO anterior puede definirse como un accionador para ejecutar la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000). Si utiliza el suministro controlado por horizonte, tendrá varias ventajas. Por ejemplo: Puede generar mensajes de suministro antes de iniciarse la primera LSO, ya que no depende de eventos accionadores anteriores. Puede generar mensajes de suministro independientes de las variaciones del tiempo del ciclo. Puede generar mensajes de suministro independientes de los cambios de estructura de línea. Puede omitir el mantenimiento de los accionadores, que pueden llegar a convertirse en un tema complejo. No obstante, la desventaja es que sólo tiene como base datos de montaje planificados, y no datos reales. Si es esencial actuar en fechas/horas de inicio y secuencias de trabajo que sean (casi) reales, en una situación en la que no pueda actualizar los datos planificados, debe utilizar accionadores. Al fin y al cabo, los accionadores siempre se basan en el progreso real de la orden de montaje. También es posible utilizar ambos métodos, como se explica a continuación. Requisitos previos Para generar o actualizar mensajes de suministro para una LSO, deben cumplirse las condiciones siguientes: La LSO está en uno de los períodos congelados que se definen para las piezas de montaje incluidas en la LSO. Al menos una de las casillas de verificación Generar mensajes o Regenerar mensajes está seleccionada. Si ambas casillas de verificación están sin seleccionar, los mensajes de suministro sólo se desbloquearán para las LSO que estén en la Última actualización de período congelado. El estatus de la LSO debe ser inferior a Terminado. El estatus de la orden de montaje que contiene esta LSO debe ser Secuenciado o En curso. Funcionalidad Si ejecuta la sesión actual, los mensajes de suministro se generan o actualizan según el período congelado en el que estén las LSO y las casillas de verificación que seleccione en esta sesión. Cada período congelado se define como un número de días u horas laborables anterior a la fecha/hora de inicio planificada de la LSO. Por lo tanto, los períodos congelados se solapan parcialmente entre sí. Existen los períodos congelados siguientes: Generar período congelado: Si las LSO están en este período congelado, los mensajes de suministro se generarán o actualizarán para estas LSO. Límite de período congelado: Este período congelado indica cuándo está congelado el contenido de una LSO, lo que significa que no se permite ningún cambio en materiales ni en cantidades, ya que el almacén o el proveedor no pueden volver a procesar este tipo de cambios. No obstante, los cambios en la secuencia de entrega y la fecha/hora de entrega sí se aceptan. Última actualización de período congelado: Los mensajes de suministro de este período congelado no pueden volver a actualizarse de ningún modo. La sesión actual sólo desbloquea los mensajes de suministro para las LSO que están en este período congelado. El desbloqueo se explica en uno de los párrafos siguientes. Los períodos congelados se definen en el KIT que contiene las piezas de montaje, en la sesión Kit de montaje (whwmd4150s000), que se puede iniciar haciendo doble clic en un registro en la sesión Kit de montaje (whwmd4550m000), en Gestión de Almacenes. La sesión actual comprueba si las LSO seleccionadas están en uno de los períodos congelados que están definidos en el KIT de piezas necesarias. Requisitos posteriores Una vez que haya generado o actualizado los mensajes de suministro, debe transferirlos. Para transferir los mensajes de suministro, ejecute la sesión Transferir mensajes de suministro de piezas de montaje (tiasc8220m000). Cuando los mensajes se transfieren, se procesan. La forma en que los mensajes de suministro se transfieren y procesan se determina mediante la casilla de verificación Almacén de suministro en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000): La casilla de verificación se selecciona para el suministro interno. ERP LN genera transferencias entre almacenes del almacén origen al almacén en planta. La casilla de verificación se deselecciona para el suministro externo. El módulo Control de compras utiliza esta información para generar una programación de expediciones secuenciadas para controlar el suministro del proveedor al almacén en planta. Bloqueo Los mensajes de suministro para el suministro interno se generan con el estatus Bloqueado. Las órdenes de almacenaje que son consecuencia de estos mensajes también tienen el estatus Bloqueado. Las órdenes de almacenaje bloqueadas no se procesan, aunque pueden utilizarse con fines de programación y reserva. Las órdenes de almacenaje se desbloquean cuando se transfieren mensajes de actualización desbloqueados. Se generan mensajes desbloqueados para las LSO que están en la Última actualización de período congelado cuando se ejecuta la sesión actual. Tenga en cuenta que cuando ejecuta la sesión actual, siempre genera las últimas actualizaciones de los mensajes de suministro para las LSO del rango de selección que están en la Última actualización de período congelado, incluso si las casillas de verificación Generar mensajes y Regenerar mensajes están sin seleccionar. La última actualización también se puede realizar mediante la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000). El estatus de los mensajes de suministro se muestra en la sesión Estación línea - Transferencia de suministro de piezas montaje (SILS) (tiasc8520m000). Relación entre accionadores y períodos congelados Es posible utilizar accionadores y períodos congelados conjuntamente. Si utiliza ambos métodos, la relación entre ellos es la siguiente: La sesión que se ejecuta primero genera los mensajes de suministro. Por lo tanto, si se define el accionador antes de la ejecución de la sesión actual, la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000) genera los mensajes. El accionador no tiene en cuenta el Generar período congelado y, por lo tanto, se puede definir antes de este período congelado o dentro del mismo. Si la sesión actual se ejecuta en Generar período congelado y antes del accionador, dicha sesión genera los mensajes de suministro. Los mensajes de suministro pueden actualizarse mediante ambas sesiones, y ambas sesiones tienen en cuenta el Límite de período congelado. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia a este respecto. Sólo la actualización de los mensajes mediante la sesión actual requiere que las LSO seleccionadas no estén todavía en la Última actualización de período congelado. Qué sesión realiza la última actualización y qué tipo de actualización es dependen de la secuencia en que se ejecutan las sesiones, la forma en que se define la última actualización y la relación con la Última actualización de período congelado. Puesto que es demasiado complicado resumir las distintas situaciones, es mejor tener presentes las reglas siguientes, que determinan lo que sucede: La sesión actual se actualiza antes de la Última actualización de período congelado y sólo se desbloquea en este período congelado. La sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000) se actualiza antes de la Última actualización de período congelado y durante la misma. Si se trata de la última actualización, la sesión también se desbloquea. El hecho de que una actualización mediante la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000) sea la última actualización, se define mediante una comparación de estaciones de línea y no mediante la relación con la última ejecución de la sesión actual o la Última actualización de período congelado. Consulte una de las notas siguientes para obtener una explicación más detallada. Los mensajes se pueden actualizar, independientemente de si están o no Bloqueado. Los mensajes sólo se pueden desbloquear una vez. Nota La explicación anterior presupone que Generar período congelado se define antes que el Límite de período congelado, y el Límite de período congelado antes que la Última actualización de período congelado. Es decir: Generar período congelado incluye el Límite de período congelado, y el Límite de período congelado incluye la Última actualización de período congelado. La sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000) puede generar, actualizar y desbloquear mensajes de suministro. Si dicha sesión actualiza mensajes, tiene en cuenta el Límite de período congelado, pero no la Última actualización de período congelado. La última actualización, que también desbloquea los mensajes, se realiza cuando la estación de línea en el campo Estación de línea de activación de esa sesión es la misma que la Estación de activación definida en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000) para las piezas de montaje de las LSO seleccionadas. La sesión sólo genera mensajes para artículos que no sean de stock en planta. Se define si un artículo es de stock en planta en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). No confunda el Límite de período congelado con el período congelado que está definido en la Configuración de la línea de montaje (LAC). El período congelado de LAC tiene en consideración la aplicación de cambios en la estructura de línea de montaje de las órdenes de montaje. La sesión actual sólo se puede utilizar para generar y actualizar mensajes de suministro SILS. La sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000) también puede generar mensajes de suministro de lotes. Una vez generados, los mensajes de lotes no pueden actualizarse ni tampoco bloquearse.
Campos | Descripción
Línea de montaje | Las líneas de montaje en las que se ejecutan las LSO para las cuales desea generar o actualizar mensajes de suministro.
Generar mensajes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los mensajes de suministro se generan para las LSO que están en Generar período congelado y para las cuales no existen todavía mensajes de suministro. Puede seleccionar esta casilla de verificación junto con la casilla de verificación Regenerar mensajes para realizar ambas acciones en una sola ejecución.
Regenerar mensajes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan los mensajes de suministro existentes. Puede seleccionar esta casilla de verificación junto con la casilla de verificación Generar mensajes para realizar ambas acciones en una sola ejecución.
Incluir retraso de programación | ERP LN comprueba si el progreso de la orden de montaje se adecua o no a la programación. Si los tiempos reales muestran un retraso, el tiempo de retraso puede tenerse en cuenta en el cálculo de los períodos de entrega planificados de las piezas de montaje. Seleccione esta casilla de verificación si desea activar esta función.
Estación de línea | Las estaciones de línea conectadas a las LSO para las cuales desea generar o actualizar mensajes de suministro.
Fecha de inicio planificada | Las horas de inicio planificadas para las LSO para las que desea generar o actualizar mensajes de suministro.
Kit de montaje | Los kits de montaje que contienen las piezas de montaje requeridas por las LSO para las que desea generar o actualizar mensajes de suministro.
Orden de montaje | Las órdenes de montaje que contienen las LSO para las que desea generar o actualizar mensajes de suministro. El estatus de la orden de montaje debe ser Secuenciado o En curso.
Comandos | Descripción
Generar | Haga clic para generar o actualizar los mensajes de suministro.
Mensajes | Haga clic para ver los mensajes de error registrados durante la ejecución de esta sesión.