| Condiciones de mantenimiento de las unidades de embalaje |  |
| Se pueden mantener unidades de embalaje con todos los estatus en todas las etapas del flujo de entrada, almacenamiento o flujo de salida excepto: La unidad de embalaje está inactiva y tiene el estatus Inactivo. Sin embargo, se pueden vincular unidades de embalaje a unidades de embalaje inactivas vacías. De este modo, la unidad de embalaje inactiva se convierte en la unidad padre y obtiene el estatus de la unidad de embalaje que se vincula. Se pueden vincular otras unidades de embalaje a este padre si sus estatus coinciden con el estatus del padre. La unidad de embalaje tiene el estatus Rechazado. La unidad de embalaje está lista para expedición y tiene el estatus Expedición congelada. La unidad de embalaje ha salido del almacén y tiene el estatus Expedido. La unidad de embalaje se está transfiriendo a otro almacén y tiene el estatus En tránsito. La unidad de embalaje ya no se utiliza y tiene el estatus Cerrado. Tenga en cuenta que no se pueden vincular unidades de embalaje con distintos estatus. Si alguna de estas excepciones es aplicable a una unidad de embalaje, los comandos de mantenimiento de esta unidad de embalaje no estarán disponibles. Si se utiliza la función de arrastrar y soltar en la estructura de árbol para mover unidades de embalaje, el sistema genera un mensaje si alguna acción no está disponible. El proceso de vincular y desvincular unidades de embalaje puede repercutir en la estructura subyacente de las líneas de sugerencia o expediciones. No se pueden vincular unidades de embalaje sugeridas para otras ubicaciones. Si se modifican estructuras de unidades de embalaje vinculadas a expediciones o líneas de expedición, ocurrirá lo siguiente: Unidades de embalaje y expediciones Si se mueve una unidad de embalaje hijo a otro padre, la línea de expedición vinculada a la unidad de embalaje hijo se vincula a la cabecera de expedición del nuevo padre y se elimina de la cabecera de expedición de la que se ha movido la unidad de embalaje hijo. Si se vincula una unidad de embalaje vinculada a una línea de expedición a una unidad de embalaje inactiva vacía, la unidad de embalaje inactiva pasará a ser el padre e Infor ERP LN generará una expedición para la unidad de embalaje padre. Los datos para la nueva expedición se copian de la expedición de la que se ha eliminado la línea de expedición/unidad de embalaje hijo. Si se mueven todas las unidades de embalaje hijo/líneas de expedición de un padre o una expedición, se borrará la expedición vinculada a la unidad de embalaje padre. Consulte Condiciones para la composición de expedición para ver las condiciones que se aplican al mantenimiento de unidades de embalaje vinculadas a expediciones o líneas de expedición. Temas relacionados Estructuras de unidad de embalaje Definiciones de paquete Generar unidades de embalaje |