| Historia de inspecciones de artículos seriados (tssoc2551m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver los resultados de las inspecciones llevadas a cabo en un artículo seriado. También puede buscar la lista de inspecciones realizadas en un artículo seriado según el criterio de búsqueda. Cuando haya especificado los detalles pertinentes en los campos A y De, haga clic en el botón Aplicar y se listarán los detalles de inspección pertinentes de los artículos seriados. Nota Una vez cumplimentados todos los datos de inspección, ERP LN copia inmediatamente los resultados de inspección especificados en la sesión Inspecciones (tssoc2550m000) a la sesión Historia de inspecciones de artículos seriados (tssoc2551m000). Cuando se borran los datos de inspección de la sesión Inspecciones (tssoc2550m000), ERP LN elimina también los datos de inspección de la sesión Historia de inspecciones de artículos seriados (tssoc2551m000). Si la casilla de verificación Usar medidas de la sesión Planificación de servicio y parámetros de conceptos (tsspc0100m000) está deseleccionada, no puede utilizar esta sesión, y ERP LN muestra un mensaje.
Campos | Descripción
Artículo | El código de artículo del artículo seriado para el que se registran las inspecciones. El código consta de un campo de código de proyecto y un campo de código de artículo.
Número de serie | El número de serie del artículo seriado.
Medida | El código de la medida en la que se basa la inspección.
Secuencia | Este número de secuencia identifica una medida única para cada artículo.
Fecha de registro | La fecha en la que se lleva a cabo la medición. Este campo indica la fecha de registro de la inspección. Nota El campo debe vincularse a una orden de servicio y sólo puede cumplimentarse cuando el estatus de la línea de actividad es Lanzado o Terminado.
Valor normalizado dependiente | El valor normalizado dependiente determina el momento en que es necesario el mantenimiento para el artículo seriado del grupo.
Valor normalizado dependiente | La unidad de la cantidad de medida que se define para la variable dependiente de la medida.
Valor dependiente | Una unidad de medida, que junto con un valor normalizado (y un valor de inicio), determina cuándo se deben efectuar las actividades de mantenimiento.
Valor dependiente | La unidad de la cantidad de medida que se define para la variable dependiente de la medida.
Valor independiente | En el caso de valores de contador (CV) o actividades previstas (PA), la variable independiente del tipo de medida será del tipo Tiempo. En caso de inspecciones previstas (PI), también puede estar relacionada con el uso. Ejemplo Un neumático tiene dos variables: el número de kilómetros recorridos y la profundidad de su dibujo. Cada kilómetro recorrido por el neumático disminuye la profundidad de su dibujo. En este caso, la variable independiente es el número de kilómetros recorridos por el neumático, que está relacionada con la utilización. La variable dependiente es la profundidad del dibujo del neumático.
Valor independiente | La unidad de la cantidad de medida que se define para la variable independiente de la medida.
Orden de seguimiento | El código de la orden de servicio de seguimiento de la que formaba parte la inspección.
Actividad de seguimiento | El código de la actividad de seguimiento.
Comandos | Descripción
Inspecciones | Inicia la sesión Inspecciones (tssoc2550m000).
Aplicar | Haga clic en este botón para buscar la lista de inspecciones realizadas en un artículo seriado según el criterio de búsqueda. Especifique los detalles pertinentes en los campos A y De siguientes: Medida Valor independiente (eje X) Valor dependiente (eje Y) Actividad de seguimiento Fecha de registro
Borrar historia de inspecciones de artículo seriado | Inicia la sesión Borrar historia de inspecciones de artículo seriado (tssoc2250m000).