| ¿Qué pasa si...? |  |
| En la siguiente tabla se describe lo que ocurre en varias situaciones de cross-docking.
¿Qué pasa si...? | Resultado
...la sugerencia de entrada no forma parte del Procedimiento de recepción? | Las mercancías quedan en cross-docking inmediatamente después de confirmar la recepción. Las líneas de orden cross-docking reciben el estatus Dispuesto al confirmar la recepción.
...la ubicación o la nota de almacenamiento no forma parte del Procedimiento de recepción? | La línea de orden cross-docking recibe el estatus Dispuesto después de haber creado la sugerencia de entrada (la ubicación se efectúa automáticamente).
...el tipo de orden no incluye un Procedimiento de expedición (procedimiento de expedición vacío)? | Las mercancías se expiden automáticamente tras la ubicación o confirmación de la nota de almacenamiento. La orden cross-docking recibe el estatus Cerrado.
...el origen de orden de salida es Fabricación SFC? | El procedimiento de salida se omitirá, las mercancías ya están saliendo del almacén en el momento de ubicar la sugerencia de entrada o confirmar la nota de almacenamiento. El procedimiento cross-docking será incluso más rápido si el procedimiento de entrada sólo supone la fase Recepciones. Entonces, las mercancías saldrán inmediatamente del almacén al confirmar la línea de recepción.
...mi almacén es un almacén sin control por ubicación? | En este caso, no se pretende que el cross-docking mueva las mercancías de una ubicación de recepción a una ubicación de expedición. En su lugar, las líneas de orden de entrada simplemente se vinculan a las líneas de orden de salida mediante la creación de órdenes cross-docking o líneas de orden cross-docking. Por consiguiente, se omiten las fases Generar/Lanzar sugerencia de salida, Generar nota de preparación y Confirmar nota de preparación. Se trata de una acción administrativa. Cuando las mercancías se reciben en el almacén (confirmar recepción), éstas se colocan en algún lugar del almacén pero la línea de orden cross-docking que corresponde a la línea de orden de entrada recibida se encuentra en cross-docking. La línea de orden de salida que corresponde a la orden de cross-docking está lista para expedirse. No es necesario generar ninguna sugerencia de salida y se puede omitir el lanzamiento y la preparación. Cuando las mercancías se expiden, se cierra la orden cross-docking. En resumen, la operación cross-docking en un almacén sin control por ubicación sólo consta de dos fases: Confirmar recepción (o línea de recepción) y Confirmar expedición (o línea de expedición). Además, pueden efectuarse aprobaciones de entrada, como en los almacenes con control por ubicación.
...mi artículo es un artículo sin control por ubicación? | Se aplica lo mismo que para el almacén sin control por ubicación.
...se cambia una orden de entrega lanzada? | La correspondiente orden cross-docking se cancelará cuando se cambie una orden de entrega lanzada. ERP LN gestionará la orden de entrega como si se lanzara de nuevo y comprobará el parámetro Generar orden cross-docking al enviar orden a gestión de almacenes en el nivel de almacén-artículo. Si se habilita, se crea una orden cross-docking nueva. Nota: Las órdenes de entrega sólo pueden cambiarse cuando todavía no se ha generado ninguna sugerencia de salida y, en el caso de cross-docking, si no se ha generado ninguna sugerencia de entrada para las líneas de orden cross-docking.
...se cambia una recepción lanzada? | Cuando se cambia una línea del tipo Recepción (por ejemplo, una línea de orden de compra), se cancelan las líneas de orden cross-docking relacionadas. No se crea ninguna línea de orden cross-docking nueva.
...se crea una retro-orden? | Una vez que se haya efectuado el cross-docking de las mercancías y la línea de orden de salida correspondiente haya recibido el estatus Expedido, la orden cross-docking se cierra o cancela. La cantidad solicitada para cross-docking de la orden cross-docking puede ser: completamente en cross-docking, parcialmente en cross-docking, nada en cross-docking. ERP LN no creará automáticamente una orden cross-docking nueva ni líneas de orden cross-docking para la cantidad de retro-orden. En el caso de la retro-orden, la orden cross-docking nueva debe crearse manualmente o, en función de los parámetros configurados, se generará automáticamente: Durante el lanzamiento de la retro-orden a Gestión de Almacenes. Durante la fase Generar sugerencia de salida. Nota: También puede ser que una orden cross-docking no vuelva a crearse nunca porque, mientras tanto, las mercancías pueden haber salido del almacén (desde una ubicación de material a granel o una ubicación de preparación ).
Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Estatus de orden cross-docking Estatus de línea de orden cross-docking Proceso de cross-docking Cross-docking dinámico Solución de problemas |