| Planificación de fletes- Combinando paradas por planificación de ruta / ruta estándar |  |
| Planificación de fletes- Combinando paradas por planificación de ruta / ruta estándar en FP5 El proceso de planificación no tiene en cuenta las rutas estándar o las planificaciones de ruta. Esto hace que se seleccionen múltiples Grupos de medios de transporte para el viaje. El proceso de planificación actualmente crea desplazamientos y paradas a partir de órdenes combinadas. Durante la creación de las paradas, se selecciona la combinación de transportista/LSP y grupo/combinación de medios transporte. Planificación de fletes- Combinando paradas por planificación de ruta / ruta estándar en FP6 Para permitir que la planificación de fletes seleccione la mejor combinación de grupo de medios de transporte / medios de transporte se ha introducido una nueva fase al proceso Combinando paradas por planificación de ruta / ruta estándar. Después de que se hayan creado las paradas, ERP LN combina las que usan la misma planificación de ruta / ruta estándar. Después de que se combinen las paradas según la misma planificación de ruta / ruta estándar, el proceso de creación de carga de ERP LN determina la combinación ideal de grupo de medios de transporte / medios de transporte para estas paradas combinadas. Temas relacionados El proceso de creación de carga |