| MBC (tiedm3110m000) |  |
| Utilice esta sesión para mostrar, definir y modificar cambios de estructura masivos (MBC). Se muestra una lista de MBC definidos previamente. Para definir un nuevo MBC, haga clic en Nuevo. Para modificar un MBC, haga doble clic en el MBC. Sólo puede modificar los MBC que tengan el estatus Nuevo. Para utilizar MBC Puede aplicar un MBC en dos situaciones: Para modificar y aprobar diversas estructuras de ingeniería. Para obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático. Para aprobar los cambios en diversas estructuras de ingeniería, después de realizar cambios manualmente en la estructura de ingeniería. Si desea obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático. Si la casilla de verificación Numeración de revisión manual de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) está seleccionada, la finalización de un procedimiento MBC será diferente en algunos aspectos. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de campo. Definición de MBC Puede utilizar las sesiones siguientes para definir los efectos de un MBC: Acción de MBC (tiedm3120m000). Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000). Simulación de MBC Si selecciona uno o más MBC y hace clic en Simular... o Simular (detalle)... en el menú Específico, puede producir un listado que muestre los efectos de los MBC. Para seleccionar MBC no adyacentes, mantenga pulsada la tecla CTRL al hacer clic en el MBC. MBC y designadores de referencia Puede utilizar acciones vinculadas a un MBC para añadir, borrar o sustituir designadores de referencia en estructuras de ingeniería. Para obtener más información, consulte MBC y designadores de referencia. Temas relacionados Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático Resumen de gestión de datos de ingeniería MBC y designadores de referencia
Campos | Descripción
Número de MBC | ERP LN genera este número utilizando el grupo de números especificado en el campo Grupo de números para MBC de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000). Temas relacionados Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Utilizar grupos de números y series
Número | La descripción del campo Número de MBC.
Fecha de creación de MBC | La fecha en la que se creó el MBC.
Fecha de aprobación para ingeniería | Cuando ha cambiado el Estatus de orden a Aprobado por ingeniería.
Fecha de aprobación para fabricación | La fecha en que el Estatus de orden se ha cambiado a Aprobado por fabricación.
Fecha de efectividad para revisiones creadas por este MBC | Si la casilla de verificación Numeración de revisión manual de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) no está seleccionada, debe especificar la fecha de efectividad de las revisiones creadas automáticamente por el MBC. Si la casilla de verificación Numeración de revisión manual está seleccionada, esta fecha de efectividad no puede modificarse. Al terminar el MBC, esta fecha se convierte en la fecha de efectividad para las líneas de estructura de fabricación.
Fecha de finalización | La fecha en la que utilizó el MBC en la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000) y el estatus de MBC pasó a ser Finalizado. Temas relacionados Finalización de datos de ingeniería
Generación automática de estructuras de ingeniería | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar un MBC para cambiar y aprobar estructuras de ingeniería. Debe definir acciones para cambiar las estructuras de ingeniería en la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000). Si se realizan las acciones, las revisiones de artículo de ingeniería se vinculan automáticamente al MBC y, a continuación, pueden aprobarse las revisiones. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no utiliza un MBC para modificar estructuras de ingeniería. Cambia manualmente las estructuras de ingeniería, luego vincula manualmente las revisiones al MBC y finalmente utiliza el MBC para aprobar las revisiones al mismo tiempo. Temas relacionados Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático
Definir Incluir/Excluir artículos de ingeniería por acción | Las acciones que se vinculan a un MBC pueden cambiar la estructura de un artículo. Los artículos afectados por las acciones se definen en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe especificar, para cada acción por separado, qué artículos se ven afectados por la acción. Para ello, seleccione la acción en la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000) e inicie la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) desde el menú Específico. Ahora puede definir los artículos que resultan afectados por la acción. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, especifica un conjunto de artículos en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Todas las acciones que define para el MBC se aplican a ese conjunto de artículos.
Aplicar todas las acciones a artículo | Pueden vincularse una o más acciones a un MBC, que se definen en la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000). Las acciones pueden cambiar artículos definidos en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Una acción puede añadir, sustituir o borrar un componente a un artículo concreto. Si define un conjunto de acciones, puede suceder que todas las acciones tengan efecto en un artículo específico o que sólo una parte de las acciones se aplique a un artículo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo los artículos de la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) a los que se les aplican todas las acciones se modifican con las acciones. Los artículos a los que sólo se les aplican algunas acciones no se modifican. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los artículos de la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) a los que se les aplican todas las acciones se modifican con las acciones. No obstante, las acciones también modifican los artículos a los que sólo se les aplican parte de las acciones. Nota Si la casilla de verificación Incluir/Excluir artículo de ingeniería por acción está seleccionada, este campo no está disponible. Ejemplo En la sesión Acción de MBC (tiedm3120m000) se definen dos acciones: El componente B es sustituido por el componente X. El componente C es sustituido por el componente Y. En la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) se incluyen dos artículos: El artículo A con los componentes B y C. El artículo D con los componentes B y E. Si la casilla de verificación Aplicar todas las acciones a artículo está seleccionada, sólo el artículo A resulta modificado por las acciones, ya que ambas acciones se aplican al artículo A. Aunque la primera acción también se aplica al artículo D, la acción no se lleva a cabo para el artículo D, ya que no se le aplican todas las acciones. Si la casilla de verificación Aplicar todas las acciones a artículo está deseleccionada, las acciones modifican los artículos A y D. Para el artículo A se llevan a cabo ambas acciones; para el artículo D sólo se aplica la primera acción y, por consiguiente, se lleva a cabo.
Incluir/Excluir artículos de ingeniería | Utilice este campo para definir si los artículos de ingeniería deben incluirse o excluirse al realizar un MBC. Si selecciona Incluir, el MBC afecta a los artículos. Si selecciona Excluir, el MBC no afecta a los artículos. Debe definir los artículos que se incluyen o excluyen en las sesiones Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000). Nota Si selecciona Excluir pero no especifica ningún artículo en la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000), se incluirán todos los artículos-I en el MBC.
Estatus de orden | Puede modificar el estatus seleccionando una opción en el menú Específico. Valores permitidos Valores posibles
Motivo de MBC | El motivo para el cambio. Puede definir los motivos de MBC en la sesión Motivos de MBC (tiedm3104m000).
Ingeniero responsable | El código de la persona responsable del MBC.
Ingeniero responsable | El nombre de la persona seleccionada para el campo Ingeniero responsable.
Control de CHM | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un procedimiento de aprobación al MBC. Debe terminar el procedimiento de aprobación en Gestión de cambios en Gestión de documentos. Temas relacionados Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento manual Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático
En proceso por gestión de cambios | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha iniciado un procedimiento de aprobación para el MBC en Gestión de documentos. Antes de aprobar el MBC para fabricación, debe completar primero el procedimiento de aprobación.
Fechas de efectividad por orden de cambio | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de efectividad del MBC se determina durante el procedimiento de aprobación en Gestión de documentos. Ésta es la fecha de efectividad que se utiliza en las líneas de estructura una vez que se han copiado los datos del artículo de ingeniería en la estructura de fabricación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe especificar manualmente las fechas de efectividad y vencimiento en el MBC, aunque todavía se utilice Gestión de documentos para aprobar el MBC.
Varias órdenes de cambio permitidas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede vincular múltiples propuestas de cambio (múltiples órdenes de cambio) al MBC. La primera propuesta de cambio que se aprueba también aprueba el MBC. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo puede vincular una propuesta al MBC.
Texto de MBC | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Comandos | Descripción
Cancelar MBC | Haga clic para cancelar un MBC que está Aprobado por ingeniería. No puede utilizar un MBC Cancelado. No obstante, puede archivar los datos detallados en el MBC con la sesión Archivar datos de ingeniería (tiedm1250m000). No puede cancelar un MBC que todavía es Nuevo. Si ya no lo necesita, debe borrarlo.
Congelar MBC | Haga clic para cambiar el estatus de un MBC de Nuevo a Congelado.
Restablecer estatus de MBC | Haga clic para restablecer el estatus de un MBC de Aprobado por ingeniería a Nuevo. En primer lugar, se inicia la sesión Restablecer estatus de MBC (tiedm3230m000).
Aprobar MBC para ingeniería | Haga clic para cambiar el estatus de un MBC a Aprobado por ingeniería. Entonces podrá utilizarlo para realizar cambios en las estructuras de ingeniería y las revisiones de artículo de ingeniería. El MBC sólo puede ser aprobado si están presentes los datos siguientes: Los artículos de ingeniería del MBC que se incluirán o excluirán (esto es obligatorio si en el campo Incluir/Excluir artículos de ingeniería aparece Incluir ). Líneas MBC. Cuando se aprueba el nuevo MBC, debe comprobar que las líneas de orden todavía se correspondan con los artículos-I para este MBC utilizando la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000). La razón para ello es que es posible que no se borre el vínculo entre los artículos-I y el MBC si se cancela un MBC. Sólo puede utilizar este comando si el MBC tiene uno de los estatus siguientes: Nuevo Congelado
Aprobar MBC para fabricación | Haga clic para cambiar el estatus del MBC de Aprobado por ingeniería a Aprobado por fabricación. Entonces puede utilizarlo para copiar revisiones de artículo de ingeniería y estructuras de ingeniería en el entorno de fabricación.
Incluir/Excluir artículos de ingeniería | Haga clic para iniciar la sesión Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000).
Artículos de ingeniería por MBC | Haga clic para iniciar la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000).
Simular... | Haga clic para producir un listado que muestre un resumen de lo que ocurrirá si utiliza el MBC.
Simular (detalle)... | Haga clic para producir un listado que detalle lo que ocurrirá si utiliza el MBC.