| Sustituir un artículo obsoleto utilizado como material en estructuras |  |
| Este tema describe cómo sustituir un artículo obsoleto por un artículo de sustitución en una estructura (BOM) y especificar el material obsoleto como material agotado. Para obtener una introducción al concepto de materiales agotados, consulte Agotar los artículos obsoletos del stock restante. Nota Esta funcionalidad sólo está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Agotamiento y uso de materiales alternativos de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Artículos de ingeniería Si utiliza el módulo Gestión de datos de ingeniería (EDM) para controlar los cambios de una estructura, no debe utilizar este procedimiento. Para obtener más información, consulte el tema Definir materiales alternativos. Sustituir un artículo obsoleto en una única estructura Para sustituir un componente obsoleto, proceda del modo siguiente: Inicie la sesión Estructura (tibom1110m000). Inserte una línea de estructura con el mismo número de posición de estructura que el componente obsoleto. Especifique la fecha en que debe producirse el cambio en el campo Fecha de vencimiento del componente obsoleto. Especifique la misma fecha en el campo Fecha de efectividad del componente nuevo. Si el componente obsoleto no se utiliza más en ninguna estructura, debe establecer la última fecha de orden permitida del artículo en la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000). Si la última fecha de orden permitida se especifica por almacén, debe utilizar la sesión Almacén - Artículo (whwmd2510m000). Si especifica un nuevo componente con el mismo número de posición de estructura que un componente existente, ERP LN inserta automáticamente el material obsoleto como material agotado en la sesión Materiales agotados y alternativos (tibom0150m000). Sustituir artículos obsoletos en estructuras Utilice este procedimiento sólo si el artículo sustituido ya no se utiliza en ninguna estructura. Si sustituye un material en una estructura y sigue utilizando ese material en otra estructura, no debe hacer que el material pase a ser material agotado. Fase 1. Listar implosión componentes estructura (nivel único) (tibom1412m000) También puede listar un resumen de estructuras que utilicen el artículo como material. Fase 2. Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000) En la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000), establezca la Última fecha de orden permitida como la última fecha en la que todavía puede pedir el artículo obsoleto. Especifique una fecha que tenga lugar en el futuro. Fase 3. Comprobar definiciones de material agotado (tibom0251m000) Utilice la sesión Comprobar definiciones de material agotado (tibom0251m000) para imprimir un listado de estructuras que utilizan el artículo obsoleto como material sin ninguna alternativa especificada. Fase 4. Sustituir artículo en estructura (tibom1212m000) En este paso, añada el material de sustitución a las estructuras relevantes. En la sesión Sustituir artículo en estructura (tibom1212m000), lleve a cabo los pasos siguientes: Especifique el artículo a sustituir y el artículo de sustitución. Especifique una fecha en el campo Fecha de efectividad que no sea posterior a la última fecha de orden permitida del artículo obsoleto. En Rango de selección, especifique el rango de artículos principales en los que deban ajustarse las estructuras. Seleccione la casilla de verificación Retener artículo original para retener información acerca la historia de la estructura. Esta configuración es sugerida, pero no obligatoria. Deseleccionar la casilla de verificación Conservar fecha de efectividad. Establezca los campos restantes, según sus necesidades. Haga clic en Sustituir. Fase 5. Copiar artículo en materiales alternativos (tibom0250m000) En este paso, indique que el sistema debe seguir utilizando el material obsoleto hasta que se agote en el stock. En la sesión Copiar artículo en materiales alternativos (tibom0250m000), lleve a cabo los pasos siguientes: En el campo Material alternativo, especifique el artículo obsoleto. En el campo Es alternativa para artículo, especifique el material de sustitución que acaba de indicar en las estructuras. En general, el rango de artículos principales en los que deban ajustarse las estructuras incluye todos los artículos principales. Establezca el campo Prioridad al valor Añadir como máxima. La prioridad máxima es Agotar. Haga clic en Generar. Fase 6. Estructura (tibom1110m000) Puede utilizar la sesión Estructura (tibom1110m000) para ver los efectos de las sustituciones. Para ver el material agotado, realice los pasos siguientes: Seleccione la línea de estructura del material recién introducido. En el menú Específico, haga clic en Materiales agotados y alternativos. Eliminar completamente los artículos agotados De vez en cuando, puede ejecutar la sesión Eliminar materiales agotados de materiales alternativos (tibom0252m000) para limpiar las estructuras una vez agotado completamente el material obsoleto. Si desea asegurarse que la última cantidad restante de un artículo obsoleto se mantenga como repuesto, debe cambiar el almacén del artículo a un almacén que no esté incluido en Planificación Empresarial. El campo Almacén de la sesión Artículos - Creación de órdenes (tcibd2500m000) muestra el almacén de un artículo. La casilla de verificación Incluir en Planificación Empresarial de la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) determina si el almacén se incluye o no en Planificación Empresarial. Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales que hay que agotar y materiales alternativos en Planificación Empresarial Definir materiales alternativos |