| Cálculo de tasa de producción y tiempo de ciclo de una tabla de tiempos normalizados |  |
| Tasa de producción La tasa de producción es el número de unidades normalizadas por minuto o por hora en que puede realizarse una tarea para una combinación de un valor de eje X y un valor de eje Y de la tabla de tiempos normalizados, multiplicado por un factor de conversión. Este factor de conversión se define para la tabla de valores normalizados en la sesión Tablas de tiempos normalizados (tirou0130m000). Nota Si ha seleccionado un valor que no aparece en el eje X ni en el eje Y, la tasa de producción se calculará por la interpolación lineal. Para obtener más información, consulte Cálculo basado en tablas de tiempos normalizados. Ejemplo 1 (unidades de valores normalizados en MINUTOS)
Código de tabla de tiempos normalizados | AAA Tablas de aserrado
Factor de conversión | 1.0000
Ancho de tablero en mm | Diámetro de tablero en mm | 50.00 | 70.00 | 90.00
4.00 | - | 7 | 6 | 5
6.00 | - | 5 | 4 | 3
8.00 | - | 3 | 2 | 1
Si una tabla tiene una anchura de 60 mm y un grosor de 4 mm, pueden serrarse siete tablas por minuto si el factor de conversión es 1.0000. Si cambia el factor de conversión a 10.0000, podrán serrarse 60 tablas por minuto. Los valores de la tabla permanecen invariables, independientemente del valor del factor de conversión. El resultado de un cambio no se hace visible hasta que se efectúa el cálculo del tiempo normalizado y de la tasa de producción (unidades normalizadas) en los campos Tiempo normalizado calculado y Tasa de producción calculada de la sesión Calcular tiempo normalizado (tirou0230m000). El número de unidades es por minuto o por hora, según el valor del campo Unidad de tiempo de tasa producción en la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000). Tiempo de ciclo El tiempo de ciclo es el tiempo normalizado necesario en MINUTOS para realizar una operación en una pieza de un artículo para una combinación de un valor de eje X y un valor de eje Y de la tabla de tiempos normalizados multiplicado por dos factores de conversión. Estos factores se definen en el campo Factor de conversión de tiempos normalizados de la sesión Tablas de tiempos normalizados (tirou0130m000) y en el campo Factor para tiempo normalizado de la sesión Calcular tiempo normalizado (tirou0230m000). Nota Si ha seleccionado un valor que no aparece en el eje X ni en el eje Y, el tiempo de ciclo se calculará por la interpolación. Ejemplo 2 (tiempos normalizados en MINUTOS)
Tabla de tiempos normalizados | 10B Agujeros taladrados
Factor de conversión | 1.0000
Espesor de tablero en mm | Espesor de agujero en mm | 5.00 | 7.00 | 9.00
40 | - | 0.500 | 1.000 | 1.500
50 | - | 1.000 | 1.500 | 2.000
75 | - | 2.000 | 2.500 | 3.000
Si el factor de conversión es 1.0000, tarda medio minuto en taladrar un agujero con un diámetro de 5 mm en una tabla con un grosor de 40 mm. Si cambia el factor de conversión a 10.000, tardará 5 minutos en taladrar el agujero. Los valores de la tabla permanecen invariables, independientemente del valor del factor de conversión. El resultado de un cambio no está visible hasta que se efectúa el cálculo y la tasa de producción (unidades de valores normalizados) en los campos de tiempos normalizados y de tasa de producción calculados en la sesión Calcular tiempo normalizado (tirou0230m000). Temas relacionados Cálculo basado en tablas de tiempos normalizados |