| Implosión de módulos de ingeniería (tiapl3511m000) |  |
| Utilice esta sesión para mostrar las variantes de producto que utilizan un módulo de ingeniería concreto. Temas relacionados Resumen de planificación de montaje
Campos | Descripción
Subartículo | Un método para clasificar los artículos con más detalle. Un subartículo puede ser: Un artículo de componente utilizado en una estructura. Un material utilizado en una fórmula.
Tipo de artículo | Una clasificación de artículos utilizada para identificar si el artículo es, por ejemplo, un artículo de compra, un artículo de fabricación o un artículo de equipamiento. Según el tipo del artículo, determinadas funciones sólo pueden aplicarse a dicho artículo.
Variante de producto | Una configuración o especificación única de un artículo genérico o estándar. La especificación es resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, compañía y línea de montaje. Ejemplo Si el artículo es una bicicleta, puede tener tres variantes de producto: Una bicicleta roja producida en la línea de montaje uno. Una bicicleta azul producida en la línea de montaje dos. Una bicicleta roja producida en la línea de montaje dos. En este ejemplo, el color y la línea son opciones de variante de producto.
Artículo principal | El resultado final de una orden de fabricación. Un artículo principal se puede cambiar por un artículo terminado (para su entrega a un almacén) o bien entregarse directamente al cliente a granel.
Número de posición | Un número de referencia que identifica una combinación específica de artículos de fabricación y artículos de componente en una estructura de materiales. El número de posición se subdivide por los números de secuencia que se utilizan para hacer referencia al uso de un componente entre fechas concretas.
Tipo de referencia | El tipo de la orden de demanda a partir de la que se origina la variante de producto. Este campo puede tener los siguientes valores: Oferta de venta Orden de venta Variante estándar Pseudo-orden Si especifica una variante de producto manualmente, el tipo de referencia de la variante de producto será Pseudo-orden.
Orden de referencia | El código de la orden de venta a partir de la que se origina la variante de producto. Si la variante de producto se especifica manualmente, este campo muestra el valor 0.
Posición de referencia | El número de posición de la línea de orden de venta en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si la variante de producto se especifica manualmente, este campo muestra el valor 0.
Estatus de montaje | El estatus de las órdenes de montaje vinculadas a la variante de producto. El valor predeterminado es Abierto, lo que significa que todavía no se ha generado una orden de montaje. Nota Varias órdenes de montaje pueden estar relacionadas con una variante de producto. El Estatus de montaje, en principio, muestra el estatus de todas las órdenes. Por ejemplo, sólo cuando todas las órdenes tienen el estatus Cerrado, el Estatus de montaje recibe el valor Cerrado. Las órdenes de montaje no se pueden cancelar. Aunque el Estatus de montaje en algunos aspectos se parece al Estatus de orden de montaje en Control de montaje, también existen diferencias importantes.
Fecha planificada de salida de línea de montaje | La fecha en la que se ha planificado que la variante de producto salga de línea. Esta fecha se calcula cuando se generan órdenes de montaje. Si se traslada una orden de montaje, las órdenes se recombinan y se decalan otra vez. La Fecha planificada de salida de línea de montaje se modifica en consonancia. Cuando se planifican las órdenes de montaje, la Fecha planificada de salida de línea de montaje recibe su valor calculado.
Comandos | Descripción
Variante de producto | Inicia la sesión Variante de producto (tiapl3100s000).