| Historia de órdenes de inspección (qmptc3505m000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar las órdenes de inspección de una orden de origen específica. En la sesión de detalles Historia de órdenes de inspección (qmptc3505m000) puede ver los detalles de las órdenes de inspección como el tipo de prueba, el tamaño de la muestra y el nivel de calidad aceptable. Temas relacionados Inspecciones estándar
Campos | Descripción
Origen | Un módulo o paquete integrado con el que se relaciona una orden (de inspección).
Orden de origen | El número de orden del origen de la inspección.
Artículo | En ERP LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos administrados individualmente (kit) o existir en variantes de productos múltiples (artículo genérico). También es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones)
Descripción de artículo | Muestra la descripción del artículo.
Cantidad de orden | La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico.
Cantidad de orden | Muestra la cantidad de orden.
Orden | Una orden que se utiliza para estructurar la inspección de productos comprados, fabricados o vendidos.
Tipo de prueba | Una especificación de la manera en la que se toman las muestras de la cantidad de la orden.
Tamaño de muestra | La cantidad total de muestras extraídas de la cantidad de la orden que debe probarse, expresada en la unidad del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra puede especificarse como cantidad fija o como porcentaje de la cantidad de la orden o de la frecuencia (si ha seleccionado Muestra continua como tipo de prueba).
Unidad de muestra | La unidad del tamaño de la muestra.
Frecuencia | El intervalo entre dos muestras, expresado en la unidad de frecuencia. Explicación: Se toma una nueva muestra de 10 unidades por cada 100 unidades. En este caso, existirán 11 muestras de 10 unidades. Ejemplo
Muestra | 10 unidades
Frecuencia | 100 unidades
Cantidad de orden | 1150 unidades
Porcentaje | Muestra el porcentaje de la muestra como parte de la metodología.
Unidad de muestra | Muestra la unidad de muestra como parte de la metodología.
Nivel de calidad aceptable | El porcentaje mínimo de una muestra de prueba que debe aprobarse para que pueda aprobarse la cantidad completa del artículo. Por ejemplo, si el nivel de calidad aceptable está establecido en 90 y el porcentaje aprobado está por debajo de esta cifra, se rechaza la cantidad completa.
Texto | Muestra texto relacionado con la historia de cabeceras de órdenes de inspección.
Número de línea | El número de posición de la orden a la que está vinculada la orden de inspección: Éste puede ser el número de posición de la línea de orden de venta, el número de posición de la línea de orden de compra o el número de posición de la estructura de materiales.
Operación | Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Una inspección de calidad ha tenido lugar durante o después de esta operación.
Secuencia | El número de secuencia de la orden de inspección a partir de la cual se comprueban las características de varias muestras.
Inspección | Muestra una lista de las líneas de orden de inspección generadas para una orden de inspección concreta. Estas líneas se corresponderán con características mantenidas para cada uno de los grupos de pruebas vinculados a la ID de calidad.
Inspección | Muestra la secuencia de la inspección que se está realizando.
Unidad de embalaje | Es una estructura de materiales de embalaje, o una parte de dicha estructura, empleada para embalar artículos. Nota Una unidad de embalaje incluye los siguientes atributos: 1) Código de identificación. 2) Artículo de embalaje (opcional). 3) Cantidad de artículos de embalaje (opcional). Importante Si vincula un artículo a una unidad de embalaje, el artículo se embala mediante la unidad de embalaje. La unidad de embalaje se refiere al tipo de contenedor u otro material de embalaje del que consta la unidad de embalaje. Por ejemplo: Cuando define un artículo de embalaje como una caja de madera para una unidad de embalaje, especifica que la unidad de embalaje es una caja de madera.
ID de calidad | Las condiciones que determinan la generación de órdenes de inspección y cómo se llevan a cabo las inspecciones. Una combinación de calidad vincula la siguiente información: El módulo o el paquete que es el origen de las inspecciones de calidad. El artículo o el grupo de calidad al que se aplican las inspecciones de calidad. Las necesidades de calidad que se deben cumplir (definidas en la ID de calidad).
ID de calidad | Muestra la ID de calidad y la descripción.
Grupo de pruebas | La definición de con qué frecuencia el usuario toma muestras para probar una cantidad de orden y cuál es el tamaño de la muestra.
Fecha de orden | La fecha en la que se crea la orden de inspección.
Fecha de finalización | La fecha en la que se terminan todas las líneas de orden de inspección. Esta fecha se actualiza automáticamente en la sesión Terminar/procesar órdenes de inspección (qmptc1202m000) y no puede especificarse manualmente.
Comandos | Descripción
Historia de muestras | Muestra la opción Historia de muestras en el menú Específico. Haga clic en Historia de muestras para consultar la sesión Historia de muestras (qmptc3510m000).
Historia de líneas de órdenes de inspección | Muestra la opción Historia de líneas de órdenes de inspección en el menú Específico. Haga clic en Historia de líneas de órdenes de inspección para consultar la sesión Orden de inspección - Historia de líneas (qmptc3505m000).