| Calcular tiempo normalizado (tirou0230m000) |  |
| Utilice esta sesión para calcular el tiempo del ciclo o la tasa de producción de una operación en la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000). ERP LN calcula los valores mediante una tabla de tiempos normalizados. ERP LN determina todos los tiempos normalizados posibles para las operaciones mediante la interpolación entre los valores mínimos y máximos de los dos ejes. También puede especificar un factor para calcular el tiempo normalizado, por ejemplo, el número de agujeros que deben perforarse. Temas relacionados Cálculo de tasa de producción y tiempo de ciclo de una tabla de tiempos normalizados Cálculo basado en tablas de tiempos normalizados
Campos | Descripción
Tabla de tiempos normalizados | Una tabla que contiene el tiempo que se necesita para efectuar una tarea (tiempos normalizados), o bien el número de veces que se puede efectuar una tarea en una unidad de tiempo específica (unidades normalizadas). Las unidades o tiempos normalizados dependen de dos series de valores presentados en las columnas (eje X) y las filas (eje Y) de la tabla. Ejemplo El tiempo que se tarda en hacer un agujero con un taladro depende del grosor del material y del diámetro del agujero. Una tabla de tiempos normalizados que contenga tiempos normalizados puede asemejarse a ésta:
| Grosor (mm)
Diámetro (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
El tiempo normalizado que se tarda en hacer un agujero con un diámetro de 1,0 en un material con un grosor de 2 es 2,5.
Tipo de tabla de tiempos normalizados | Valores permitidos:
Descripción de eje X | La magnitud física real del eje x.
Descripción de eje Y | La magnitud física real del eje y.
Factor para tiempo normalizado | Un factor para calcular el tiempo normalizado, por ejemplo, el número de agujeros que deben perforarse.
Tiempo normalizado calculado | El tiempo que se necesita para efectuar una tarea. Ese tiempo se determina en función de dos valores de la tabla de tiempos normalizados. Ejemplo Para hacer un agujero de 5 mm de diámetro (primer valor) en una placa de 8 mm de grosor (segundo valor) se tarda 0,5 minutos (tiempo normalizado).
Tasa de producción calculada | El número de veces que se puede llevar a cabo una tarea en una unidad de tiempo específica (minuto u hora). El número de veces se determina en función de dos valores de la tabla de tiempos normalizados. Ejemplo Cada minuto pueden serrarse 5 tablas de 5 mm de grosor (primer valor) y 60 mm de ancho (segundo valor). Por consiguiente, la unidad normalizada es 5.