| Impression des avertissements de schémas d'intégration (tfgld4476m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer un état des messages d'avertissement ou d'erreur (ou les deux) générés pour une plage de schémas et de numéros de schéma d'intégration. Les champs Type de message permettent de sélectionner le ou les types de messages pour l'état. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Impression d'un document ou d'un état
Champs | Description
Type de message | Les champs De et A définissent la plage de types de messages pour l'état. REMARQUE: une plage doit être définie dans l'ordre alphabétique. Celui-ci peut varier en fonction de la langue. En français, pour imprimer à la fois les avertissements et les erreurs, saisissez Avertissement dans le premier champ et Erreur dans le second.