| Groupe de moyens de transport (fmfmd0650m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les groupes de moyens de transport. Outre un code d'identification et une description uniques, un groupe de moyens de transport comprend des détails généraux et des détails des capacités. Les détails généraux font référence aux propriétés suivantes : Le mode de transport (transport aérien, routier, etc.). Le type d'articles que le groupe de moyens de transport peut transporter. Cela est déterminé par le code Regroupement et le type de transport sélectionné pour un groupe de moyens de transport. La vitesse moyenne du moyen de transport appartenant à un groupe de moyens de transport. Les documents relatifs au transport (liste de colisage, bon de livraison, connaissement) nécessaires pour les transports effectués par un groupe de moyens de transport. Cela est déterminé par le choix de la procédure d'expédition. Les détails des capacités font référence à la capacité de chargement de chaque moyen de transport appartenant à un groupe de moyens de transport. Remarque Si un champ de capacité de la zone de groupe Capacité indique la valeur par défaut 0.0000, le groupe de moyens de transport actuel n'est disponible ni pour la création de chargement ni pour la planification globale au moyen de cette unité de capacité. Si vous saisissez 999999 pour une unité de capacité, la capacité est illimitée pour le groupe de moyens de transport en cours. Cette capacité ne sera donc jamais une contrainte de planification. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement Moyens de transport multiples par chargement Regroupement des ordres de transport Présentation de la création de chargement Configuration de la sous-traitance
Champs | Description
Grpe de moyens de transp. | Classification utilisée pour grouper des moyens de transport, par exemple : camionnettes, camions, porte-conteneurs, avions cargos. Les propriétés sont définies pour chaque groupe, par exemple : vitesse moyenne, capacité de chargement. Chaque moyen de transport défini dans Gestion de transport (FM) appartient à un groupe de moyens de transport. Par exemple, le groupe de moyens de transport : camionnettes, moyen de transport : camionnette avec numéro de licence XX333444. Rubriques liées Utilisation des groupes de moyens de transport
Procédure d'expédition | Procédure d'expédition par défaut du groupe de moyens de transport actuel.
Général
Mode de transport | Mode de transport du groupe de moyens de transport.
Pourcentage maximum de planification | Le pourcentage maximum de planification correspond au pourcentage de la capacité de chargement disponible pouvant être utilisée. La capacité de chargement disponible correspond à la capacité de chargement moyenne des moyens de transport appartenant au groupe de moyens de transport actuel. Vous pouvez modifier la valeur par défaut qui est de 100 %.
Code Regroupement | Code Regroupement du groupe de moyens de transport actuel. Si vous sélectionnez un code Regroupement, le groupe de moyens de transport actuel est uniquement disponible pour les articles dont le code Regroupement est identique.
Type de transport | Type de transport du groupe de moyens de transport actuel. Si vous sélectionnez un type de transport, le groupe de moyens de transport actuel est uniquement disponible pour les articles dont le type de transport est identique.
Usage autonome autorisé | Si cette case est cochée, des informations supplémentaires sur le groupe de moyens de transport sont disponibles.
Vitesse moyenne | Unité de temps par défaut pour les heures. L'unité de temps par défaut des heures est définie dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000).
Vitesse moyenne | Unité de distance utilisée pour exprimer la vitesse moyenne.
Planification du chargement | Si cette case est cochée, les ordres de transport pour lesquels le groupe de moyens de transport actuel est sélectionné sont disponibles pour la création de chargement. Si cette case n'est pas cochée, les ordres de transport pour lesquels le groupe de moyens de transport actuel est sélectionné sont disponibles pour la génération de clusters d'ordres de transport. Rubriques liées Attribut de planification du chargement
Usage autonome autorisé | Si cette case est cochée, le groupe de moyens de transport est disponible pour la création de chargement et la clustérisation d'ordres de transport. Si cette case n'est pas cochée, le groupe de moyens de transport est uniquement disponible pour les types de véhicules que vous associez aux combinaisons de moyens de transport. Rubriques liées Moyens de transport multiples par chargement
Capacité
Capacité en poids | La capacité en poids exprime la capacité en poids moyenne des moyens de transport appartenant au groupe de moyens de transport actuel.
Capacité en poids | Unité de poids qui exprime la capacité en poids. Vous pouvez remplacer l'unité de poids par défaut de Gestion de transport (FM). Les unités de mesure par défaut de Gestion de transport (FM) sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Les paramètres des données de base de Gestion de transport (FM) sont obligatoires.
Capacité en volume | La capacité en volume exprime la capacité en volume moyenne des moyens de transport appartenant au groupe de moyens de transport courant.
Capacité en volume | Unité de volume qui exprime la capacité en volume. Vous pouvez écraser l'unité de volume par défaut. Les unités de mesure par défaut de Gestion de transport (FM) sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Les paramètres des données de base de Gestion de transport (FM) sont obligatoires.
Capacité en superficie | La capacité en superficie exprime la capacité en superficie moyenne des moyens de transport appartenant au groupe de moyens de transport actuel.
Capacité en superficie | Unité de superficie qui exprime la capacité en superficie. Vous pouvez écraser l'unité de superficie de l'application Gestion de transport (FM). Les unités de mesure par défaut de Gestion de transport (FM) sont définies dans la session Paramètres données de base du transport (fmfmd0100m000). Les paramètres des données de base sont obligatoires.
Capacité en pièces | Capacité en poids exprimée en unités de pièces pour chaque moyen de transport appartenant au groupe de moyens de transport actuel. Rubriques liées Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement
Capacité en pièces | Unité de pièces du groupe de moyens de transport actuel. Rubriques liées Unités de pièces utilisées pour la création de chargement et la vérification de la capacité de chargement